新建审判大楼会议室视频设备参数
序号	名称
技术参数	单位	数量	单价最高限价（元）	总价
（一）	70寸电视机（东楼会议室1台）
1	电视机
外壳及外观 防爆钢化玻璃设计、 颜色：黑色
整机耗率 ≤120W
待机功率 ≤0.5W
电压范围 AC110-240V~50/60Hz
处理器 TSUMV53RWU Hz
输入端口（IN）
AV端口：1组、HDMI端口：3组、RF端口：1组、VGA端口：1组、AUDIO IN：1组、USB2.0端口：2组
输出端口（OUT） Earphone：1组
COAX端口：1组显示屏尺寸 65英寸（16：9）
显示屏类型 DLED液晶显示屏
画面显示尺寸 1428.48（H）X 803.52（V）mm
显示色彩 8bit，16.7M
刷新率 60HZ
亮度 中心点250cd/m2(MAX)
对比度 4000：1（Typ.）
响应时间 8ms
可视角度 178°
显示屏防护 3mm钢化防爆玻璃
背光灯寿命 30000小时喇叭规格 10W/8欧× 2 扬声器
音频特性 平衡，环绕声，均衡器
开机即可进入信号显示，无系统广告。	台	1	3399	3399
2	大屏安装支架（可折叠伸缩）	国优、伸缩支架	70寸大屏壁装或吊装支架，根据现场具体情况选择吊装/壁装	套	1	150	150
（二）	86寸电视机（食堂2台，东楼支部会议室3台）
1	电视机
外壳及外观 防爆玻璃设爆钢计、 颜色：黑色
整机耗率 ≤400W
待机功率 ≤0.5W
电压范围 AC110-240V~50/60Hz
处理器 Quad-Core A55 1.9GHz+ Mali-G31MP2 800MHz系统 Android 9.0嵌入式系统
输入端口（IN）
AV端口：2组、 HDMI端口：3组、RF端口：1组、USB2.0端口：2组
网络+输出端口 RJ45/LAN端口：1组
WiFi端口：内置2.4G
Earphone：1组
COAX端口：1组
显示屏尺寸 不小于85英寸（16：9）
显示屏类型 DLED液晶显示屏
画面显示尺寸 1875.00（H）×1053.00 mm（V）
物理分辨率 3840（H）×2160（V）（UHD）
显示色彩 8bit，16.7M
刷新率 60HZ
亮度 中心点300cd/m2(MAX)
对比度 4000：1（Typ.）
响应时间 8ms
可视角度 178°
显示屏防护 4mm钢化防爆玻璃
背光灯寿命 30000小时喇叭规格 10W/8欧× 2 扬声器
音频特性 平衡，环绕声，均衡器
开机即可进入信号显示，无系统广告。	台	5	6699	33495
2	大屏安装支架（可折叠伸缩）	国优、伸缩支架	90寸大屏壁装或吊装支架，根据现场具体情况选择吊装/壁装；100x100~600x400mm 推荐尺寸：40"-80" 上下倾角：-3°/+7° 离墙距离：47.8-493mm 最大承重：50kg/110。	套	5	350	1750
（三）	98寸电视机（东楼党建工作室及支部活动室各1台，北楼会议室及老年干部活动室各1台)
1	电视机
外壳及外观 防爆钢化玻璃设计、 颜色：黑色
整机耗率 ≤400W
待机功率 ≤0.5W
电压范围 AC110-240V~50/60Hz
处理器 Quad-Core A55 1.9GHz+ Mali-G31MP2 800MHz系统 Android 9.0嵌入式系统
输入端口（IN）
AV端口：2组、HDMI端口：3组、RF端口：1组、USB2.0端口：2组
网络+输出端口 RJ45/LAN端口：1组
WiFi端口：内置2.4G
Earphone：1组
COAX端口：1组
显示屏尺寸不低于 98英寸（16：9）
显示屏类型 DLED液晶显示屏
画面显示尺寸 2158.85（H）×1214.35 mm（V）
物理分辨率 3840（H）×2160（V）（UHD）
显示色彩 8bit，16.7M
刷新率 120HZ
亮度 中心点300cd/m2(MAX)
对比度 4000：1（Typ.）
响应时间 8ms
可视角度 178°
显示屏防护 4mm钢化防爆玻璃
背光灯寿命 30000小时
喇叭规格 10W/8欧× 2 扬声器
音频特性 平衡，环绕声，均衡器
开机即可进入信号显示，无系统广告。	台	4	16999	67996
2	大屏安装支架（可折叠伸缩）	国优、伸缩支架	100寸大屏壁装或吊装支架，根据现场具体情况选择吊装/壁装；安装孔距：500x200~1000x600mm 推荐尺寸：55"-120" 上下倾角：-7°/+6° 离墙距离：54-568mm 最大承重：140	套	4	800	3200
（四）	100寸电视机（贵宾接待室及培训室）
1	电视机
外壳及外观 防爆钢化玻璃设计、 颜色：黑色
整机耗率 ≤400W
待机功率 ≤0.5W
电压范围 AC110-240V~50/60Hz
处理器 Quad-Core A55 1.9GHz+ Mali-G31MP2 800M显示屏尺寸不低于 100英寸（16：9）
显示屏类型 DLED液晶显示屏
画面显示尺寸 2203.2（H）×1239.3 mm（V）
物理分辨率 3840（H）×2160（V）（UHD）
显示色彩 8bit，16.7M
刷新率 120HZ
亮度 中心点300cd/m2(MAX)
对比度 4000：1（Typ.）
响应时间 8ms
可视角度 178°
显示屏防护 4mm钢化防爆玻璃
背光灯寿命 30000小时喇叭规格 10W/8欧× 2 扬声器
音频特性 平衡，环绕声，均衡器Hz系统 Android 9.0嵌入式系统
输入端口（IN）
AV端口：2组、HDMI端口：3组、RF端口：1组、USB2.0端口：2组
网络+输出端口 RJ45/LAN端口：1组
WiFi端口：内置2.4G
Earphone：1组
COAX端口：1组
开机即可进入信号显示，无系统广告。	台	2	19850	39700
2	大屏安装支架（可折叠伸缩）	国优、伸缩支架	大屏壁装或吊装支架，根据现场具体情况选择吊装/壁装	套	2	800	1600
（五）	86寸会议一体机（用于审委会会议室及图书室）
1	可移动86寸智慧屏
一．整体设计要求：
1.超窄边设计：左右上三边均≤1.16CM；
2.前置双磁吸笔；
3.整机结构工艺要求：采用一体化设计，全金属外壳，铝型材前框，无尖锐边缘或突起，外部无任何可见内部功能模块的连接线。
4.整机外观设计要求：前置音响，前置一键开关键，无其他按键，高效便捷；前置双系统通用USB≥2；触摸框前维护结构设计，只需手拧螺丝，即可通过拆卸四个护角来维护。
5.采用A级液晶面板，LED背光源，直下式背光，尺寸≥86寸，显示比例16:9，亮度≥350 cd/㎡，物理解析度≥3840×2160，对比度≥1200：1，可视角度≥178°；屏幕表面采用≥4mm防眩光AG钢化玻璃。
二．整机系统要求：
1.主系统不低于Android 8.0；硬件配置不低于CPU ARM 双核A73+双核A53，1.5GHz，内存3GB DDR4，存储32G；
2. 接口要求：前置USB≥2；音视频输入接口：HDMI≥2、、VGA≥1、PC.AUDIO≥1、AV≥1、MIC IN≥1；音视频输出接口：EARPHONE≥1、同轴输出≥1;控制接口：USB2.0≥2、TOUCH.USB≥1、RS232≥1、RJ45≥1。
三．功能要求：
1.设备支持Windows和Android双系统运行。双系统间，可一键触摸切换选择，保障整个系统正常运行；
2.每次上电或开机，内置OPS电脑不必直接启动，高效节能；在需要使用OPS电脑时，一键触摸切换到OPS通道下，系统自动检测OPS电脑的状态，若是关闭状态，则自动启动OPS电脑确保整个系统真正节能运行，且确保电脑不因无故断电导致的电脑开机异常；
3.一键开关键：整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，在节能模式下可一键关闭或开启液晶屏背光，节能状态可节省85%以上功耗；
4.支持任意通道批注，且批注内容可保存，可生成二维码扫码带走和分享；
5.系统自带悬浮菜单按钮：任意通道下均可通过悬浮快捷按钮，随时切换到想要的应用程序、OPS电脑画面或者主界面，悬浮按钮可以任意移动到屏幕的任意位置；
6.一网通功能：无需双网线，一条网线入安卓系统后，内置OPS电脑也可同时共享上网，电脑无需外接网线，即可和安卓系统共享有线网络；
7.蓝牙功能：自带蓝牙，外置蓝牙天线设计，确保蓝牙音箱及其他蓝牙设备传输效果；
8.支持五指息屏、开屏；三指悬浮菜单跟随，提高操作效率。
9.支持画面下移功能：用户可以双击悬浮菜单实现Windows和Android双系统的画面下移。
10.书写板软件，安卓下十点书写，可随时切换单点书写和十点书写模式；
11.手势擦除功能，可单独打开和关闭；十点书写时，手势擦除依然正常使用，且根据手掌或手背接触面积，自动调整板擦大小，并可关闭板擦大小调整功能。
12.无线传屏和双向控制：支持手机、PAD和电脑无线投屏到86触摸屏，并支持在86端反向控制笔记本电脑，同时手机、PAD和笔记本电脑上也可以反向镜像显示86屏幕的内容，并手机和电脑可以实时无线控制86屏幕；
13.无线投屏内置，且无线投屏主板与显示屏驱动板为同一主板，支持四画面同时显示，四个电脑画面或与电脑与手机/PAD混合投屏画面；
14无线传屏双备份：内置Windows系统OPS电脑，且同时可做为无线传屏接收端，支持手机和电脑四画面传屏，支持传屏画面以窗口模式任意移动，支持传屏窗口大小窗口叠加。
15.支持集控功能：可通过后台电脑的集控平台，随时在云端管控所有显示屏终端；会前，可通过集控平台，把需要的资料同时上传到任意显示屏端；会中，可随时给在运行的显示屏端发一条通知显示在屏端，并查看和统计所有设备的名称、IP地址、运行状态，以及在线、离线、关机的设备数量和名称，单个和所有设备的使用频率，投屏状态，可及时在线给任意显示屏终端安装APP；会后，可通过集控平台，远程控制任意一台显示屏关机。集控平台，自带报表统计功能
16.系统自带签名墙功能，发布会背景下签名内容，可随时生成二维码扫描带走和分享；内嵌多套欢迎界面和各个行业的分类欢迎界面、产品发布会界面等，方便随用随取；
17.设备平均无故障运行时间≥10万小时；重量≤100KG;
四．触摸参数要求：
1．触摸类型：嵌入式红外多点触摸感应技术；红外触摸模组采用自动功率控制[APC]技术，使用寿命达80000小时以上
2．定位精度：±2mm；
3．书写方式：手指、笔、或其它任何直径不小于5mm非透明物体；
为保证产品质量可靠性，所投产品品牌所属厂商的注册资金，不低于8000万。投标人须提供产品产品彩页以及3C和节能证书，须提供对应尺寸的证书，拒绝多个尺寸用同一张证书；3C和节能证书上，委托人公司名称、生产者制造厂商公司名称、生产企业公司名称，与产品品牌，均为同一公司；拒绝派生而来的3C和节能证书。提供证书及检测报告证明文件加盖产品厂家公章；
所投产品品牌厂商具有ISO14001-环境管理体系认证，ISO9001质量管理体系认证，ISO45001-职业健康安全管理体系认证证书，高新技术企业证书，投标人需提供以上认证证书复印件并加盖厂家公章；
产品选用的液晶模组，为产品制造厂商自产模组，且提供液晶模组的ROHS检测报告加盖产品厂家公章。	台	2	21999	43998
2	落地支架	国产、优质	落地支架	套	2	1300	2600
3	传屏器	配套	1支持即插即用，无需连线，即可一键共享电脑内容，分辨率自适应。	套	2	850	1700
4	OPS电脑	定制	1．采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块完全嵌入整机，保护PC模块不易受灰尘影响。
2．处理器：i5 CPU,主频为双核四线程2.4GHz或以上；内存规格，DDR3内存≥8G，硬盘≥128G 固态硬盘，内置WiFi: IEEE 802.11n标准，内置网卡：10M/100M/1000M。
3．采用模块化电脑方案，抽拉内置式，采用 80pin 或以上接口，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计
4．具有独立非外扩展的电脑USB接口：至少4个USB接口；
5．具有视频输出接口：VGA 1个或以上，HDMI 1个或以上。	台	2	3299	6598
11	辅材	国产、优质	走线用槽板、管材等，电工胶、缠绕管、理线器、机打标签纸等辅材	项	1	500	500
12	集成及调试费用	货物运输、系统安装调试及税金等	10314
限价(总价）
217000
备注：

1、所有技术要求为重要参数，供应商提供的产品有一条不符合的即为无效供应商。供应商投标时按技术要求提供相应的技术支撑材料。

2、签订合同时供应商须提供产品的检验报告进行核查，如有不符，取消其中标资格，并追究其相应的责任。

3、投标人可提供同等于或优于招标文件要求的产品和服务，需提供所投产品真实有效的证明文件。