询比文件

项目名称：永嘉实验小学校餐厅铝合金纱窗隔断和操场栏杆采购项目

采购单位：重庆市璧山区永嘉实验小学校

### 2025年 8月

重庆市璧山区永嘉实验小学校

餐厅铝合金纱窗隔断和操场栏杆项目询比文件

重庆市璧山区永嘉实验小学校对《重庆市璧山区永嘉实验小学校餐厅铝合金纱窗隔断和操场栏杆》采购项目，采用网上竞采方式进行采购。欢迎符合资格要求并有供货能力的供应商踊跃报价。

### 一、竞价采购内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **采购预算****（元）** | **资金来源** | **备注** |
| 重庆市璧山区永嘉实验小学校餐厅铝合金纱窗隔断和操场栏杆项目 | 140000 | 财政资金 |  |

**二、供应商基本资格要求**

（一）一般资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

营业执照中须含装修资质

**三、采购服务内容**

|  |
| --- |
| 重庆市璧山区永嘉实验小学校餐厅铝合金纱窗隔断和操场栏杆项目全费用报价清单 |
| 制表单位：重庆市璧山区永嘉实验小学校 | 金额单位：元 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价 | 合价 |
|  | 合计 |  |  |  | 140000 |
| 1 | 餐厅做铝合金纱窗隔断 | [项目特征]1.框架采用100㎝\*44㎝\*4.0㎜厚的咖啡色铝合金方管制作，链接点采用3㎜厚的铝合金角铝，打304不锈钢4.2㎜\*3㎝的链接螺丝链接。2.固定黑色11目0.7㎜的不锈钢烤漆金刚网纱窗。3.墙体链接采用8㎜\*15㎝的304不锈钢拉爆螺丝固定。4.2.4米高做地弹簧玻璃门玻璃采用12㎜钢化玻璃。5.把手采用不锈钢304\*2㎜厚的不锈钢直径38㎜的圆管制作。6.地弹簧采用承重100kg的液压地弹簧。7.每个隔断门参考尺寸如下：6.6\*4.33=28.578㎡6.76\*4.33=29.27㎡6.72\*4.33=29.09㎡6.3\*4.33=27.279㎡1.05\*4.33=4.546㎡[工作内容]1.制作2.安装3.调试 | ㎡ | 118.76 | 500 | 59380 |
| 2 | 围墙砖砌体、搓沙 | [项目特征]1.砖砌体72\*0.20m，与原围墙水平高度一致约0.35m。2.间隔3.8m设置柱子，共计19根柱子（转角处柱子为370\*370\*1300）每根柱子须植筋14#4根，做法及造型详图纸及现场查勘，具体以现场踏勘时沟通为准[工作内容]1.砖砌体。2.搓沙。 | 米 | 72 | 320 | 23040 |
| 3 | 围墙底部花岗岩贴砖立面 | [项目特征]1.围墙底部采花岗岩光面材质。2.立面采用2cm厚小百花，花岗岩，总长度72m，每块石材尺寸为0.60\*0.37\*0.02m。[工作内容]1.制作2.安装3.清洁 | 米 | 72 | 120 | 8640 |
| 4 | 围墙底部大理石贴砖盖面 | 项目特征]1.围墙底部采花岗石光面材质。2.盖面采用5cm厚芝麻黑花岗岩光面，靠运动场内侧1/2磨圆，总长度约72m，每块石材尺寸为0.6\*0.3\*0.05m。[工作内容]1.制作2.安装3.清洁 | 米 | 72 | 180 | 12960 |
| 5 | 围墙柱子上部真石漆 | .项目特征]1.围墙底部以上柱子部分喷涂真石漆。2.柱子需喷涂高度约为1m，每根柱子需喷涂面积约1㎡，共计19根柱子（含转角处柱子）。3.真石漆喷涂3遍。[工作内容]1.第一遍打底，确保墙体能均匀覆盖；第二遍是主喷，保证颜色和质感的饱满度；第三遍以提升整体效果。喷涂过程中每遍间隔要足够干燥，每遍喷涂间隔至少24小时。2.清洁 | ㎡ | 20 | 159 | 3180 |
| 6 | 咖啡色铝合金栏杆 | [项目特征]1.咖啡色铝合金栏杆。2.面管采用85\*40\*3.0厚的椭圆形面管。3.立柱采用50\*50\*3.0厚的铝合金方管。4.曹管采用40\*40\*3.0厚的铝合金曹管。5.千字管采用30\*17\*2.0厚的铝合金方管。6.链接点采用3.0㎜铝合金链接件，打304不锈钢4.2㎜\*3.0㎜链接螺丝链接。7.墙体链接点采用304不锈钢3.0㎜,10㎝\*10㎝脚板，打304不锈钢8㎜\*10㎝膨胀螺丝链接墙体。8.高度1.3米（带预埋20㎝）。9.颜色、样式等要求与原有栏杆保持基本一致。[工作内容]1.制作2.安装3.调试 | m | 68 | 435 | 29580 |
| 7 | 迁移运动器材 | [项目特征]1.迁移爬梯3副，高杠1副，低杠2副，双杠1副，3.保持原有地面运动橡胶和运动场地面不损坏。[工作内容]1.迁移原运动器材和宣传栏，安装到校内指定地点。2.确保现场安全。 | 套 | 7 | 460 | 3220 |

1.此报价为人民币报价，包含：材料费、运输费、安装费、税费等所有费用，中标后不再进行调整。

2.该项目部分是定制项目，也需对现场各区域熟悉，以便各潜在供应商更好的核算成本，因此学校将组织现场勘察，勘察时间 2025年8月 7日上午9：00-10：00（过期不再组织勘察）。各潜在供应商若有投标意愿，请现场勘察后将自行打印的《现场勘察确认书》（签字、盖章），交采购单位盖章确认，并根据要求将该确认书扫描至投标响应文件最末页。

3.本投标文件中《法定代表人授权委托书》，是法定代表人委托指定现场负责人，现场负责人应有现场施工、安装经验，且整个施工期间不得更换，如确需更换，在征得采购单位同意的前提下缴纳违约金5000元。为保证项目质量，施工期间该现场负责人每天在现场时间不得低于8小时，若中标单位提供的项目特征不符招标要求，采购单位有权取消合同，前期完成的工程量不予以认可。现场负责人还需负责现场安全、质量、清洁和各种沟通协调等工作。

4.本项目围墙整改临近绿化带，施工期间不得践踏、损坏绿化植物；如有损伤，中标单位须采用与原有一致的绿化植物进行恢复且保证存活。

5.围墙整改时须做好现场保护，特别是已铺设好的橡胶运动场，不得出现水泥等污损；如出现污损，中标单位须采用与原有一致的橡胶材质进行恢复。校内其他地方如有污损，也须采用原有一致材料进行恢复。

四、报价时间

报价开始时间、截止时间：以政府采购云平台公布为准

五、响应文件要求

文件上传说明：按政府采购云平台和文件相关要求上传。

六、商务条款

（一）交货时间：采购人发出中标通知书或者电话通知2个日历日内，双方签订合同，合同签订后5个工作日内将所有货物送至指定交货地点，合同签订后12个工作日内完成所有采购服务内容并清场彻底清洁。若不能按满足以上约定视为违约，采购人有权解除合同，并追究中标供应商违约责任。

（二）安装期间要求：

现场内不得饮酒和酒后施工、不得赌博、不得打架斗殴、不得赤膊等其他不文明现象、不得出现负面舆情，如出现以上任何情况1次，扣除违约金1000元；如出现以上任何情况3次，采购人有权取消合同，前期完成的工程量不予以认可。

（三）售后服务

供应商应明确承诺：该项目质量保修期为1年，从验收合格之日算起。

（四）验货方式：

1.货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下，共同清点、检查外观，作出记录，双方签字确认。

2.成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.成交供应商应提供完备的技术资料、合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。

（五）报价要求：

本次报价为人民币报价，包含：完成本项目所需的产品费、运输费（含装卸费）、安装费、税费、安全措施费、清洁卫生等所有费用及各种应缴纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（六）付款方式：

成交供应商安装完成且经采购单位验收合格后，付合同金额的95%，质保期满后付合同剩余部分。付款时，成交乙方提供合法发票，采购项目价款支付到成交乙方银行基本账户。

七、其它说明及要求

凡有意参加竞价的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市政府采购云平台上下载查看本项目需求文件以及变更公告等所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询比实质性要求内容。供应商须在平台上报名并按要求上传响应文件，未按要求提供的为无效供应商。无论结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

（一）成交原则说明：

在符合项目采购要求、质量和服务的前提下，按报价最低的原则推荐成交供应商；如出现两个以上相同最低报价的，按报名时间先后顺序选择报名时间最早的推荐成交供应商。

（二）报价说明：

本项目为包干价报价，供应商的报价中单价、总价均不能超过采购最高限价，否则为无效竞采。本次报价须为人民币报价，包含产品购买（制造）费、辅材费、运输费（含装卸费）、税费、安装费、直至验收合格的所有费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（三）采购异议处理：

供应商对采购过程中有异议的，应及时向采购人提出，也可向平台提供商反馈协助处理。

八、联系方式

采购单位： 重庆市璧山区永嘉实验小学校

联系人：吴老师

电 话：17300227558

地 址：璧山区璧泉街道永嘉大道118号

九、其他

1、供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

十、供应商提交响应文件

1、供应商线上报名、报价时需上传盖章后的电子文档一份。

2、采购人将以平台的线上资料作为评判依据。

3、供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

**供应商编制响应文件要求**

1. **报价**

**报价函**

重庆市璧山区永嘉实验小学校：

我方收到重庆市璧山区永嘉实验小学校餐厅铝合金纱窗隔断和操场栏杆项目的采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询比。

1、愿意按照采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写： 元整；人民币小写： 元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。

3、我方承诺：本次竞采的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询比采购过程中，我方若有违规行为，接受按照重庆市政府采购·云平台规定给予惩罚。

6、我方若中选，将按照询比结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

 供应商名称（公章）：

 年 月 日

（二）明细报价表

 **明细报价表**

|  |
| --- |
| 重庆市璧山区永嘉实验小学校餐厅铝合金纱窗隔断和操场栏杆项目全费用报价清单 |
| 制表单位：重庆市璧山区永嘉实验小学校 | 金额单位：元 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价报价 | 合价 |
|  | 合计 |  |  |  |  |
| 1 | 餐厅做铝合金纱窗隔断 | [项目特征]1.框架采用100㎝\*44㎝\*4.0㎜厚的咖啡色铝合金方管制作，链接点采用3㎜厚的铝合金角铝，打304不锈钢4.2㎜\*3㎝的链接螺丝链接。2.固定黑色11目0.7㎜的不锈钢烤漆金刚网纱窗。3.墙体链接采用8㎜\*15㎝的304不锈钢拉爆螺丝固定。4.2.4米高做地弹簧玻璃门玻璃采用12㎜钢化玻璃。5.把手采用不锈钢304\*2㎜厚的不锈钢直径38㎜的圆管制作。6.地弹簧采用承重100kg的液压地弹簧。7.每个隔断门参考尺寸如下：6.6\*4.33=28.578㎡6.76\*4.33=29.27㎡6.72\*4.33=29.09㎡6.3\*4.33=27.279㎡1.05\*4.33=4.546㎡[工作内容]1.制作2.安装3.调试 | ㎡ | 118.76 |  |  |
| 2 | 围墙砖砌体、搓沙 | [项目特征]1.砖砌体72\*0.20m，与原围墙水平高度一致约0.35m。2.间隔3.8m设置柱子，共计19根柱子（转角处柱子为370\*370\*1300）每根柱子须植筋14#4根，做法及造型详图纸及现场查勘，具体以现场踏勘时沟通为准[工作内容]1.砖砌体。2.搓沙。 | 米 | 72 |  |  |
| 3 | 围墙底部花岗岩贴砖立面 | [项目特征]1.围墙底部采花岗岩光面材质。2.立面采用2cm厚小百花，花岗岩，总长度72m，每块石材尺寸为0.60\*0.37\*0.02m。[工作内容]1.制作2.安装3.清洁 | 米 | 72 |  |  |
| 4 | 围墙底部大理石贴砖盖面 | 项目特征]1.围墙底部采花岗石光面材质。2.盖面采用5cm厚芝麻黑花岗岩光面，靠运动场内侧1/2磨圆，总长度约72m，每块石材尺寸为0.6\*0.3\*0.05m。[工作内容]1.制作2.安装3.清洁 | 米 | 72 |  |  |
| 5 | 围墙柱子上部真石漆 | .项目特征]1.围墙底部以上柱子部分喷涂真石漆。2.柱子需喷涂高度约为1m，每根柱子需喷涂面积约1㎡，共计19根柱子（含转角处柱子）。3.真石漆喷涂3遍。[工作内容]1.第一遍打底，确保墙体能均匀覆盖；第二遍是主喷，保证颜色和质感的饱满度；第三遍以提升整体效果。喷涂过程中每遍间隔要足够干燥，每遍喷涂间隔至少24小时。2.清洁 | ㎡ | 20 |  |  |
| 6 | 咖啡色铝合金栏杆 | [项目特征]1.咖啡色铝合金栏杆。2.面管采用85\*40\*3.0厚的椭圆形面管。3.立柱采用50\*50\*3.0厚的铝合金方管。4.曹管采用40\*40\*3.0厚的铝合金曹管。5.千字管采用30\*17\*2.0厚的铝合金方管。6.链接点采用3.0㎜铝合金链接件，打304不锈钢4.2㎜\*3.0㎜链接螺丝链接。7.墙体链接点采用304不锈钢3.0㎜,10㎝\*10㎝脚板，打304不锈钢8㎜\*10㎝膨胀螺丝链接墙体。8.高度1.3米（带预埋20㎝）。9.颜色、样式等要求与原有栏杆保持基本一致。[工作内容]1.制作2.安装3.调试 | m | 68.2 |  |  |
| 7 | 迁移运动器材 | [项目特征]1.迁移爬梯3副，高杠1副，低杠2副，双杠1副，3.保持原有地面运动橡胶和运动场地面不损坏。[工作内容]1.迁移原运动器材和宣传栏，安装到校内指定地点。2.确保现场安全。 | 套 | 7 |  |  |

 供应商名称（公章）：

年 月 日

### 资格条件及其他

*按照采购文件要求提供扫描件*

营业执照

**三、诚信声明**

诚信声明

采购项目名称：重庆市璧山区永嘉实验小学校餐厅铝合金纱窗隔断和操场栏杆项目

致：重庆市璧山区市璧山区永嘉实验小学校

 （供应商名称）我公司郑重声明，

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（营业执照中须含有室内装修资质）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

我公司符合规定的供应商资格条件，我方对以上声明负全部法律责任。

 特此声明。

（供应商公章）

 年 月 日

**四、法定代表人和法定代表人授权委托书（格式）**

法定代表人身份证明

项目名称：重庆市璧山区永嘉实验小学校餐厅铝合金纱窗隔断和操场栏杆项目

致：重庆市璧山区市璧山区永嘉实验小学校：

 （法定代表人姓名）在 （供应商名称）任 （职务名称）职务，是（供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

 （供应商公章）

 年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书

致：重庆市璧山区市璧山区永嘉实验小学校：

 （法定代表人名称）是 （供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）电话 代表我单位全权办理上述项目的现场负责人要负责现场安全、质量、清洁和各种沟通协调等等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年 月 日

### 五、其他应提供的资料

1.《现场勘察回执单》。

2.其他与项目有关的资料（自附）。

（结束）

现场勘察确认书（请自行打印）

根据《重庆市璧山区永嘉实验小学校餐厅铝合金纱窗隔断和操场栏杆项目询比文件》要求，经学校工作人员介绍并现场查看，知晓本次询比文件中的场地及需求，供应商 愿意根据询价文件要求，参与本次投标，确保在规定的时间内保质保量的完成本项目工作。

供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权人 （签字或盖章）：

2025年8月 日