**询价通知书**

（编号：CQIP-2025073101）

**项目名称：**重庆理工职业学院校园监控系统改造工程

**采 购 人：**重庆理工职业学院

二〇二五年七月

**一、 工程概况**

1.1、工程名称：重庆理工职业学院校园监控系统改造工程

1.2、工程地点：重庆市巴南区东城大道588号

1.3、工程施工承包范围：校园内两个篮球场各增加两台400万像素夜视摄像头，#7栋、#8栋宿舍楼一楼各增加两台200万像素夜视摄像头，并将所有摄像头连接至校园现有监控系统。

**二、工程承包方式及合同价款**

2.1、工程承包方式：包工、包料、包质量、包工期、包安全文明施工(交钥匙工程)、包竣工资料。

**三、工程款支付**

3.1、本工程无预付款。工程付款方式：工程竣工验收合格之后，乙方开具有效的增值税普票。甲方一次性支付结算总价的97％，3％质保金，质保期为一年（质保期从竣工验收合格之日起计算）。

3.2、质保期满且无任何质量问题，乙方向甲方提交质保金退还申请，甲方在收到申请之后15个工作日之内，质保金无息退还乙方。

**四、 工期**

本工程工期从合同签订至完工工期为15天。

**五、**若需踏勘现场，请联系甲方代表：张恩豪 电话：15086858271

**六、有意向的潜在供应商可前往“下载中心”下载询价单电子文件，并于2025年8月6日下午16:00前将已盖章的报价表密封并快递至采购人处，地址：重庆市巴南区东城大道588号重庆理工职业学院行政楼527，联系人:张老师，电话:16623604445。**

采购人：重庆理工职业学院

2025年7月31日

**重庆理工职业学院**

**校园监控系统改造工程询价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 参数 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 200W像素红外半球网络摄像机 |  | 海康威视 | 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 支持人形侦测 支持开放型网络视频接口 智能补光，支持暖光/红外双补光，红外光最远可达50 m，暖光最远可达30 m 1个内置麦克风 | 台 | 4 |  |  | 7#8#宿舍一层大厅各安装2台，视频信号接入消防控制室原有培训楼录像机 |
| 2 | 400万星光筒型网络摄像机 |  | 海康威视 | 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 Smart事件：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测；音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测 支持萤石平台接入 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同环境 1个内置麦克风 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口  恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC/PoE | 台 | 4 |  |  | 驾校旁篮球场安装2台，视频信号通过光缆传输至新大门原有录像机；6#宿舍旁篮球场安装2台，视频信号接入计算机机房原有录像机，并同步到原有海康威视服务器平台 |
| 3 | 筒机监控抱杆支架（带圈） | L=200mm，带万向节 | 国标 | 铁质，长度200mm，厚度0.8mm | 个 | 4 |  |  |  |
| 4 | 半球摄像机安装支架 | 115\*102\*52mm | 国标 | 115\*102\*52mm，铁质，白色喷塑 | 个 | 4 |  |  |  |
| 5 | 6口千兆POE交换机 |  | TP-LINK | 全金属外壳。 | 台 | 4 |  |  |  |
| 6 | 千兆单模单纤光纤收发器 |  | TP-LINK | 单模单纤，SC接口，铁壳。 | 对 | 1 |  |  |  |
| 7 | 8芯室外层绞式单模通信光缆 | GYTS8B1.3 | 国标 | 光纤类型：单模光纤（B1.3） 芯数：8芯 结构： 光纤套入高模量材料制成的松套管中，松套管内填充防水化合物。 涂塑铝带（APL）纵包后挤一层聚乙烯内护套。 双面涂塑钢带（PSP）纵包后挤制聚乙烯护套成缆。 环境性能： 适用温度区间：-10°C ~ 70°C 全截面阻水，防潮性能优良 抗压扁力性能优良 机械性能： 钢（铝）带搭边粘结可靠，强度高，扭转不开裂 成缆后，光纤的附加衰减近乎于零，色散值无变化 | 米 | 220 |  |  |  |
| 8 | 超五类非屏蔽网络线缆 | HSYV-5e 4\*2\*0.5 | 大唐/厚德揽胜 | 纯无氧铜材质，线径4\*2\*0.5，每箱305米 | 米 | 305 |  |  |  |
| 9 | 聚氯乙烯护套电源线缆 | RVV2\*1 | 厚德揽胜 | 纯无氧铜材质，线径1.0平方毫米 | 米 | 100 |  |  |  |
| 10 | 电源插座 | A02 | 公牛 | 五位两孔，10A | 个 | 4 |  |  |  |
| 11 | 室外防水设备箱 | 250\*300\*150mm | 国标 | 不锈钢材质，防水、散热 | 个 | 1 |  |  |  |
| 12 | 光纤直出尾纤盒 8芯（含尾纤） | 按需 | 国标 | 8芯直出式光缆终端盒 | 套 | 2 |  |  |  |
| 13 | 辅材 | 按需 | 国标 | 水晶头、管材、扎带、绝缘胶布、膨胀、螺钉等 | 批 | 1 |  |  |  |
| **二、施工内容** | | | | | | | | | |
| 1 | 摄像机安装调试费（含信号线电源线施工） |  |  |  | 台 | 8 |  |  |  |
| 2 | 光缆敷设（含熔接） |  |  |  | 米 | 220 |  |  |  |
|  |  |  |  | **总价（元）** | | |  |  |  |

注：1、投标单位需熟悉现场，充分考虑施工方案。此项目为总价包干，现场增加清单外材料，视为已综合考虑在此项目清单报价之中。单项清单工程量减少超过3%的,按实际工程量计算。

报价单位：（盖章）

联系人、电话：