**询价采购邀请书**

**一、采购内容**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **最高限价**  **（万元）** | **投标保证金**  **（万元）** | **成交供应商数量（名）** |
| 沙坪坝区人民法院智慧报警系统改造项目 | 4.5 | 0 | 1 |

**二、投标人资格要求**

参加报价的供应商必须在“行采家”服务平台（www.gec123.com）注册，成为正式供应商。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

**三、质保和售后服务**

（1）本项目包含的产品必须是正规厂商出品，除明确约定标准以外，质保期为2年，质保范围包括非人为破坏产生的损坏属于保修范围（不可抗力因素除外）。

（2）现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人应在4小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在12小时内解决的，应在12小时内提供同等档次产品，使采购人能够正常使用。

**四、项目技术要求**

（1）项目概述：

沙坪坝区人民法院为满足安防需要，拟对安全防范平台的报警系统部分进行升级改造，包括机关本部和陈家桥法庭。

（2）技术要求：

1、安装、集成、调试。中标供应商必须按甲方要求，完成项目安装、与原系统的集成、综合调试。中标供应商在施工过程中如损坏甲方原有软件系统、硬件系统、数据等，则需照原价赔偿并承担完全责任，甲方有权取消合同。

1）完成智慧报警系统相关设备的安装及部署，并与现使用的安防平台完成对接，包括机关本部和陈家桥法庭，现有安防系统具体情况请现场查勘，投标供应商不管查勘与否，均视为已知晓现有安防平台情况。

2）采购人有权在签订合同前要求成交供应商提供相关技术证明材料或设备功能演示以核实成交供应商承诺事项的真实性。供应商应当遵循诚实守信的原则，不得作出虚假承诺，承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依法追究相关的法律责任。

2、如果中标厂商施工完成的系统达不到招标要求，甲方有权要求退货，并处以总价2倍的罚款。

（3）项目清单：

本次项目投标人投标时须完全满足“项目技术要求”中的所有要求并提供相应的支撑资料，若投标人不能满足项目技术要求或未按要求提供完整的支撑资料，则其投标文件将按照废标处理。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **详细参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | 智慧安防报警主机 | 1、采用5寸TFT触摸彩屏，触控式操作、中文菜单、操作简便；  2、采用LoRa双向通信技术，状态直观显示，无线接收灵敏度高，抗干扰强，距离可达1-3KM（开阔地）；  3、★采用4G全网通+有线网络双通道工作，报警警情传输更加可靠；  4、★支持有线防区、总线防区、LoRa无线防区等总计300个防区，  5、★防区名称可自定义，支持语音播放报警防区名称及屏幕弹框报警显示；  6、支持LoRa无线温湿度传感器，实时监测环境温度；  7、★配置外接备用电池，可充放电，市电停电可以使用8小时以上，自动切换，自动充电保护；  8、本机支持存储2000条报警记录和2000条操作记录，并支持实时查询和导出记录功能；  9、无线探测器低压上报、失联故障等信息上报；  10、继电器输出：1路常开常闭；  11、警号接口：DC12V/500mA；  12、直流输出接口：DC12V/2000mA；  13、适用温度：－10℃～55℃；  14、适用湿度：<90%。  15、提供投标产品带有CNAS标识的第三方检测报告并加盖投标人鲜章；  16、投标产品生产制造商应通过ISO9001质量管理体系认证，并提供有效期内的认证证书。 | 2 | 台 |
| 2 | 网络模块 | 1、工作电压：DC3.3V；  2、工作电流：≤220mA；  3、★通讯协议：UDP 协议方式；  4、传输速率：10/100Mbps自适应；  5、 工作温度：-10℃~55℃，工作湿度：90%。 | 2 | 个 |
| 3 | 信号中转器 | 1、无线中转器，LORA通讯，双通道，接收无线信号后自动转发，可延长无线距离；  2、★支持2种模式，可以透传模式无需对码，可以对码转发模式，一键对码及删除功能；  3、内置蜂鸣器提示，指示灯指示不同状态；  4、★支持二级转发；  5、★可定时向报警主机发送自检信息，实时监测无线通道；  6、★可选UPS电源功能，断市电后可正常工作；  7、采用PC工程塑料外壳，防水、防腐蚀、防爆，坚固耐用；  8、接收距离：1~3km（开阔地）；  9、 发射距离：1~3km（开阔地）。 | 2 | 个 |
| 4 | 无线紧急按钮 | 1、防火ABS阻燃外壳；  2、★LoRa无线通讯抗干扰能力强；  3、支持低压上报，心跳上报，报警恢复；  4、工作电压：DC3V锂锰电池；  5、工作电流：静态≤20uA,发射时≤45mA；  6、发射距离：≥1000米（开阔地）；  7、LoRa信号频率：433M。 | 85 | 个 |
| 5 | 无线声光警号 | 1、额定电压：AC220V/50Hz；  2、无线距离：≥1000m（开阔地）；  3、警号输出：＞80dB；  4、警灯闪频：5Hz；  5、外壳材质：ABS防火（V0级）；  6、后备电池：3.7V/500mAh聚合物电池；  7、★无线方式：LORA协议；  8、工作环境温度：0~45℃；湿度：≤80％RH。 | 2 | 个 |
| 6 | 网络报警平台 | 1、★支持通过4G无线网络、有线网络、电话线通道上传的信息，并显示对应的通道，方便管理；  2、★报警时屏幕显示用户的报警信息；用户主机编号、报警的电话号码、报警类型；用户名称、用户地址、所属部门联系人及联系电话；出警信息；出警电话、出警单位及出警路线；  3、报警时可以弹出窗口，网络传输快；  4、具有手动、自动转警功能，转到指定的网络分控中心，每个分控中心处理各自的警情。如果是紧急报警事件，可以直接自动转发；  5、具有远程主机参数设置，可对用户主机巡检及遥控布/撤防，可以获取用户主机所有工作状态，减少工程现场维护量；  6、★可采用短信接收机可实现报警信息短信接收和信息短信转发；  7、报警信息及地图资料自动存储以备查询统计；  8、定时自动进行数据备份、维护、清理；  9、警情自动分配空闲接警坐席，灵活的接警坐席管理，并对接警员绩效进行考核；  10、系统支持国外品牌主流的键盘协议，因而本系统能对现有中心全盘接管再逐步升级为为多通道传输和视频联动；  11、三级接警管理，出现故障时维护简易；  12、兼容性：支持海康、萤石、大华、天地伟业等主流DVR、NVR等设备；  支持海康、大华、天地伟业安防平台软件的二次开发对接；支持公安110平台对接；  13、需与我单位现使用的安防平台完成对接，实现报警视频联动及报警定位显示；  13、提供投标产品带有CNAS标识的第三方检测报告并加盖投标人鲜章。 | 2 | 套 |
| 7 | 辅材 | 根据项目需要，提供连接电线电缆、通讯线缆、辅材等所有项目所需材料。 | 1 | 批 |

**四、商务条款**

（一）交货时间：

采购合同签订后5日内交货。

（二）交货地点：

重庆市沙坪坝区人民法院（采购人指定地点）。

（三）验货方式

1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、中标人应提供完备的技术资料（技术支撑资料加盖制造商公章）、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

（四）报价要求

本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、安装调试费、装御费、培训费、保险费、税费（含关税）等所有费用。

（五）付款方式

验收合格后支付全款。

**五、其它要求**

（一）成交原则：

在符合本次采购所有技术要求、质量和服务的前提下，按报价最低的原则确定成交供应商。如出现两个以上相同最低报价的，则以服务响应时间短的供应商为中标供应商；如果最低报价和服务响应时间都相同，则以先报价的供应商为中标供应商。

（二）采购异议处理

1、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应及时向采购人提出。

2、供应商对成交结果或中标结果有异议的，应当在成交预公示发布之日起三个日历日内以书面形式向采购人提出，并附相关证明材料。

3、对于供应商弄虚作假、恶意中标或中标后不履行服务承诺等不良行为，采购人有权取消其中标资格或扣除全部保证金。情节严重者，直接列入“违法失信行为名单”公开曝光。

供应商编制响应文件要求

（一）报价函

致：（采购单位名称）

我方收到（项目名称）的竞采文件，经详细研究，决定参加该项目。

1.愿意按照竞采文件中的一切要求，提供本项目的商品、及服务，报价为人民币大写：元整；人民币小写 元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本壹份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受竞采文件的一切规定、要求和评审办法。

5.在整个采购过程中，我方若有违规行为，愿意接受重庆市政府采购云平台相关管理方的处罚。

6.我方若中选，将按照竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年 月 日

（二）明细报价表

### 项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **规格型号** | **数量** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（元）** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

填写要求：

1.供应商应完整填写本表，并逐页盖章。

2.该表内容不可扩展、不可变更。

供应商名称（公章）：

年 月 日

（三）营业执照

**法人营业执照（副本）或个体工商户营业执照等**

（四）法定代表人身份证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）（二选一）

**法定代表人身份证明书**

致（采购单位名称）：

（法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，电话，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商名称（公章）

年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

**法定代表人授权委托书**

致（采购单位名称）：

（法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及电话），代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人、法定代表人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）：

年 月 日

（五）基本资格条件承诺函

**基本资格条件承诺函**

致（采购单位名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在项目评审环节结束后，随时接受采购人检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商名称（公章）：

年 月 日

（六）技术（质量）条款差异表

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 差异说明 |
|  |  | 提醒：请注明技术参数或具体内容以及投标文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

投标人： 法定代表人（或法定代表人授权代表）：

供应商名称（公章） （签署或盖章）

年 月 日

注：

1.本表即为对本项目“二、采购内容”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术（质量）支撑材料。（格式自定）

（七）其他资料