# 询价采购文件

**项目名称:忠县人民法院监控室房屋整改采购**

**项目单位：忠县人民法院**

**忠县人民法院**

**二○二五年七月**

目 录

一、询价函……………………………………………………… 3

二、询价须知…………………………………………………… 4

三、项目技术要求……………………………………………… 9

四、合同主要条款（样本）…………………………………… 19

五、报价文件的主要内容和格式……………………………… 21

**一、询价函**

忠县人民法院对监控室房屋整改采购，特邀请合格供应商参加询价。

1.政府采购项目内容：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 数量 | 简要技术指标 | 采购单位 | 预算金额（最高限价） |
| 忠县人民法院监控房屋整改采购 | 1批 | 见项目技术要求 | 忠县人发法院 | 127665.17元 |

2.采购人名称：忠县人民法院

3.采购人地址：重庆市忠县忠州街道新华支路2号 采购人邮政编码：404300

4.联系人：王浩 电话：13637835547

5.询价采购文件发布时间及方式：2025年7月22日起在行采家公示3个工作日。

6.询价采购文件获取：自行在行采家获取（https://www.gec123.com）

7.报价文件递交开始时间：2025年7月25日9:30时

8.报价文件递交截止时间：2025年7月25日10:30时

9.开标时间：2021年7月25日10:30时

10.报价文件递交地点：重庆市忠县忠州街道新华支路2号忠县人民法院督察室503室

**二、询价须知**

**（一）总则**

 1、适用范围

本询价采购文件适用于询价中所述货物及相关服务的询价采购。

2、定义

（1）“采购人”是忠县人民法院。

（2）“供应商”指按照规定获得询价采购文件并参加询价的供应商。

**（二）合格的供应商**

合格的供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》的规定，具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力企业法人；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收的良好记录；

（5）参加本项目采购活动前三年内无行政处罚及重大违法活动记录。

**（三）报价文件编制及要求**

1.供应商应当按照询价采购文件的要求编制报价文件，报价文件应当对询价采购文件提出的要求和条件作出实质性应答。

2.报价文件主要由以下几个部分组成：

（1）封面。

（2）报价申请及声明（格式）

（3）技术部分。主要包括拟提供货物和服务的主要技术指针和性能的详细说明、投标时必须提供技术部分所要求的相关资质证明文件并加盖制造商鲜章，否则视为弃标；

（4）报价部分。供应商应按照询价采购文件要求报出拟提供货物和服务的单价、总价，各项报价应包括拟提供货物的运输、安装、调试、相关税金等全部费用。

（5）商务部分。主要包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、（加盖公章的复印件），法定代表人委托书（原件）,供应商认为有必要提供的资质文件及证明[如制造商或代理商授权文件]**。**

**（四）报价文件递交**

1、现场勘查时间、地点:2025年7月23日9:00—2025年7月25日10:30时，忠县人民法院（重庆市忠县忠州街道新华支路2号）。

报价文件应于询价规定的截止时间递交到指定地点。在未按照询价采购文件要求递交的报价文件，将作为废标处理。

1. 招标文件购买费：0元/分包（自行在行采家网上下载）

3、报价文件需提供正本一份，且须单位法定代表人或其委托人签署。

4、报价文件封面注明项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话等。

**（五）询价采购文件的修改**

采购人在规定的截止时间前，可以对询价采购文件进行修改，并在重庆市行采家网上发表公告，请供应商予以关注。

**（六）报价文件的补充、修改或者撤回**

供应商在规定的截止时间前，可以对所递交的报价文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知忠县人民法院。补充、修改的内容为报价文件的组成部分。

**（七）询价**

1.询价小组：谈判小组依法由三人以上单数组成。

2.询价供应商：参加询价的供应商代表应是单位法定代表人或其委托人。

3.实质性响应审查。询价小组依据询价采购文件的规定，从供应商递交报价文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。

4.询价程序：

（1）询价小组要求被询价的供应商，在规定的时间内以书面形式一次报出不得更改的价格；

（2）询价结束后，根据询价的相关规定以报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商；

5.询价的任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得向第三方透露与谈判有关的一切技术数据、价格或其他信息。

**（八）交货时间、地点及验收方式**

1.交货时间：成交供应商合同签订后60个日历天内交货并完成安装调试。

2.交货地点：按采购人要求运到指定的地点，其运输及装卸费用由成交供应商负责。

3.验收方式

（1）货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，做出验收记录，双方签字确认。

（2）供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

（3）供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

①设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

②货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

③在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

（4）供应商提供的货物未达到规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（5）大型或者复杂的政府采购产品项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

（6）采购人需要厂家对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

（7）供应商须承诺本次采购的搬迁服务中所涉及的设备在完成搬迁后能达到无缝上传文件，并保证所有数据转移的安全性与保密性，如因供应商搬迁工程造成文件泄露，对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（8）产品包装材料归采购人所有。

**（九）质量保证及售后服务**

1.产品质量保证期

（1）自安装完成并验收合格之日起，提供3年的免费质保期（具体以合同约定为准）。

（2）采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（3）采购货物有产品生产厂家（指产品生产厂家或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。

2.售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

（1）质量保证期内服务要求

①电话咨询

成交供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

②现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或厂家应在4小时内采取相应响应措施；无法在12小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。

③技术升级

在质保期内，如果成交供应商和厂家的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和厂家应对采购人进行升级服务。

（2）质保期外服务要求

①质量保证期过后，成交供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

②质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和厂家提供售后服务的，成交供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

3.故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，8小时内到达现场进行处理。

4.维修配件

成交供应商或厂家应提供备品备件，保证用户应急所需。使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

**（十）****知识产权**

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（注：若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

**（十一）****其他**

1.供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性谈判其他条款的要求。

2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

**(十二)付款方式**

成交供应商在合同签订前支付采购人合同价的3%作为履约保证金，验收合格后5个工作日内采购方支付全部合同价款，履约保证金自动转为项目质保金，质保期满三年后，双方无其他争议，5个工作日内采购方将无息退还质保金。

**（十）签订合同**

1.忠县人民法院向成交供应商发出成交通知书，并在行采家（网址https://www.gec123.com）上发布成交公告。

2.成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同，并在采购人发出成交通知书之日起2日内向采购方缴纳中标价的3%的项目履约保证金。

3.成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

**（十一）质疑和投诉**

1.供应商认为询价采购文件、询价过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式向忠县人民法院提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。

2.忠县人民法院在收到供应商的书面质疑后3个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

3.质疑供应商对忠县人民法院的答复不满意或者忠县人民法院未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向重庆市财政局政府采购办公室投诉。

1. **项目情况及要求**

**一、项目数量**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 忠县人民法院监控室房屋整改采购 | 1 | 批 |  |

**二、技术参数及要求**

|  |
| --- |
| **1、拆除部分** |
| 序号 | 商品名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 砖砌体隔墙拆除 | [项目特征]1.砌体名称:砖砌体隔墙2.拆除高度:综合[工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输 | m3 | 2.75 |
| 2 | 混凝土隔墙拆除 | [项目特征]1.构件名称:混凝土隔墙[工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输 | m3 | 5.8 |
| 3 | 墙体拆除钢管支架 | [项目特征]1.搭设方式:综合2.搭设高度:综合[工作内容]1.场内、场外材料搬运2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台3.安全网的铺设4.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 34 |
| 4 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | [项目特征]1.龙骨及饰面种类:金属龙骨+饰面层[工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输 | m2 | 65 |
| 5 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | [项目特征]1.龙骨及饰面种类:饰面板+木龙骨[工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输 | m2 | 71.48 |
| 6 | 木门拆除 | [项目特征]1.门窗洞口尺寸:M1021[工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输 | m2 | 7.5 |
| 7 | 金属窗拆除、恢复 | [项目特征]1.门窗洞口尺寸:C1518[工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.安装 | m2 | 3.6 |
| 8 | 金属门窗套拆除 | [项目特征]1.门窗洞口尺寸:综合[工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输 | m | 7.2 |
| 9 | 原防盗网拆除 | [工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输 | m2 | 2.7 |
| 10 | 立面抹灰层拆除 | [项目特征]1.拆除部位:内墙面2.抹灰层种类及厚度:综合[工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输 | m2 | 160.5 |
| 11 | 原静电地板拆除 | [项目特征]1.饰面材料种类及厚度:原静电地毯[工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输 | m2 | 39.6 |
| 12 | 原地面砖拆除 | [项目特征]1.饰面材料种类及厚度:地面砖及粘结层[工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输 | m2 | 37.91 |
| 13 | 柜体拆除 | [项目特征]1.柜体材质:综合2.柜体尺寸：长、宽、高:6.85m\*0.58m\*0.78m[工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输 | m | 7.9 |
| 14 | 混凝土梯步拆除 | [项目特征]1.构件名称:混凝土梯步2.拆除构件的厚度或规格尺寸:0.31\*0.18m[工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输 | m | 1.1 |
| 15 | 外墙面块料拆除 | [工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输 | m2 | 91.83 |
| 16 | 屋面防水层拆除 | [项目特征]1.防水层种类:综合[工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输 | m2 | 65.03 |
| 17 | 建筑垃圾清运 | [项目特征]1.运输距离:汽车外运5km[工作内容]1.运输2.弃渣 | m3 | 45.03 |
| **2、新建部分** |
| 序号 | 商品名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 窗户提高零星砌砖 | [项目特征]1.零星砌砖名称、部位:窗户提高2.砖品种、规格、强度等级:M7.5砂浆砖砌体[工作内容]1.砂浆制作、运输2.砌砖3.刮缝4.材料运输 | m3 | 2.3 |
| 2 | C30钢筋混凝土矩形柱 | [项目特征]1.混凝土种类:C30钢筋混凝土矩形柱2.规格:0.3\*0.3m3.钢筋类别:综合[工作内容]1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 2.6 |
| 3 | 240砖砌体围墙+砼压顶 | [项目特征]1.类别:240厚M7.5砖砌体+100厚C30钢筋混凝土压顶[工作内容]1.砂浆制作、运输2.砌砖3.刮缝4.砖压顶砌筑5.材料运输 | m3 | 6.5 |
| 4 | 围墙顶砖砌体 | [项目特征]1.零星砌砖名称、部位:围墙顶120厚砖砌体2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆[工作内容]1.砂浆制作、运输2.砌砖3.刮缝4.材料运输 | m3 | 4.5 |
| 5 | 内墙面砂浆抹灰 | [工作内容]1.基层清理2.砂浆制作、运输3.底层抹灰4.抹面层5.抹装饰面6.勾分格缝 | m2 | 285.6 |
| 6 | 内墙面乳胶漆 | [项目特征]1.刮腻子遍数:腻子二遍2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二遍[工作内容]1.基层清理2.刮腻子3.刷防护材料、油漆 | m2 | 253.6 |
| 7 | 外墙面砂浆抹灰 | [项目特征]1.墙体类型:新砌墙体2.面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆[工作内容]1.基层清理2.砂浆制作、运输3.底层抹灰4.抹面层5.抹装饰面6.勾分格缝 | m2 | 186 |
| 8 | 外墙面乳胶漆 | [项目特征]1.刮腻子遍数:防水腻子膏二遍2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二遍[工作内容]1.基层清理2.刮腻子3.刷防护材料、油漆 | m2 | 186 |
| 9 | 轻钢龙骨双面石膏板隔墙 | [项目特征]1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨+双面9mm木夹板+双面石膏板[工作内容]1.骨架及边框安装2.隔板安装3.嵌缝、塞口 | m2 | 8.03 |
| 10 | 轻钢龙骨单面石膏板隔墙 | [项目特征]1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨+9mm木夹板+石膏板[工作内容]1.骨架及边框安装2.隔板安装3.嵌缝、塞口 | m2 | 12.2 |
| 11 | 钢梁 | [项目特征]1.梁类型:22b工字钢2.油漆种类及遍数:防锈漆+氟碳漆饰面[工作内容]1.制作2.运输3.安装4.探伤5.刷油漆 | m | 12 |
| 12 | 砖砌体梯步 | [项目特征]1.零星砌砖名称、部位:砖砌体梯步2.砂浆强度等级、配合比:m7.5水泥砂浆3.饰面层类别:1：2.5砂浆粘贴地面层[工作内容]1.砂浆制作、运输2.砌砖3.刮缝4.材料运输 | m | 2.8 |
| 13 | 地面回填 | [项目特征]1.密实度要求:满足规范要求2.填方材料品种:综合[工作内容]1.运输2.回填3.压实 | m3 | 17 |
| 14 | C20混凝土地面找平 | [项目特征]1.位置:室内地面2.混凝土类别、厚度:80mm厚C20混凝土[工作内容]1.混凝土拌制、运输、找平 | m2 | 65 |
| 15 | 室内静电地板 | [项目特征]1.面层材料品种、规格、颜色:铝质静电地板[工作内容]1.基层清理2.面层铺贴3.压缝条装钉4.材料运输 | m2 | 85 |
| 16 | 室外地面砖 | [项目特征]1.结合层厚度、砂浆配合比:1;2水泥砂浆2.面层材料品种、规格、颜色:综合[工作内容]1.基层清理2.抹找平层3.面层铺设、磨边4.嵌缝5.刷防护材料6.酸洗、打蜡7.材料运输 | m2 | 45 |
| 17 | 吊顶天棚 | [项目特征]1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨3.面层材料品种、规格:600\*600铝扣板[工作内容]1.基层清理、吊杆安装2.龙骨安装3.基层板铺贴4.面层铺贴5.嵌缝6.刷防护材料 | m2 | 65 |
| 18 | 钢质防盗门 | [项目特征]1.门代号及洞口尺寸:M12212.门框、扇材质:钢质防盗门[工作内容]1.门安装2.五金安装 | m2 | 7.5 |
| 19 | 金属防盗网 | [项目特征]1.材料品种、规格:不锈钢防盗网[工作内容]1.安装2.校正3.安螺栓及金属立柱 | m2 | 3.6 |
| 20 | 屋面卷材防水 | [项目特征]1.卷材品种、规格、厚度:柔性卷材防水2.卷边高度:0.3m[工作内容]1.基层处理2.刷底油3.铺油毡卷材、接缝 | m2 | 85 |
| 21 | 采光天棚 | [项目特征]1.类型:钢构架+彩钢板天棚2.高度:综合[工作内容]1.清理基层2.龙骨制作、安装、油漆3.面层制安4.嵌缝、塞口5.清洗 | m2 | 32 |
| **3、室外水沟部分** |
| 1 | 排水沟开挖 | [项目特征]1.断面尺寸:1\*0.4m2.开挖类别:人工开挖[工作内容]1.沟槽开挖 | m | 10 |
| 2 | 排水沟成型 | [项目特征]1.断面尺寸:1\*0.4m2.砌体材料:120mm厚M7.5水泥砂浆砖砌体3.砂浆强度等级:1:2防水砂浆[工作内容]1.模板制作、安装、拆除2.基础、垫层铺筑3.混凝土拌和、运输、浇筑4.侧墙浇捣或砌筑5.勾缝、抹面6.盖板安装 | m | 15 |
| **4、电气部分** |
| 1 | 灯具拆除 | [项目特征]1.拆除灯具高度:综合2.灯具种类:综合[工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输 | 套 | 5 |
| 2 | 管线拆除 | [项目特征]1.拆除部位:室内配管配线2.拆除管线种类:综合3.拆除管线规格:综合[工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输 | m | 300 |
| 3 | 600\*600LED平面灯 | [项目特征]1.名称:600\*600LED平面灯[工作内容]1.本体安装 | 套 | 6 |
| 4 | 照明开关 | [项目特征]1.名称:照明开关2.规格:单控三联开关[工作内容]1.本体安装2.接线 | 个 | 10 |
| 5 | 五孔插座 | [项目特征]1.名称:五孔插座2.规格:16A及以下[工作内容]1.本体安装2.接线 | 个 | 60 |
| 6 | 配线YJV-1\*16mm2 | [项目特征]1.名称:配线2.配线形式:线槽3.规格:YJV-1\*16mm2[工作内容]1.配线2.钢索架设(拉紧装置安装)3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 130 |
| 7 | 配线BYJ-4mm2 | [项目特征]1.名称:配线2.规格:配线BYJ-4mm2[工作内容]1.配线2.钢索架设(拉紧装置安装)3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 120 |
| 8 | 配线BYJ-2.5mm2 | [项目特征]1.名称:照明配线2.规格:BYJ-2.5mm2[工作内容]1.配线2.钢索架设(拉紧装置安装)3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 500 |
| 9 | 线槽50\*30 | [项目特征]1.名称:PVC线槽2.规格:50\*30[工作内容]1.本体安装2.补刷(喷)油漆 | m | 150 |
| 10 | 带门禁出入口人脸识别系统 | [项目特征]1.名称:出入口人脸识别门禁设备2.类别:人脸识别一体机+304不锈钢八角翼单机芯道闸[工作内容]1.本体安装2.单体调试 | 台 | 3 |
| 11 | 烟雾报警器 | [工作内容]1.安装2.电气接线3.调试 | 组 | 3 |
| 12 | 灭火器 | [项目特征]1.形式:手提式干粉灭火器[工作内容]1.设置 | 具 | 5 |
| 13 | 消防逃生标志牌 | [项目特征]1.名称:消防逃生标志牌[工作内容]1.制作、安装、调整2.标识3.运输 | 块 | 5 |
| 14 | 排烟系统 | [项目特征]1.规格:排烟系统2.规格、型号:按业主要求[工作内容]1.进排风机安装、拆除2.风管路安装、拆除 | 套 | 3 |
| 15 | 基础梁 | [项目特征]1.混凝土种类:基础梁2.规格:300\*300mm3.混凝土强度等级:C30混凝土[工作内容]1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 5.3 |
| **5、施工技术措施项目** |
| 1 | 脚手架搭拆 | 根据实际需求搭建 | 项 | 1 |

**特别说明：**

1、本项目属于“交钥匙”工程。

2、为保证售后及投标资料的真实性，合同签订前，预中标人须将招标文件中要求所有证明资料再提供一份给采购人进行资料审核，若存在弄虚作假或提供不全的情况，采购人有权取消其中标资格。

**四、合同主要条款（样本）**

政府采购合同

甲方（采购人）：乙方（成交供应商）：

签订地点：

采购合同编号：财政审批号：

采购项目名称：

合同名称：

采购机构：

采购方式：

组织形式：

一、依据采购文件（含补充、修改文件）和供方的竞标文件（含澄清、补充文件），乙方向采购方提供下列全新的标的（货物/工程/服务）。

采购项目情况：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购目录 | 品牌/型号 | 需求描述 | 单价 | 数量 | 单位 | 合计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 共计人民币（小写）： |
| 共计人民币（大写）： |

其他条款：以上合同价格是到最终用户正常使用时的价格，包含但不限于产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、配件、环境和场地改造、培训、售后服务、税费等货到需方指定地点的所有费用，甲方不再向乙方支付其他任何费用；项目在部署过程中所产生的各类配件一律由乙方提供。

二、质量要求和技术标准。供方提供的产品性能及有国家标准的应符合现行国家标准，无国家标准的应符合部颁标准或企业标准，供方的质量保证及售后服务承诺。

1、交货时间：

2、交货地点：

3、交货方式：

4、质保期限：

5、保修范围：

6、服务措施：

7、质保售后服务：

三、随机备品、附件及供应办法等：

四、验收标准：

五、付款方式：

六、违约责任：

七、其他约定条款：

1、

2、

3、

甲方（公章）： 乙方（公章）：

法定代表人： 地址：

联系电话： 法定代表人：

授权代表： 联系电话：

联系电话： 授权代表：

签订合同日期： 联系电话：

 开户行：

 账号：

 签订合同日期：

**五、报价文件主要内容和格式**

**（一）封面格式：**

 **项目**

**询价采购文件**

**项目编号：**

**报价文件**

**递交人（公章）：**

 **递交人法定代表人**

**或其委托人（签字）：**

 **年 月 日**

**（二）报价申请函**

致：忠县人民法院：

根据贵方　　　　　　询价采购，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表（报价供应商名称），提交文件正本一份，副本一份。

据此函，签字人宣布同意如下：

1、按照询价采购要求的总报价为：元人民币。

2、我方同意提供贵方可能要求的与本次询价有关的任何证据或资料。

3、一旦成交，我方将根据询价采购文件的规定和我方的承诺严格履行合同。

4、我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通，决不向采购人、政府采购办工作人员和评审专家等进行商业贿赂，决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

我们的通讯地址为：

地址：电话：

供应商名称（章）：

供应商授权代表姓名（签字）：

日期： 年月日

**（三）法定代表人委托书格式**

**一、法定代表人证明**

（法定代表人参加询价，须出示此证明）

忠县人民法院：

 我单位法定代表人 　　　 参加贵单位组织的　　　　号询价采购活动，全权代表我单位处理询价的有关事宜。

附法定代表人情况：

姓名： 性别：年龄：职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

电话：传真：

邮政编码：

单位名称（公章） 法定代表人（签字）

年 月 日 年 月 日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

**二、法定代表人委托书**

（委托代理人参加询价，须出示此证明）

忠县人民法院：

 兹委托 　　　 参加贵单位组织的　　　　号询价采购活动，全权代表我单位处理招标的有关事宜。

附全权代表情况：

姓名： 性别：年龄：职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

电话：传真：

邮政编码：

单位名称（公章） 法定代表人（签字）

年 月 日 年 月 日

委托代理人身份证复印件 法定代表人身份证复印件

（粘贴此处） （粘贴此处）

**（四）询价报价单格式**

**询价报价单**

报价方名称（盖章）：

询价采购编号：

 单位: 元（人民币）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号  | 数量 | 单价 | 合计 | 交货期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | （大写）：  |

报价方法定代表人（或委托代理人）签字： 日期：

注:1. 以上报价包含货物本身价、货物运输费。

2. 货物的技术指标内容应与采购文件的要求相对应，且有准确的描述。

3. 此表经签字盖章后，装入报价专用袋内密封。

4. 委托代理人需有委托书（格式见本文件五），一并密封于专用袋中。

5. 行数可任意增减。

**（五）服务承诺**

注：供应商根据采购文件自行填写。

**（六）资质、资格证明材料（复印件附后）**