智慧庭审设备（庭审主机+电视机）采购参数
1	庭审会议终端	亿联	MeetingEye400	1.终端使用一体机结构，集成编解码器、摄像机、麦克风、扬声器、蓝牙和无线网卡等模块；
2.支持H.323、SIP国际标准通信协议,支持IPv4/IPv6协议；
3.4K人像视频+内容共享；
4.具备先进的网络丢包恢复机制，视频会议时：30%丢包下，图像较流畅；音频通信时：70%丢包下，语音基本连贯，语义可理解；
5.支持3A算法，曝光、自动白平衡、自动聚焦；
6.摄像机镜头前有全自动隐私保护盖，摄像机关闭时，镜头盖自动关闭；
7.支持主机内置不低于10W的扬声器，不依靠其他设备播放声音；
8.广角镜头133°，云台镜头90°；
9.支持系统固件升级、恢复出厂设置；
10.双屏显示。	套	1	22000	22000
2	液晶电视	小米	86寸	1. 自带中英文操作软件，直观、图形化软件控制界面
2. 8路平衡式话筒／线路输入，具有48V幻象供电软开关，0、6、30、36、42dB多级增益调节；
3. 8路平衡式线路输出；
4. 采样率：48kHz；
5. 编组控制功能，通道拷贝、粘贴、联控功能；
6. 支持RC面板远程控制；
7. 输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡（支持多种类型，包括PEQ、High-Shelf、Low-Shelf、LP、HP）；
8. 输出每通道：可选8段参量均衡或31段图示均衡、延时器、高低通滤波器、即时响应限幅器；
9. 内置自适应回声消除AEC；
10. 内置自适应反馈消除（AFC），具有16个抑制点，支持手动、固定、动态三种工作模式；
11. 多种模式的自动混音，可选择门限型自动混音或增益分享型自动混音模式；
12. 全功能矩阵混音功能，交叉点电平可调；
13. LAN多用途数据传输及调试接口；
14. GPIO可编程控制接口，8路逻辑输入，4路电压输入控制，4路逻辑输出；
15. RS-232 双向串行控制接口；
16. 支持8组场景预设功能。	台	1	4900	4900
3	辅材	国优	定制	各类安装辅材。	项	1	300	300
A	材料小计
27200
B	施工费
800
C	税费
1680
D	合计
29680