产业园2025年度玻璃更换项目（第二批次）

询价文件

各供应商：

我中心以询价采购方式进行产业园2025年度玻璃更换项目（第二批次）采购，欢迎各供应商积极参与。

一、采购询价表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 产业园2025年度玻璃更换项目（第二批次） | 见采购项目具体内容 | 项 | 1 |  |

二、相关要求

（一）本次报价须为人民币报价，本项目为清单计价合同，分部分项工程量清单价包括完成本项目所需的人工费、设备费、交通费、安装费、维护费、保险费及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。本项目将设置总价最高限价及工程量清单综合单价最高限价，本项目总价最高限价为49733.3元，工程量清单综合单价最高限价详见工程量清单，供应商的应答报价不得超过总价最高限价和工程量清单综合单价最高限价，超过则为无效报价。总价最高限价及各项清单单价限价如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | | |
| 综合单价（元/m2） | 合价（元） | 其中:暂估价 |
|  | A | 建筑工程 | |  |  |  |  |  |
| 1 | 050303008001 | 露台/屋面玻璃（钢化夹胶中空玻璃） | [项目特征] 1.名称:露台/屋面玻璃 2.材质、规格:8low-e+12A+8+1.52pvb+8钢化夹胶中空玻璃 3.工作内容:拆除旧玻璃、定制玻璃、运输、安装、清理（含高空作业） 4.其他:满足甲方及规范要求 | m2 | 7 | 1333.82 | 9336.74 |  |
| 2 | 011209002001 | 立面玻璃（中空双银LOW-E钢化玻璃） | [项目特征] 1.名称:立面玻璃 2.材质、规格:6LOW-E+12A+6mm中空双银LOW-E钢化玻璃 3.工作内容:拆除旧玻璃、定制玻璃、运输、安装、清理（含高空作业） 4.其他:满足甲方及规范要求 | m2 | 16 | 1841.18 | 29458.88 |  |
| 3 | 011102004001 | 走廊玻璃（钢化夹胶玻璃） | [项目特征] 1.名称:走廊玻璃 2.材质、规格:8+1.14PVB+8钢化夹胶玻璃 3.工作内容:拆除旧玻璃、定制玻璃、运输、安装、清理（含高空作业） 4.其他:满足甲方及规范要求 | m2 | 6 | 933.97 | 5603.82 |  |
| 4 | 011209002002 | 立面玻璃（透明钢化玻璃） | [项目特征] 1.名称:立面玻璃 2.材质、规格:10mm透明钢化玻璃 3.工作内容:拆除旧玻璃、定制玻璃、运输、安装、清理 4.其他:满足甲方及规范要求 | m2 | 7 | 761.98 | 5333.86 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 49733.3 |  |

（二）采购项目具体内容

1、采购方发现有玻璃损坏，即会通知供应商进行维修更换，供应商接到采购方需求后，需于30分钟内响应，安排人员勘察现场，测量尺寸；

2、供应商须在勘察现场后一日内给出玻璃维修更换施工方案及完成时间；

3、供应商每次均应及时到物业公司办理进场施工手续，并缴纳施工保证金；

4、因园区管理需要，登高车、大型吊车等起重设备严禁进入园区，供应商须充分考虑施工条件；

5、因园区办公及办事人员较多，供应商应严格落实安全管理措施并承担安全责任，杜绝出现安全事故的发生；

6、应合理安排施工作业时间，部分区域施工时间只能是在周六周日或节假日期间进行；

7、现场施工人员不少于2人并需具备特种作业人员操作证（高处作业：高处安装、拆除作业），需要提供特种作业操作证复印件加盖供应商公章。

8、服务地址：重庆市渝北区春华大道99号中国重庆人力资源服务产业园。

（三）询价文件的组成:营业执照、资质证书、报价函、法定代表人询价授权书、法定代表身份证复印件（加盖鲜章）、委托代理人身份证复印件（加盖鲜章、验原件）。

（四）评审、定标原则：最低价中标。

（五）验收方法及标准：

1. 验收依据：询价文件、询价响应文件及国家有关的质量标准规定及现场最终用户验收人根据最终用户询价文件验收均为验收依据。

2. 服务验收：以合同约定最终验收标准为准。

三、询价文件递交时间

（一）询价申请文件递交时间：2025年6月11日发布采购公告，公告发布后即可报价，报价截止时间2025年6月16日12：00止。（北京时间）。

（二）提交方式：

1.采用线上报价，供应商线上报价时需上传盖章后的PDF电子文档一份。

2.采购人将以平台的线上资料作为评判依据。

3.供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

四、联系方式

询价事宜联系人及联系方式：金京善 13368182121

现场踏勘联系人及联系方式：刘一泽 13512333844

重庆市人力资源开发服务中心

2025年6月11日

附件：

产业园2025年度玻璃更换项目（第二批次）

报价函

重庆市人力资源开发服务中心：

我方收到的询价函，经公司研究决定参加本次询价，具体内容如下。

1. 报价内容

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | | |
| 综合单价（元/m2） | 合价（元） | 其中:暂估价 |
|  | A | 建筑工程 | |  |  |  |  |  |
| 1 | 050303008001 | 露台/屋面玻璃（钢化夹胶中空玻璃） | [项目特征] 1.名称:露台/屋面玻璃 2.材质、规格:8low-e+12A+8+1.52pvb+8夹胶中空钢化玻璃 3.工作内容:拆除旧玻璃、定制玻璃、运输、安装、清理（含高空作业） 4.其他:满足甲方及规范要求 | m2 | 7 |  |  |  |
| 2 | 011209002001 | 立面玻璃（中空双银LOW-E钢化玻璃） | [项目特征] 1.名称:立面玻璃 2.材质、规格:6LOW-E+12A+6mm中空双银LOW-E钢化玻璃 3.工作内容:拆除旧玻璃、定制玻璃、运输、安装、清理（含高空作业） 4.其他:满足甲方及规范要求 | m2 | 16 |  |  |  |
| 3 | 011102004001 | 走廊玻璃（钢化夹胶玻璃） | [项目特征] 1.名称:走廊玻璃 2.材质、规格:8+1.14PVB+8钢化夹胶玻璃 3.工作内容:拆除旧玻璃、定制玻璃、运输、安装、清理（含高空作业） 4.其他:满足甲方及规范要求 | m2 | 6 |  |  |  |
| 4 | 011209002002 | 立面玻璃（透明钢化玻璃） | [项目特征] 1.名称:立面玻璃 2.材质、规格:10mm透明钢化玻璃 3.工作内容:拆除旧玻璃、定制玻璃、运输、安装、清理 4.其他:满足甲方及规范要求 | m2 | 7 |  |  |  |
|  | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

二、联系人及电话

联系人：

联系电话：

询价申请人（盖章单位）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

年 月 日

法定代表人身份证明

询价申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月日

经营期限：

姓名： 性别：年龄：职务：系（询价申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

|  |
| --- |
| 法定代表人  身份证（第二代）复印件 |

询价申请人：（单位公章）

年 月 日

授权委托书

本人（姓名）系（询价申请人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）询价项目询价申请文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

|  |
| --- |
| 委托代理人身份证（第二代）  复印件 |

询价申请人：（单位公章）

法定代表人：（签字）身份证号码：

委托代理人：（签字）身份证号码：

年 月 日

营业执照

资质证书

特种作业人员操作证

其他资料