|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 单价 | 参考图片 |
| 1 | 松木上下床（两人为直梯） | 1. 材质：床整体采用优质樟子松； 2. 规格：2000\*850\*1850mm 3. 部件尺寸：床立柱60\*70\*1850mm，安全护栏净空高度330mm，床边120\*30mm，护栏方60\*30mm，床抬方40mm\*30mm松木实木料（不少于7根），上铺护栏方60\*30mm,床铺板不少于7块100\*10mm松木铺板条、间隙不大于10mm。 4. 结构：斗榫结构+螺丝固定 5. 外观及工艺：造型可参考图片，木纹清晰打磨光滑，无明显坑疤、无异味；无腐朽材，使用环保清水漆漆三遍；应无褪色掉色现象；不应有皱皮、发粘现象；木制件表面涂层附着力及木材含水率应符合国家标准；符合国家标准的五金配件   6.提供中国环境标志产品认证证书 | 套 | 1020 | 1596331380(1) |