重庆市永川中学校宋锦桥校区校本课程

资源教室希沃一体机采购技术参数及预算清单
一、预算： 241200元
二、采购列表及费用
	序号
	货物和服务名称
	数量
	单位
	单价
	总价

	1
	电容屏智慧黑板
	10
	台
	14000
	140000

	2
	OPS电脑
	10
	台
	3100
	31000

	3
	无线键盘鼠标
	10
	套
	120
	1200

	4
	壁挂展台
	10
	台
	800
	8000

	5
	教学智能笔
	10
	支
	250
	2500

	6
	领夹式无线麦克风
	10
	套
	250
	2500

	7
	一体化有源音
	10
	对
	600
	6000

	8
	备授课教学软件
	10
	套
	0
	0

	9
	设备运维管理系统
	10
	套
	300
	3000

	10
	设备辅助管理软件
	10
	套
	0
	0

	11
	学生综合管理系统
	10
	套
	0
	0

	12
	智能讲台
	10
	台
	3800
	38000

	13
	核心设备延保到6年
	10
	套
	900
	9000

	合计
	　
	　
	　
	241200


要求：1、本竞标产品须为中国大陆境内生产。

2、本次采购项目清单中电容屏智慧黑板、OPS电脑、壁挂展台、智能讲台、校园数字化基座为核心产品，质保期延保到6年，其余为标准质保。
三、技术要求

（一）86吋电容屏智慧黑板

1、整机采用居中主屏（中屏）搭配左、右侧屏（副屏）的三段式拼接同平面一体化自主设计，整机尺寸宽度≥4200mm、高度≥1200mm；整机前面板支持用作黑板进行板书，即中屏与副屏的前朝向面板均支持普通粉笔、液体粉笔等直接书写。

2、整机屏幕为UHD超高清LED液晶屏，灰度等级≥256灰阶，支持标准模式和sRGB模式的色彩空间可选，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5；采用防眩光全物理钢化玻璃且表面硬度≥9H（提供具有CNA或CMA资质认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件）；屏幕有效显示面积≥86英寸，显示比例为16:9，屏幕图像分辨率≥3840×2160。

3、整机采用电容触控技术，在Windows系统下支持≥40点触控操作；具备双系统，嵌入式主板具备存储ROM≥8G、运存RAM≥2G、版本≥Android 13嵌入系统。

4、整机具备前置Type-C接口，可实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可把外接电脑设备画面投到整机上，同时可在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线，同时可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，可在外接电脑上控制整机拍摄教室画面。

5、支持护眼模式，可通过物理按键启用护眼模式，降低有害蓝光；且支持纸质护眼模式，在任意通道任意画面任意软件所在显示内容下可实时调整画面纹理，画面纹理的类型有牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸等,支持可自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间进行调节设置。（提供具有CNA或CMA资质认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件）

6、整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计;内置≥2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，额定总功率≥60W;支持高级音效设置，可以调节左右声道平衡；支持标准、听力、观影三种音效模式调节。（提供具有CNA或CMA资质认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件）

7、整机具备≥5个前置按键，支持通过前置按键进行开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作，且可通过自定义设置按键实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。

8、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能；支持Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本≥Wi-Fi6；蓝牙Bluetooth ≥5.2标准，支持连接外部蓝牙音箱播放音频，可主动发现蓝牙外设从而便捷连接，无需整机进入发现模式。 （提供具有CNA或CMA资质认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件）

9、整机支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触整机设备上的NFC标签，即可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，无需其它操作设置，支持≥4台手机、平板同时连接并显示。                           

10、整机内置非独立摄像头，可拍摄≥1600万像素数的照片，支持输出4K，摄像头视场角≥135度画面；可用于远程巡课，可AI识别人像，人像识别距离≥10米；支持人脸识别、快速点人数、随机抽人，支持同时显示标记≥60人；支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像色温效果；具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。（提供具有CNA或CMA资质认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件）

11、整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原PC系统，单独还原整机系统；支持将自定义图片、动画设置为开机画面。（提供具有CNA或CMA资质认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件）

12、整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表、并可进入全部课件列表；教学桌面支持进行壁纸编辑，支持进行应用卸载、锁屏、重启、关机等操作；教学桌面支持U盘、移动硬盘等外接存储设备直接在桌面显示。（提供具有CNA或CMA资质认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件）

（二）OPS电脑

1、搭载Intel 11代酷睿系列 i5 CPU或以上，16GB DDR4内存或以上，512GB或以上SSD固态硬盘。

2、机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。

3、和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。（提供具有CNA或CMA资质认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件）

4、采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。（提供具有CNA或CMA资质认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 

5、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI；具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。

6、PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块。

7、预装正版windows10或以上操作系统。

（三）无线键盘鼠标

无线办公键鼠套装，连接方式：无线；接口：USB；链接方式：2.4G无线，10米内流畅连接；键盘有大于10个多媒体快捷按键，有数字键盘，兼容OPS系统，鼠标传感器具备光效追踪技术，分辨率≥1000DPI。包含电池。

（四）壁挂数字视频展台

1、壁挂式安装，无锐角无利边设计，采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积。

2、支持实时降噪功能，并可开关控制；支持实时视频矫正功能，拍摄画面无梯形畸变，画面如垂直悬臂拍摄效果。（提供具有CNA或CMA资质认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 

3、采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。

4、采用无摄像头悬臂设计，≥1300W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅，显示视频输出像素≥3840*2160。（提供具有CNA或CMA资质认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件）

5、支持通过双击屏幕画面任意位置，即时改变对焦位置，可对立体物体的局部进行对焦；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级≥IP4X级别。（提供具有CNA或CMA资质认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件）

6、展台按键采用电容式触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在展台软件上进行同样的操作。

7、支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作；支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。

8、老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能；可选择图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。（提供具有CNA或CMA资质认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件）              

9、支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。

10、支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。

（五）教学智能笔

1、笔身造型采用圆润一体化笔型设计，表面采用手感漆工艺便于握持；采用锥型笔尖设计，直径≤3mm；同时支持电容，红外触控设备书写，书写最小精度2mm。

2、笔身配置≥5个按键，具备上下翻页，智能语音，远程聚光灯/放大，书写颜色切换，兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态。

3、短按多功能按键，可实现播放/暂停音视频或flash；双击可实现空鼠/放大镜/聚光灯等功能切换。

4、内置麦克风，支持按键唤醒语音识别功能，通过语音打开已安装的应用，可直接通过语音调用网络搜索引擎搜索查询相应资料，可进行语音转写输入，支持语音控制屏幕黑屏、亮屏，音量大小调整，返回桌面，截屏，关机等操作。

5、支持白板软件内，通过语音控制：切换书写、擦除、选择模式，最小化返回桌面，打开板中板，清空书写批注等操作。

6、支持按键调起批注功能，可通过按键实现批注颜色切换，长按按键可实现橡皮擦功能。

7、为保障用户在不同场景使用智能笔，支持无线dongle及蓝牙两种连接方式，支持蓝牙≥5.1协议；无线dongle&蓝牙连接距离≥12m，上下翻页/语音控制/远程批注实现距离≥12m。

8、内置锂电池，支持type-c充电，待机时间≥60h,连续书写时间≥8h，从无电到满电充电时长≤1小时；支持智能休眠节电，当设备>5min无人操作时，设备自动进入休眠节电模式。

（六）领夹式无线麦克风

1、无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。

2、配合一体化有源音箱，扩音延时≤35ms。

3、声频响100Hz-16kHz，底噪≤100uVrms，声信噪比≥60dB。

4、用Wi-Fi射频频段传输，有效避免环境中运营商信号干扰。

5、支持2.4GHz与5.8GHz双频段工作，信道数量≥26以保障传输稳定性。

6、电续航时间≥5小时，满电状态可满足一天内7节课（45分钟/一节课）的高频授课，充电10分钟满足一节课（45分钟/一节课）授课时间。

7、采用红外对码方式连接，避免连接到其他教室音箱。可在5S内快速完成与教学扩声音箱对码，无需繁琐操作。

8、支持两个无线麦克风同时配对一个一体化有源音箱使用，实现两个麦克风混音输出进行扩音。

9、具备Type-c外置麦克风接口，与充电接口复用。可搭配Type-C接口的麦克风进行使用，比如头戴式、挂耳式的外置麦克风。

10、有效工作距离≥15米，保证全教室覆盖。

11、一体化领夹设计，无需额外配件便可实现麦克风的领夹式使用。

12、为保证兼容性及稳定性，无线麦克风需与一体化有源音箱为同一品牌厂家。

（七）一体化有源音箱

1、采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。

2、双音箱有线连接，机箱采用塑胶材质，保护设备免受环境影响。

3、为确保与教室白色墙面一致，音箱采取白色外观设计，更加美观。

4、双音箱总重量不超过5KG。

5、输出额定功率: 2*15W，喇叭单元尺寸≥5寸。

6、端口：≥电源开关*1、≥Line in*1、≥USB*1。USB接口可外接U盘设备对音箱固件进行升级。

7、专门为教室声学环境设计的合适扩声效果，距离音箱10米处声压级达到75dB。

8、麦克风和功放音箱之间采用数字Wi-Fi传输技术，支持5、18~5、815Ghz传输频段的无线麦克风扩音接收，与U段不处于同一频段。

9、配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。

10、支持教师扩声和输入音源叠加输出，可对接录播系统实现教师扩声音频的纯净采集，避免环境杂音干扰采集效果。

11、支持蓝牙无线接收，可分享移动设备上的音频。支持密码模式，防止学生连接。

12、支持安卓手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量、设置蓝牙名称、设置蓝牙密码等功能，方便教师对音箱的管控。

13、支持智慧黑板显示设备通过蓝牙无线连接音箱，实现快速控制有源音箱音量的功能。

（八）备授课教学软件

1、云平台备授课一体化，具有教师账号体系，教师账号与学校、学科、校本资源库对应。支持账号、二维码、USB key等身份登录，课件可云同步、云存储，老师可在任意端登录获取云课件；给教师提供可扩展的云存储空间，可扩展升级至不小于200G的个人云空间。

2、支持将互动课件、课件组以公开或加密的web链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期；且支持精准推送至指定接收方账号空间；接收方通过web链接或二维码的课件分享入口可预览互动课件内容并可触控课件互动元素，并能将互动课件转存至个人云空间。

3、互动教学课件可分享至学校校本资源库，学段、学科信息根据教师信息自动匹配，分享后课件可全校教师可见，并可直接下载使用。校本资源库支持按照学科、学段快速查找，且支持关键词精准检索。

4、软件内置微课录制功能，微课录制结束后自动生成分享海报，学生扫码在即可在微信观看，无需下载额外app使用；微课观看过程中可进行多种互动，可对课件元素进行移动、删除、并参与课堂活动互动练习；后台自动统计微课观看次数，便于教研管理。

5、云教案：可在备课平台直接边写教案，教案为云端存储，支持文本、图片、视频、公式的插入。可将教案关联至教师课件，支持课件同时关联多份教案，关联后教师可在备课界面调用查看教案，便于教研工作开展。

6、支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应对象，将不同对象拖拽到对应类别容器中系统自动辨识分类，分类正误均有相应提示；竞争模式下可记录不同操作者的动作和用时并自动排名；同时具有智能配对、分组竞争、选词填空、选择题竞赛等多种互动形式。

7、可在软件中直接制作表格，支持边框、底纹设置，自由合并单元格；表格支持输入文本，表格具有遮罩功能，可添加遮罩掩盖单元格内容，授课模式点击即可取消遮罩；提供柱状图、扇形图、折线图等互动图表，图表支持三维模式旋转展示。

8、无需借助截图工具，即可在白板软件中对导入的图片进行裁切，方便去除边角水印；无需借助专业图片处理软件，即可对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存；方便老师制作素材。

9、语文古诗词资源工具：提供覆盖各年级课程的古诗词、古文教学资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等，以上内容集成一体；同时支持一键展示对应的背景或作者介绍；支持教师备课时对原文进行注释、标记重点等操作；古诗词资源按照学段年级、朝代、诗人进行精细分类，只需教师点击分类关键词即可快速跳转至对应诗词资源，无需输入诗词名称即可快速检索；提供原文朗读功能，全部诗词、古文均配备标准朗读配音。（提供功能性截图证明）

10、数学立体几何工具：可自由绘制长方体、立方体、圆柱体、圆锥等立体几何图形。任意调节几何体的大小尺寸，支持几何图形按比例放大缩小和通过单独调整长宽高（半径/高）改变几何体大小；具备几何体智能吸附功能：同类几何体相互靠近时，可智能识别吸附。

11、英语AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。

12、美术画板，支持美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。

13、备授课软件中内置远程直播功能，无需额外安装部署直播软件，可实现远程直播、课件同步、互动等远程教学功能；学生可在直播课堂提问、可指定学生对画面进行书写、移动、擦除，参与互动活动等，且在本软件内即可进行互动答题，提交答案后自动统计正确率和答题详情，直播课程结束后，后台自动统计报名、学习清单，自动生成直播回放。

14、提供对应的移动应用平台APP，实现备授课过程多终端多场景一体化，可将教师的课件通过微信好友、QQ好友、微信朋友圈、数字帐号、二维码、公开链接、加密链接等方式进行分享，分享有效期支持教师自定义；还具有课件回收站功能。（提供功能性界面截图证明）

（九）设备运维管理系统

1、系统采用B/S混合云架构设计，无需本地额外部署服务器等设备，即可支持对教学信息化设备运行数据的监测；支持在Windows、Linux、Android、IOS等多种操作系统通过网页浏览器登录操作；提供多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录等。

2、支持多层级权限管理，支持高级管理员添加普通管理员，并灵活分配功能/设备权限；支持高级管理员修改普通管理员的权限，权限支持按系统功能模块、按设备分配；支持高级管理者将最高权限转让至其他普通管理员。

3、支持并行管理多台终端，可实时展示≥20台设备的使用状态以及设备运行画面；支持根据设备类型、设备所属年级/场地/自定义分组、设备开关机状态进行分组管理；支持文字检索设备名称，快速定位对应设备进行定向精准管理。

4、关机/重启：支持设置即时、定时、循环模式的关机指令；支持设置定时重启和设备强制执行关机。

5、多场景锁屏：支持一键下课锁屏、开机自动锁屏、无网络时验证身份解锁。其中“下课锁屏”功能开启后，老师授课结束后可在班班通设备上点击“下课锁屏”按钮即可锁屏，保证班班通设备的使用秩序；其中“开机自动锁屏”可根据用户实际管理习惯，灵活设置不同分组的设备，开机后自动锁屏，以便于学校不同年级间分段管理；设备锁屏后，支持无网络情况下，使用者通过手机微信扫一扫验证身份后获取唯一临时解锁密码进行解锁使用，以防止设备被学生违规使用，影响设备性能。（提供具有CNA或CMA资质认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件）

6、打铃：支持设置即时、定时、循环的打铃指令；支持用户上传自定义铃声/听力至铃声库，支持试听铃声/听力，支持灵活设置播放时长，直至音频文件播放结束。

7、消息通知：支持设置校园内常用通知消息模板，选择模板后发送至设备；支持设置即时、定时推送顶部滚动型提醒类通知，支持设置通知播放次数、播放通道；支持设置强制性全局弹窗型紧急通知和桌面常驻型公告通知，支持设置通知文字粗细、颜色。

8、远程控制桌面：支持远程实时控制设备，可监测设备当前运行界面，并远程操作设备界面。

9、全屏巡课：支持管理员主动巡课，实时查看教室内部实时画面、多媒体画面，听取教室内真实声音，切身体会完整课堂。

10、智慧管控：支持设置当设备长时间无人使用时，自动进入屏保/锁屏/息屏模式；支持设置在固定时间点之后，设备长时无人使用时，自动提醒用户是否关机/强制关机。

11、软件静默安装：支持向用户推荐同品牌教学工具类软件，并支持远程静默安装，设备使用者无感即可升级到最新版本；支持用户自主上传正版软件，经过人工封装审核后，支持远程静默安装。

12、音视频直播：支持多位老师同时向不同设备发起直播，直播方式包含纯桌面直播、视频直播、音频直播、桌面+视频直播方式；直播过程中支持增、删接收直播观看的班班通设备；支持实时查看收看端教室画面；支持切换直播画质清晰度；支持实时了解直播质量，包含直播源码率、FPS数据，实时掌握直播稳定情况。

13、领导视窗：支持同时查看≥8个教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面；并支持在一个显示界面同时查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音，完整还原课堂全貌。其中摄像头画面可直接使用班班通自带摄像头。单台设备巡视时，发现有违规违纪行为时，可远程发消息、发语音直接干预，也可记录备注，事后教育。支持记录所有管理员的巡视记录，方便回溯。（提供具有CNA或CMA资质认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件）

14、冰点穿透：支持远程向已冰冻的设备发送指令、安装软件、传输大文件，设备接收到后会立即执行，并在设备正常关机时触发穿透动作，穿透完成后，设备即可永久性使用已安装软件、已传输文件、执行已接收指令，且穿透过程中无需人为解冻。（提供具有CNA或CMA资质认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件）

15、弹窗拦截：支持一键开启全校班班通设备的不良弹窗AI拦截过滤能力，设备辅助管理软件实时监测弹出窗口，当有窗口弹出时，会自动使用“不良弹窗AI模型”判断，判断为不良弹窗时，自动拦截该窗口，以保证课堂教学稳定进行。（提供具有CNA或CMA资质认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件）

16、用户使用分析：支持自定义筛选时间，查看各学科使用设备的日均使用时长、使用次数；支持查看每个学科每位教师使用多媒体设备的平均时长、平均次数。

（十）设备辅助管理软件

1、采用一校一码的认证机制，为学校提供专属识别码，通过学校代码进行设备与管理平台之间的关联，保证管理的私密和安全；支持单台设备关联学校代码后，自动发现并关联同网段下所有设备。

2、自我保护：支持设备辅助管理软件自我保护，用户无法通过传统方法（系统删除或者关闭程序）来终止该软件的运行，从而保护管理员可有效管控设备。

3、冰点还原：支持创设系统还原点，实现磁盘级的系统还原保护，可根据教学需要自由选择磁盘分区设立还原点、取消还原点。

4、病毒查杀：支持对外接移动存储设备进行病毒检查，针对病毒文件进行杀毒处理，确保教学安全；支持恢复或删除近7日查杀的病毒文件。

5、反卸载拦截：支持设备辅助管理软件自我保护，用户无法通过传统方法（系统删除或者关闭程序）来终止该软件的运行，从而保护管理员可有效管控设备。

6、优化加速：支持主动清理占用设备资源过高的应用进程，释放设备占用资源，保证设备正常运行。

7、桌面管家：收纳显示教师教学常用的教学资源和教学应用入口，方便教师快速授课，支持最小化模式，不影响授课界面内容展示。

（十一）学生综合管理系统

1、具有以互动方式对学生行为进行正向引导的教育管理系统；可追溯每条评价的原因、对象、分值，实现对学生学习过程行为的复盘，并形成雷达图了解变动情形和趋向；教师可对学生个人和小组进行多维度综合素质评价，支持自定义点评标签类别及点评内容，可根据学校实际需求量身制定点评量表，对学生进行多维度量化评价。

2、教师可通过系统向家长发送文本、图片、语音、视频和外部网页链接等形式的通知公告：学校上课前，教师可发布通知告知家长学生已到齐，开始正常上课；学校放学前，教师可发送通知告知家长放学时间，便于家长预估接孩子时间和孩子归家时间；孩子每天在校健康体检数据，若有异常的，教师可发送异常情况提醒家长；家长通过家长端进行电子回执。

3、教师可通过精准量化评价记录学生在学校的课堂表现，家长通过家长端应用了解孩子表现，多个家长可以共同绑定同一个孩子，共同关注孩子成长；对于日常突出表现可以文字评语、图片的形式实时告知家长，家长端也可以信息私聊的方式与教师互动，实现高效家校沟通；教师在移动端支持查看历史点评记录。

4、教师可为学生建立分组，且可对学生个人、小组及班级进行课堂行为精准量化评价，并可支持PC客户端、PC网页端、移动桌面系统端等多端登陆同步使用；根据评价得分情况，对应班级、小组或学生的头像装饰产生相应变化，电子光荣榜排名实时展示排名前列的孩子。

5、支持桌面光荣榜功能，可显示班级得分前列的孩子信息、多重小组榜单、随机抽选功能等，可设置隐藏；同时打开光荣榜可支持按学生个人或小组的首字母、总分、表扬分数、待改进分数等维度进行排序，方便教师快速找到需要评价的孩子或小组。（提供功能性界面截图证明）

6、支持通过教师日常点评数据及专业心理测试，对学生能力进行分析，分析维度包括专注力、行为习惯、理解力、探索性、表达能力、组织能力等，并对各个能力维度进行能力解释、得分量化、潜力分析，帮助孩子更好成长。

7、根据师生日常行为评价情况，通过人工智能AI学生能力模型进行智能分析，为每个孩子生成定制化评语，评语可支持教师二次编辑修改并推送至家长端。（提供功能性界面截图证明）

8、学生成长数据按饼状图形式呈现，涵盖学生课堂表现等数据，学生成长统计档案支持导出excel格式的班级情况清单，也可以单个孩子的形式导出pdf格式的成长档案；学生档案可自定义查询周期，持续记录孩子成长过程。

（十二）智能讲台

1、智能讲台结构：木结构部分均采用E0级木质板材结构，甲醛释放量≤0.05mg/m³，桌面防静电。

2、智能讲台尺寸及外观：（长×宽×高）≥1100mm×550mm×1050mm，讲台三面环抱式设计，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品，讲台产品外观桌面平整，悬浮式设计，边缘光滑，无棱角处理，保护师生安全。

3、智能讲台包含≥21.5英寸电容触摸屏幕，支持≥10点同时触摸；智能讲台屏幕采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，厚度≥3mm。（提供具有CNA或CMA资质认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件）

4、智能讲台触控屏幕稳定固定在讲台中，无突出边角，屏幕无法在没有工具的情况下拆除。

5、支持通过触控屏幕对一体机的画面进行控制，同时支持同步显示一体机画面，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率。（提供具有CNA或CMA资质认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件）

6、智能讲台设置物理实体快捷按键，两侧按键共≥5个；用户可通过快捷按键对一体机进行进行一键熄屏、音量加控制、音量减控制。（提供具有CNA或CMA资质认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件）

7、智能讲台具备≥1个可自定义功能按键，可通过软件设置选择按键功能，包括一键启动白板、一键启动视频展台，一键关闭当前应用程序选项功能。（提供具有CNA或CMA资质认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件）

8、智能讲台设置至少四个USB充电口，可供老师接入键盘、鼠标、U盘等设备，可被一体机识别通讯。

9、智能讲台台面有效置物面积≥6张A4纸平铺等效面积，设置有收纳抽屉和隔板 ,提供更充裕的常用教具、资料收纳空间。

10、智能讲台支持蓝牙BLE功能，可以无线控制支持蓝牙功能的一体机产品开机，减少额外连线或二次装修部署。（提供具有CNA或CMA资质认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件）
