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[bookmark: _Toc4409]第一篇  网上询比公告

重庆市涪陵城区第十小学校监控及门禁系统采购项目

网上询比公告

[bookmark: _Toc200359239][bookmark: _Toc287607729][bookmark: _Toc277082537][bookmark: _Toc200359428][bookmark: _Toc224103300]重庆市涪陵城区第十小学校监控及门禁系统采购项目已由重庆市涪陵城区第十小学校确认招标，采购人为重庆市涪陵城区第十小学校，资金来自财政资金。现对该项目的进行网上询比，欢迎有资格的供应商前来参加。
[bookmark: _Toc395104609][bookmark: _Toc30179]一、网上询比内容
	项目名称
	最高限价
	资金来源
	投标保证金     
	成交供应商数量

	重庆市涪陵城区第十小学校监控及门禁系统采购项目
	250436.54元
	财政资金
	0元
	1名


[bookmark: _Toc200359240][bookmark: _Toc4698][bookmark: _Toc277082538][bookmark: _Toc287607730][bookmark: _Toc395104610][bookmark: _Toc200359429][bookmark: _Toc224103301]二、网上询比资格条件
供应商是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。
（一）一般资质条件
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）特定资格条件：无
[bookmark: _Toc324]三、询比有关说明
（一）供应商应通过“行采家”平台（http://www.gec123.com）进行注册，成为正式供应商方能参与采购活动。
（二）凡有意参加询比采购的供应商，请在行采家-电子询比中心下载或到采购代理机构处领取本项目询比采购文件（含补遗、答疑、澄清文件）等询比采购前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。
（三）询比公告期限：自采购公告发布之日起3个工作日。
（四）报名时间及方式
1. 报名时间：自采购公告发布之日起至2026年7月27日17:00。
2. 报名方式：在询比采购报名时间内，供应商将《询比采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）扫描后发送至278630419@QQ.com（邮箱）
3. 询比采购文件发售：人民币500元/份（发送发售登记表时联系代理人员缴纳，售后不退）。
4. 供应商需要在规定的时间内发送《发售登记表》和完成费用缴纳，否则供应商将不具备询比采购资格。
（五）线上报价时间和要求
1. 线上报价时间：2026年7月28日09时00分-10时00分（北京时间，下同）。
2. 线上报价要求：按本项目规定的时间在行采家-电子询比中心进行网上报价，并在规定的时间内上传响应文件电子文档。未在规定时间内报价和上传响应文件电子文档的供应商不具备询比采购资格，（上传的电子文档内容应为全部响应文件盖章后的扫描件）
（六）询比开始时间：2026年7月28日10时00分
[bookmark: _Toc15493]四、采购项目需落实的政府采购政策
（一）按照《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。
（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），落实促进中小企业发展政策。
（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。
（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。
[bookmark: _Toc13303]五、其它有关规定
（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效报价。
（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。
（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在行采家-电子询比中心上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。
（五）询比费用：无论询比结果如何，供应商参与本项目询比的所有费用均应由供应商自行承担。
（六）本项目不接受联合体参与报价。
（七）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时参与同一采购项目的采购活动，否则均为无效响应。
（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
[bookmark: _Toc20083]六、联系方式
（一）采购事宜联系
采购人：重庆市涪陵城区第十小学校
联系人：余老师
电  话：13996771787

采购代理：中兴铂码工程咨询（重庆）有限公司
联系人：闫老师
电  话：13594579293
（二）现场踏勘：不组织，由各投标人根据需要自行完成现场踏勘。



[bookmark: _Toc18231]第二篇  项目技术要求
“▲”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理
1、 [bookmark: _Toc25653]招标项目一览及技术要求

[bookmark: _Toc18086][bookmark: _Toc17777][bookmark: _Toc27350]1、监控系统部分
	序号
	设备名称
	设备技术参数说明
	数量
	单位

	一、视频监控
	
	

	1
	网络摄像机
	1、支持输出图像分辨率不低于1920x1080
2、靶面尺寸为1/2.7英寸
3、信噪比不小于55dB。
4、支持红外补光，有效补光距离达到50m
5、摄像机应能在额定电源电压 DC12V的±25%范围内正常工作
6、内置不少于1个麦克风，1个RJ45网络接口，并支持POE供电
7、需支持IP66防尘防水。
	18
	台

	2
	摄像机支架
	1、金属壁装支架
2、压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理
3、支架带出线孔，安装更加美观
	18
	个

	3
	网络摄像机
	1、支持输出图像分辨率不低于1920x1080
2、靶面尺寸为1/2.7英寸
3、信噪比不小于55dB。
4、支持红外补光，有效补光距离达到30m
5、摄像机应能在额定电源电压 DC12V的±25%范围内正常工作
6、内置不少于1个麦克风，1个RJ45网络接口，并支持POE供电
7、需支持IP66防尘防水。
	40
	台

	4
	网络摄像机
	1、摄像机CMOS靶面尺寸不小于1/2.7英寸
▲2、摄像机采用基于transformer架构的大模型算法，内置1颗算力不小于8TOPS的CPU、GPU、NPU一体化芯片（提供公安部检验报告复印件并加盖投标人公章）
3、主码流视频分辨率不小于1920×1080
4、支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，设备可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别、在视场中的位置
▲5、内置大模型算法芯片，运用大模型算法检测并分类识别目标(人员、机动车、动物)（提供公安部检验报告复印件并加盖投标人公章）
6、设备采用智能大模型算法，在环境光照度不高于1lx的情况下，当检测区域存在晃动的树叶、光影时，可对人员、机动车、狗进行目标检测，检测上报廷时不大于1s
7、外壳防护等级不低于IP67
8、内置不少于1个麦克风、1个扬声器，具有1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口
	4
	台

	5
	摄像机支架
	1、壁装支架/白/铝合金
	4
	个

	6
	智能球型摄像机
	1、全景摄像机分辨率不低于3680 × 1656，细节摄像机分辨率不低于2688 × 1520
2、摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少1路全景视频图像和1路细节视频图像，全景视频图像内置2个镜头，细节视频图像内置1个镜头
3、摄像机内置镜头，支持不小于32倍光学变倍，镜头最大焦距不小于192mm
4、支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°，全景通道可进行垂直旋转，旋转角度范围不低于12°，并可进行调节
5、内置不少于2颗GPU芯片，全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°
6、具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等
7、设备全景通道支持拼接畸变矫正，可分别对全景拼接画面的畸变、姿态角、旋转角进行调节（1-100可调），优化拼接效果
8、具有不少于7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出
9、外壳防护等级不低于IP67
10、支持在-40 °C~70 °C范围内功能应正常
	1
	台

	7
	球型摄像机支架
	1、法兰式壁装支架
2、颜色：铂金灰
3、材质：铝合金
	1
	台

	8
	网络存储设备
	1、具有不少于4个HDMI接口、2个VGA接口、4个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、4个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSATA接口、1+1冗余电源、1+1冗余风扇；具有不少于1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、8路报警输出接口.可内置24块SATA接口硬盘
2、支持最大接入带宽1024Mbps，最大存储带宽1024Mbps，最大转发带宽1024Mbps
3、可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA接口硬盘
4、设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置
5、切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片
6、支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡
7、支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息
	1
	台

	9
	智能视频管理平台服务器
	1、设备具有不少于1个DP接口、2个HDMI接口，1个VGA口、4个RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口、7个USB接口（其中5个USB2.0接口,2个USB3.0接口）、1个RS-485接口、1个RS-232接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口、 5个SATA接口；具有不少于2路音频输入（1路3.5mm，1路RCA），2路音频输出（1路3.5mm、1路RCA）
2、标准机架式≤2U,≥4盘位一体机，ATX电源，6核12线程64位高性能处理器，48GB DDR4高频率内存条
3、监控点最大管理容量为300路，门禁最大管理容量为50个门禁，人员最大管理容量为1万，出入口最大管理容量为4车道
4、支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配。
5、运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证。
6、支持在视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印
7、支持门禁权限自动下发更新数据到设备；可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹；支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门；支持人员通行记录区分：内部人员、外部人员、陌生人员
▲8、支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计（提供公安部检验报告复印件并加盖投标人公章）
▲9、支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态（提供公安部检验报告复印件并加盖投标人公章）
▲10、支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变（提供公安部检验报告复印件并加盖投标人公章）
	1
	台

	10
	硬盘
	1、12TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM
	23
	片

	二、监控中心拼接屏
	
	

	1
	电视
	国产65寸电视
	2
	台

	2
	电视支架
	电视支架
	2
	套

	3
	解码器
	1. 解码设备采用嵌入式架构，高度≤2U，具有≥10个HDMI 1.4输出接口、≥2个HDMI 1.4输入接口、≥2个千兆网口、≥2个光口；
2. 输入分辨率支持3840×2160，输出分辨率支持3840×2160；支持画面分割、拼接、开窗漫游功能，支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36等画面分割显示，支持将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，支持调节显示窗口大小；
3. 支持ONVIF、GB28181协议接入设备，支持RTP\RTSP协议进行预览；支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等视频编码格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换；
4. 解码能力支持≥20路4096×2160（25fps）、或≥80路1920×1080（30fps）、或≥160路1280×720（30fps）分辨率的H.264、H.265、MPEG4视频图像解码输出；
5. 支持通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率应支持≥30fps，支持同时抓取≥8个任务上墙、≥8个4K信号，不消耗CPU性能，支持在电视墙进行8画面分割同时显示，支持对桌面进行整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙；
6. 支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示，支持回字形拼接，支持对解码的IPC输出的画面进行旋转，支持90°、180°左旋和90°、180°右旋；
7. 支持直连前端人脸检测设备，支持实时展示人脸检测结果，包括口罩、眼镜、年龄、性别、表情等属性信息，属性可直接叠加画面显示；
8. 支持接入智能行为分析摄像机，支持解码显示智能行为分析信息，包括越界入侵、区域入侵、移动侦测、起身离开等，并上传报警信息；（提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
9. 支持PC软件客户端、WEB 客户端、平台客户端、可视化触控平台等方式访问管理；
10. 支持通过平台/客户端界面查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式日支持下发配置屏幕参数；
11. 支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系；
12. 支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式；
13. 支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机、定时开关机操作，支持远程控制拼接墙整墙或单屏亮度调节、图像模式配置或系统参数展示；
▲ 14. 产品符合GB/T 28181-2022公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。（提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
	1
	台


2、门禁系统部分
	序号
	设备名称
	设备技术参数说明
	数量
	单位

	人行闸机系统
	
	

	1
	身份信息识别产品
	 1. 人脸门禁一体机，设备采用≥7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥1024*600，可显示软件界面及操作提示，设备实时检测最大人脸，具有人脸框提示设计，方便校准。
2. 不少于2个摄像头（1个可见光摄像头+1个红外摄像头），码流支持≥1920×1080@25帧/秒，适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别，支持通过人脸及人体测光，快速调节图像亮度
 3. 设备支持≥10000张人脸白名单、≥50000张卡片，≥150000条本地出入记录，支持通过韦根接口外接门禁主机或韦根读卡器；
4. 屏幕采用不低于水滴屏全贴合工艺，玻璃屏占比≥90%，屏幕流明度≥600cd/m2，具有指示灯支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示；
5. 前面板防破坏能力不低于 IK07 ，后壳防破坏能力不低于IK10 ，防护等级不低于IP66，支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装；
6. 人脸1:1对比平均时间≤120ms ，认假率≤0.0002% ，拒真率≤1%，准确率≥99%；
7. 支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲，支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲，支持与广播主机呼叫对讲，支持中心广播主机向设备广播喊话，支持在管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备实现视频监控录像；
8. 支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片，支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心，支持断网续传离线记录非明文数据功能，支持对 USB 导出数据（事件记录及人脸等）采用非明文方案，支持抓拍图片本地存储功能开启、关闭，支持抓拍图片上传管理平台软件功能开启、关闭，支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启、关闭，即隐藏姓名和工号信息；
9. 设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能，支持接入消防应急信号联动开门；支持根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；
10. 支持对显示页面进行编辑，提供不少于5种页面类型进行选择，每种页面均能插入文字和图片，能调整插入文字的位置和大小，具有修改文字大小、字体颜色、背景填充、对齐格式等操作，支持调整插入图片的位置和大小，具有背景填充功能；
11. 具有≥1个RS485、≥1个wiegand 、≥1个typeC、≥1个门磁、≥2个报警输入、≥1个防拆、≥1个开门按钮、≥1个电锁、≥1个报警输出，内置扬声器。
	1
	台

	2
	门禁开关电源
	1、输入电压：100-240VAC；
2、输出电压：12VDC；
3、输出电流：4.17A；
4、输出功率：50W；
	1
	个

	3
	人员通道
	1. 摆闸型闸机通道，右边道，采用直流无刷伺服电机，集成IC/CPU读卡器、一体化摄像头、信息显示模块，箱体采用不低于SUS304不锈钢材质，顶盖及侧盖厚度厚度≥1.0mm，长≥1200mm、宽≤190mm、高≥1000mm；
2. 设备在断电或发生故障后能处于无拦挡状态，支持断电自动开门，具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，具有门翼灯；
3. 设备离线支持≥100000个用户（用户权限能配置为管理员），≥100000个人脸特征，≥200000张卡片容量，≥100000笔记录存储；
4. 采用一体化外观结构，内置人脸识别摄像头，且摄像头高度不超过闸机箱体顶部100mm；
5. 一组通道调试仅需要登陆一个设备IP，来实现该组通道的参数配置、门禁管理和闸机控制功能，参数配置包括但不限于人员权限（包括卡片、人脸权限）管理、开关门速度配置、进出两个人脸设备的参数配置等；
6. 支持手机连接设备wifi热点和NFC通过手机WEB登录和PC通过web登录实现调试，包括但不限于进行人员权限管理、参数设置、设备器件状态查看（设备容量、从通道通讯状态、红外探测器输入输出状态、读卡器状态、箱体温度、电机编码器状态、消防触发状态、通行模式状态、门翼状态、遥控器状态等等）、远程开关门及常开常闭控制、遥控器配置、灯效配置（亮度调节、灯光亮度自适应功能等等）等功能；
7. 单侧通道能独立使用，具有雷达探测识别开门功能；
8. 具有≥4个自收自发的激光雷达探测器，无需收发对齐，探测器支持室外使用；
9. 支持异常开门、翻越、滞留、反向闯入、尾随、通行超时、误闯等行为检测，且会有报警提示（包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出），同时上传报警事件；
10. 支持交替通行模式，记忆模式，支持多人授权通行（一次授权，允许多人通行）；
11. 设备通行速度支持不低于20-60人/分钟，人员通行检测部分、指示部分防护等级不低于IK07，其他部分不低于IK08。
	1
	台

	4
	人员通道
	1. 摆闸型闸机通道，中间道，采用直流无刷伺服电机，集成IC/CPU读卡器、一体化摄像头、信息显示模块，箱体采用不低于SUS304不锈钢材质，顶盖及侧盖厚度厚度≥1.0mm，长≥1200mm、宽≤190mm、高≥1000mm；
2. 设备在断电或发生故障后能处于无拦挡状态，支持断电自动开门，具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，具有门翼灯；
3. 设备离线支持≥100000个用户（用户权限能配置为管理员），≥100000个人脸特征，≥200000张卡片容量，≥100000笔记录存储；
▲ 4. 采用一体化外观结构，内置人脸识别摄像头，且摄像头高度不超过闸机箱体顶部100mm；（提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
▲ 5. 一组通道调试仅需要登陆一个设备IP，来实现该组通道的参数配置、门禁管理和闸机控制功能，参数配置包括但不限于人员权限（包括卡片、人脸权限）管理、开关门速度配置、进出两个人脸设备的参数配置等；（提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
6. 支持手机连接设备wifi热点和NFC通过手机WEB登录和PC通过web登录实现调试，包括但不限于进行人员权限管理、参数设置、设备器件状态查看（设备容量、从通道通讯状态、红外探测器输入输出状态、读卡器状态、箱体温度、电机编码器状态、消防触发状态、通行模式状态、门翼状态、遥控器状态等等）、远程开关门及常开常闭控制、遥控器配置、灯效配置（亮度调节、灯光亮度自适应功能等等）等功能；
7. 单侧通道能独立使用，具有雷达探测识别开门功能；
8. 具有≥4个自收自发的激光雷达探测器，无需收发对齐，探测器支持室外使用；
9. 支持异常开门、翻越、滞留、反向闯入、尾随、通行超时、误闯等行为检测，且会有报警提示（包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出），同时上传报警事件；
10. 支持交替通行模式，记忆模式，支持多人授权通行（一次授权，允许多人通行）；
11. 设备通行速度支持不低于20-60人/分钟，人员通行检测部分、指示部分防护等级不低于IK07，其他部分不低于IK08。
	2
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	5
	人员通道
	1. 摆闸型闸机通道，左边道，采用直流无刷伺服电机，集成IC/CPU读卡器、一体化摄像头、信息显示模块，箱体采用不低于SUS304不锈钢材质，顶盖及侧盖厚度厚度≥1.0mm，长≥1200mm、宽≤190mm、高≥1000mm；
2. 设备在断电或发生故障后能处于无拦挡状态，支持断电自动开门，具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，具有门翼灯；
3. 设备离线支持≥100000个用户（用户权限能配置为管理员），≥100000个人脸特征，≥200000张卡片容量，≥100000笔记录存储；
4. 采用一体化外观结构，内置人脸识别摄像头，且摄像头高度不超过闸机箱体顶部100mm；
5. 一组通道调试仅需要登陆一个设备IP，来实现该组通道的参数配置、门禁管理和闸机控制功能，参数配置包括但不限于人员权限（包括卡片、人脸权限）管理、开关门速度配置、进出两个人脸设备的参数配置等；
6. 支持手机连接设备wifi热点和NFC通过手机WEB登录和PC通过web登录实现调试，包括但不限于进行人员权限管理、参数设置、设备器件状态查看（设备容量、从通道通讯状态、红外探测器输入输出状态、读卡器状态、箱体温度、电机编码器状态、消防触发状态、通行模式状态、门翼状态、遥控器状态等等）、远程开关门及常开常闭控制、遥控器配置、灯效配置（亮度调节、灯光亮度自适应功能等等）等功能；
7. 单侧通道能独立使用，具有雷达探测识别开门功能；
8. 具有≥4个自收自发的激光雷达探测器，无需收发对齐，探测器支持室外使用；
9. 支持异常开门、翻越、滞留、反向闯入、尾随、通行超时、误闯等行为检测，且会有报警提示（包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出），同时上传报警事件；
10. 支持交替通行模式，记忆模式，支持多人授权通行（一次授权，允许多人通行）；
11. 设备通行速度支持不低于20-60人/分钟，人员通行检测部分、指示部分防护等级不低于IK07，其他部分不低于IK08。
	1
	台

	6
	身份信息识别产品
	1. 设备应具有大于3英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥800*480，显示软件界面、操作提示及人脸采集引导框，实时检测最大人脸；
2. 设备应具有不小于200万双目摄像头，支持人脸采集，并具有照片视频防假功能；
3. 支持用户卡号、指纹、人脸、身份证信息等用户信息采集登记，支持普通CPU卡、国密CPU卡发卡授权，支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸认证登录；
4. 支持红外及白光灯补光，支持设置红外及可见光补光灯亮度，支持侦测到人脸时开启补光灯；
5. 支持有线网络、无线WiFi、USB口通信，支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传。
	1
	台

	7
	磁力锁
	双开门磁力锁
	1
	套

	车辆道闸系统
	
	

	1
	抓拍显示一体机
	1. 出入口抓拍显示一体机，由抓拍机、显示模块、语音播报模块、补光灯等组成，内置电动变焦镜头；
2. 内置摄像机分辨率≥2688×1520（不含字符叠加），帧率不低于25fps，内置显示模块不低于双基色，尺寸≥256mm*128mm，分辨率≥64*32，亮度≥1200cd/m²；
3. 支持视频触发、线圈触发、雷达触发等多种触发方式，车辆捕获率≥99%；
4. 当识读到未授权的车辆标识、已设定须提示的车辆标识、未经正常操作而使出入口挡车器开启、通讯发生故障时，支持产生报警提醒；
▲ 5. 联网时，可与后台的黑白名单同步，并进行比对和管控；断网时，可使用本地保存的黑白名单进行比对和管控；（提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
6. 支持识别大/小型汽车、使领馆汽车、警用汽车、军车、新能源汽车（小车的绿色和大车的黄绿色的车牌号；支持识别倾斜角度0°~30°的车牌号；支持识别相机法线与行车方向角度小于65°的车牌号；支持识别车牌宽度范围为70像素~300像素的车牌号；
7. 支持对部分污损车牌及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别；
8. 支持识别机动车行进方向，包括来向、去向；
9. 车牌触及检车线至设备发出抬杆信号的响应时间≤1s；
10. 支持过滤抓拍功能，可设置正向抓拍、背向和全部抓拍；
11. 支持对打印车牌，单独车牌照片等虚假车牌进行过滤；
12. 支持于连续过车模式，连续过车时道闸不落杆；
13. 具有≥1个RJ45网口、≥2路触发输入、≥2路继电器输出，防尘防水等级不低于IP54。
	2
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	2
	道闸
	直流广告道闸(小机芯)
 叶片轴承传动翻转，灵活可靠
 主梁异形结构，壁厚加强，抗风等级极高
 导光版灯箱，画面效果均匀
 杆件组合包装，便于安装
 侧方离合，手摇方便
 压力电波，安全可靠
 具备多种接口，您可接入红外线、地感及收费系统；
 数码管显示，内容丰富;
 编码器定位方式，定位精确，反应迅速，调试简便；
 栅栏转页可做广告画面，箱体门也可做广告画面
 配手摇柄，停电或故障时，实现手动开启/关闭闸杆；
 延时自动关门，配合地感或红外等外接保护装置，实现无人值守;
	2
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	3
	出入口控制终端
	1. 含主机及出入口管理软件，支持管理≥4个车道，主机采用无风扇设计，嵌入式系统，≥128G SSD硬盘，≥1个千兆网口，≥8个百兆网口、≥4个USB接口；
2. 设备自带 WIFI 模块，具有WIFI AP功能，能够通过 WIFI访问设备、控制设备、配置停车场相关功能；
3. 设备支持 VGA 和HDMI同时输出画面， 一个屏幕展示最多12分屏的实时预览界面；另一个屏幕可展示出入口控制界面，支持实时查看过车图片、视频，支持控制出入口进出、缴费，最多支持12分屏；
4. 一台终端管理停车场，可额外设置另外一台备机，当前设备故障时，另外一台可以切换成正式管理设备，保持停车场正常运行；
5. 支持网口与车道自动关联功能，指定网口与车道进行绑定，当其他设备接入相应网口后，可直接绑定设备与车道，免除重新配置牛车道等步骤；
6. 具有防车辆假出场逃费功能，当接入的出口摄像机识别到车辆倒退行为时，可联动设备对车辆进行入场处理，防止车辆假出场逃费行为；
7. 支持手机扫码访问，可通过扫描设备二维码访问设备所有界面；
8. 具有≥1路音频输入接口，≥1路音频输出接口，≥1路报警输入，≥1路报警输出，≥2路RS232接口，≥1路RS485接口。
	1
	台

	4
	雷达
	1. 触发检测雷达，采用79GHz MMIC技术，雷达检测距离可调，检测宽度可调，提供RS485串口或者WIFI通讯功能，具备检测车和人功能，支持单人过滤。
	2
	台


3、 
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[bookmark: _Toc15881][bookmark: _Toc17006][bookmark: _Toc31721]“★”标注的服务需求为符合性审查中的实质性要求，投标文件若不满足按无效投标处理
[bookmark: _Toc30452][bookmark: _Toc17750][bookmark: _Toc65660342][bookmark: _Toc13555][bookmark: _Toc15764][bookmark: _Toc14912][bookmark: _Toc8344][bookmark: _Toc1939][bookmark: _Toc10951][bookmark: _Toc3950][bookmark: _Toc21714][bookmark: _Toc17303][bookmark: _Toc12935][bookmark: _Toc13364][bookmark: _Toc122][bookmark: _Toc12184][bookmark: _Toc16974][bookmark: _Toc65660344]一、服务期、地点及验收方式
[bookmark: _Toc10450][bookmark: _Toc9462][bookmark: _Toc31446]★（一）服务期：自合同签订之日起25日历日完成项目交付工作。
（二）服务地点：采购人指定地点
（三）验收方式：采购人组织验收
[bookmark: _Toc7885]二、报价要求
[bookmark: _Toc26211][bookmark: _Toc8137][bookmark: _Toc17189][bookmark: _Toc30802][bookmark: _Toc17862][bookmark: _Toc65660345][bookmark: _Toc7562][bookmark: _Toc15380][bookmark: _Toc11000][bookmark: _Toc9192][bookmark: _Toc15255][bookmark: _Toc3745][bookmark: _Toc14208][bookmark: _Toc344475122][bookmark: _Toc76462330][bookmark: _Toc106030885]（一）本次询价报价为人民币报价，询价报价包括完成本项目设备安装、调试、管理费、税费等全部费用。询价报价由供应商根据本项目的实际情况与自身情况，并充分考虑不确定性因素可能导致的风险自行填报。因成交供应商自身原因造成漏报、少报、错报而导致本项目无法履行的，皆由其自行承担责任，采购人不再另行支付其它费用。
[bookmark: _Toc1872][bookmark: _Toc1060][bookmark: _Toc1341][bookmark: _Toc12835][bookmark: _Toc16788]（二）询价报价不得超出项目采购预算最高限价，否则为无效报价。
[bookmark: _Toc25428][bookmark: _Toc20457][bookmark: _Toc14629][bookmark: _Toc17921][bookmark: _Toc31315][bookmark: _Toc28634]（三）询价报价修正错误：询价报价中出现大写金额和小写金额不一致的错误，评审时以大写金额为准。
[bookmark: _Toc31940][bookmark: _Toc25378][bookmark: _Toc12580]三、付款方式
[bookmark: _Toc12219][bookmark: _Toc8445][bookmark: _Toc15388]合同签订后，采购人向成交供应商支付合同金额50%的预付款，成交供应商须提供与预付款同等额度的担保函。
设备安全运抵需方指定项目现场，经双方在现场完成开箱清点，确认货物数量、外观、规格型号与合同约定无误后，全部设备安装完成最终联动调试，连续稳定运行后支付完成至合同金额的100%。
预付款担保的形式为：银行保函、电子保函、金融机构、担保机构。
四、质量保证及售后服务
[bookmark: _Toc22816][bookmark: _Toc31062][bookmark: _Toc18040]（1）产品质量保证期
[bookmark: _Toc9245][bookmark: _Toc18066]★1、投标人应明确承诺：自验收合格之日起，其投标产品整体质量保证期达到一年。
[bookmark: _Toc29782][bookmark: _Toc30202]2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。
[bookmark: _Toc26812][bookmark: _Toc24400]3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定和强制标准的，按投标人实际承诺执行。
[bookmark: _Toc14430][bookmark: _Toc5365]（2）售后服务内容
[bookmark: _Toc11390][bookmark: _Toc6256]1、中标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：
[bookmark: _Toc19195][bookmark: _Toc21560]1）电话咨询
[bookmark: _Toc32266][bookmark: _Toc2365]中标人和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。
[bookmark: _Toc2937][bookmark: _Toc16387]2）现场响应
[bookmark: _Toc28662][bookmark: _Toc19171]用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和厂家应在24小时内采取相应措施，提供上门服务，确保产品正常工作（包括节假日、夜间）；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。
[bookmark: _Toc30161][bookmark: _Toc19099]3）技术升级
[bookmark: _Toc32063][bookmark: _Toc8346]在质保期内，如果中标人和厂家的产品技术升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和厂家应对采购人进行免费升级服务。
[bookmark: _Toc15508][bookmark: _Toc17188]2、质保期外服务要求
[bookmark: _Toc10069][bookmark: _Toc30324]1）质量保证期过后，中标人和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。
[bookmark: _Toc14802][bookmark: _Toc10331]2）质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人和厂家提供售后服务的，该中标人和厂家应以优惠价格提供售后服务。
[bookmark: _Toc6464][bookmark: _Toc25375]3、故障响应时间要求
[bookmark: _Toc11036][bookmark: _Toc821]中标人接到使用方产品出现问题的通知后两小时内作出响应，24小时内到达现场进行处理。
[bookmark: _Toc5351][bookmark: _Toc24091]4、维修配件
[bookmark: _Toc22283][bookmark: _Toc10737]中标人和厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。
[bookmark: _Toc4994][bookmark: _Toc27780]（4）培训
[bookmark: _Toc29921][bookmark: _Toc23481]供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人进行免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。
[bookmark: _Toc28651][bookmark: _Toc11259]★（5）知识产权
[bookmark: _Toc31680][bookmark: _Toc5325]采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
[bookmark: _Toc4657][bookmark: _Toc29671]（6）其他服务要求
[bookmark: _Toc10113]1、中标人在提供服务期间或在货物运输、安装、调试等未正式验收交付采购人使用前，因中标人自身原因导致的安全事故，由中标人自行承担所有责任及经济损失。
[bookmark: _Toc2647][bookmark: _Toc19563]2、中标人在投标时提供虚假材料或进行虚假响应，或中标后提供的货物(服务)达不到招标文件要求及中标人投标文件的响应内容的，视为虚假应标，将报采购监督管理部门依法予以处理。
[bookmark: _Toc13173][bookmark: _Toc12395]3、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中另行约定。
[bookmark: _Toc5761][bookmark: _Toc9392]★五、安全责任
供应商自行负责本项目的安全工作，服从采购人及相关部门的相关规定，在服务期间因成交供应商的原因引起的一切经济损失及法律责任、安全事故责任均由供应商自行承担，采购人不承担任何责任。
[bookmark: _Toc5555][bookmark: _Toc65660347][bookmark: _Toc6565][bookmark: _Toc6869][bookmark: _Toc2345][bookmark: _Toc28972][bookmark: _Toc31659][bookmark: _Toc21248][bookmark: _Toc23902][bookmark: _Toc65660348]六、其他
（一）成交供应商在响应时提供虚假材料或进行虚假响应，或成交后提供的服务 (货物)达不到询价采购文件要求及成交供应商响应文件的响应内容的，视为虚假应标，将报采购监督管理部门依法予以处理。
（二）解决争议的方式   提请仲裁  □ 向人民法院提起诉讼
（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
（四）废标情形
采购中出现下列情形之一者，应予废标：
1.符合专业条件的供应商或者对网上竞采文件作出实质响应的供货商不足二家的；
2.报价人的报价均超过了最高限价的；
3.因重大变故，采购任务取消的；
4.出现影响采购公正的违法、违规行为。



  
[bookmark: _Toc24141]第四篇  资格审查及评标办法
[bookmark: _Toc65831996][bookmark: _Toc32676]一、资格审查
依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	投标人应符合的基本资格条件
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书； 
投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”

	
	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注②）
	1.投标人提供书面声明（见格式文件）；
2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。

	
	
	（6）法律、行政法规规定的其他条件
	

	2
	特定资格条件
	按第一篇“三、投标人资格要求（二）特定资格条件”的要求提交


注：
①投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。
②根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。
[bookmark: _Toc65831997][bookmark: _Toc9]二、评标方法
本项目采用综合评分法进行评标。
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。供应商总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。
（一）符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	投标文件签署
	投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	投标方案
	每个分包只能有一个方案投标。

	
	
	报价唯一
	只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	投标文件份数
	投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。

	3
	技术部分
	投标文件内容
	响应招标文件第二篇条款的内容

	4
	商务部分
	投标文件内容
	响应招标文件第三篇中的内容

	5
	投标有效期
	投标文件内容
	投标有效期为投标截止日期起九十天


（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求供应商作出必要澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（三）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。
评标委员会各成员独立对每个有效供应商（通过资格审查、符合性审查的供应商）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一供应商同一评分项的打分偏离较大的，应对供应商的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。
复核后，评标委员会汇总每个供应商每项评分因素的得分。
（四）推荐中标候选人名单。
按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的供应商为本分包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
[bookmark: _Toc65831998][bookmark: _Toc15757][bookmark: _Toc267320057]三、评标标准
（一）评审因素

	序号
	评分因素及权值
	分值
	评分标准
	说明

	1
	竞采报价（30%）
	30分
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个供应商的投标价格得分。
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。
	

	2
	技术部分
（20%）
	20分
	基本得分（20分）：有效供应商技术部分完全满足所有技术参数要求，并提供佐证材料，供应商得20分。
（1） 重要参数（带▲号）标注的部分有1条不满足的扣3分。
（2）一般参数（非▲号标注）的部分有1条不满足的扣除1分，扣完为止。

	[bookmark: _Toc17693]1、重要参数（带▲号）的部分投标供应商提供证明文件复印件并加盖投标人鲜章。
[bookmark: _Toc14726]2、一般参数（非▲号标注）的部分投标供应商提供证明文件复印件或响应承诺函并加盖投标人鲜章。

	3

	商务部分
（50%）
	项目实施方案
50分
	针对本项目提供整体实施方案，包含但不限于项目供货方案、项目设计方案（现场现状研判、监控点位图纸规划等）、项目服务方案和服务措施、售后服务方案等。
内容不存在瑕疵得50分；
内容每存在1处瑕疵扣4分，扣完为止；
未提供得0分。

	1.投标人提供服务方案，格式自拟。
2.本项内容中所称的“瑕疵”指方案内容缺项、内容表述不完整、缺少任意一项内容的针对性描述分析或缺少关键分析点，方案内容表述前后矛盾、无连贯性，内容存在逻辑漏洞、常识错误、科学原理错误、措施保障安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定、方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。



说明：评标委员会认为，排名在前面的中标候选人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该中标候选人资格，按顺序由排在后一位的中标候选人递补，以此类推。
[bookmark: _Toc492721018][bookmark: _Toc53146619]四、无效投标条款
投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：
（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（六）投标人串通投标的；
（七）投标人组成联合体投标的；
（八）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 

[bookmark: _Toc20055][bookmark: _Toc10768][bookmark: _Toc8535][bookmark: _Toc8916][bookmark: _Toc65660354]


[bookmark: _Toc6312]第五篇  供应商须知
[bookmark: _Toc5290][bookmark: _Toc65660355][bookmark: _Toc2864][bookmark: _Toc21988][bookmark: _Toc16524]一、询比费用
参与询比的供应商应承担其编制响应文件所涉及的一切费用，不论结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc5915][bookmark: _Toc17270][bookmark: _Toc31070][bookmark: _Toc65660356][bookmark: _Toc31739]二、询比采购文件	
（一）询比采购文件由询比采购邀请书、项目服务需求、项目商务需求、采购程序、评审标准、无效响应及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。
（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询比采购文件不可分割的部分。
（三）询比采购文件的解释
[bookmark: _Toc318159160][bookmark: _Toc318159349][bookmark: _Toc318166429][bookmark: _Toc318159780]供应商如对询比采购文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间1个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本询比采购文件。一经进入询比程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询比采购文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。
（四）评审的依据为询比采购文件和响应文件。评审小组判断响应文件对询比采购文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。
[bookmark: _Toc1922][bookmark: _Toc13313][bookmark: _Toc3061][bookmark: _Toc9532][bookmark: _Toc65660357]三、报价要求
供应商对本项目的报价，应根据市场价格以及企业自身的实力，自主报价。该报价包括实施和完成本项目所需的代理费、人工、材料、机械、印制、配送、利润、税费和风险等一切费用，因报价估计不足或市场价格波动，一律由成交供应商自行负责，采购单位不再为此向支付其它任何费用，除非合同中另有规定的除外。
（一）响应文件
供应商应当按照询比采购文件的要求编制响应文件，并对询比采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。
1.响应文件组成
响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。
（二）联合体
本项目不接受联合体。
（三）询比有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。
（四）修正错误
1.若供应商所上传的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。
2.评审小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。
（五）响应文件的签署
1.在响应文件中，询比采购文件第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。
2.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。
3.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。
（六）响应文件语言：简体中文
[bookmark: _Toc26059][bookmark: _Toc65660358][bookmark: _Toc6242][bookmark: _Toc14702][bookmark: _Toc10172]四、成交供应商的确定和变更
（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权评审小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
（二）成交供应商的变更
成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
[bookmark: _Toc1092][bookmark: _Toc10504][bookmark: _Toc30880][bookmark: _Toc29821][bookmark: _Toc65660359]五、成交通知
[bookmark: _Toc1010][bookmark: _Toc30909][bookmark: _Toc65660360][bookmark: _Toc31082]（一）成交供应商确定后2个工作日内，采购代理机构将在行采家-电子竞采中心发布成交结果公示。
（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。
（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。
（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。
[bookmark: _Toc28729]六、关于质疑和投诉
 （一）质疑
供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。
提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 
1.质疑时限、内容
1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；
1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
1.2.4事实依据；
1.2.5必要的法律依据；
1.2.6提出质疑的日期；
1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；
1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；
1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
2.质疑答复
采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
3.其他
3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。
（二）投诉
1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。
2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。
3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。
4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。
[bookmark: _Toc76462344][bookmark: _Toc126832920][bookmark: _Toc16148]七、采购代理服务费
[bookmark: _Toc76462345][bookmark: _GoBack]1.采购代理服务费：3000.00元，由中标人在领取中标通知书前一次性支付给代理机构。

[bookmark: _Toc16648][bookmark: _Toc3127][bookmark: _Toc8128][bookmark: _Toc65660361][bookmark: _Toc23778]八、签订合同
（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询比采购文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。
（二）询比采购文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。
（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。
（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。
重庆市涪陵城区第十小学校监控及门禁系统采购项目                           网上询比文件
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[bookmark: _Toc65832012]
[bookmark: _Toc27932]第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）
[bookmark: _Toc65832013][bookmark: _Toc285722712][bookmark: _Toc277084870]一、合同主要条款
1.定义
1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。
1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。
1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。
1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。
1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。
2.货物内容
合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。
3.合同价格
3.1合同价格即合同总价。
3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。
3.3合同货物单价为不变价。
4.转包或分包
4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；
4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。
5.质量保证及售后服务
5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。
5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。
5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。
5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。
6.付款
6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。
6.2付款方式：银行转账、现金支票。
6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。
7.检查验收
7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。
7.2货物验收
供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。
7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。
8.索赔
供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。
8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。
8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。
9.知识产权
甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
10.合同争议的解决
10.1当事人友好协商达成一致
10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。
11.违约责任
按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。
12.合同生效及其它
12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。
12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。
12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。
12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。
12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。
                                                               招标文件

[bookmark: _Toc65832014][bookmark: _Toc285722713][bookmark: _Toc277084871]二、政府采购合同（可根据项目情况自拟）

重庆市政府采购合同
（项目号：     ）
甲方（需方）：                        
乙方（供方）：___________________________     

经双方协商一致，达成以下购销合同：
	项目名称
	数量
	总价
	服务时间
	服务地点

	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、服务要求

	二、考核方式：

	三、付款方式：


	四、违约责任：
按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写）

	五、其他约定事项：
1.招标文件及其澄清文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。
2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。
3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。
4.其他：

	需方：
地址：
联系电话：
授权代表：
	供方：
地址：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
授权代表：
（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：





[bookmark: _Toc65832015][bookmark: _Toc25957]
第七篇  投标文件格式
一、经济文件
（一）报价函
（二）分项报价明细表
二、技术文件
（一）技术响应偏离表
（二）其他与项目有关的资料（自附）
三、商务文件
（一）投标函（格式）
（二）商务条款差异表
（三）商务及售后服务承诺
四、其他
其他与项目有关的资料（自附）
五、资格文件
（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件
（二）法定代表人身份证明书（格式）
（三）法定代表人授权委托书（格式）
（四）书面声明（格式）
（五）特定资格条件证书或证明文件
说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

[bookmark: _Toc429584884][bookmark: _Toc65832016]

一、经济文件
（一）报价函
报价函
中兴铂码工程咨询（重庆）有限公司：
我方收到____________________________（项目名称）的网上竞采文件，经详细研究，决定参加该项目的网上竞采。
1.愿意按照竞网上竞采文件中的一切要求，提供本项目的服务，报价为人民币大写：     元整；人民币小写：    元。
2.我方承诺：本次网上竞采的有效期为90天。
4.我方完全理解和接受贵方网上竞采文件的一切规定和要求及评审办法。
5.在整个网上竞采采购过程中，我方若有违规行为，接受按照按照《中华人民共和国政府采购法》、网上竞采文件及平台等相关规定给予惩罚。
6.我方若中选，将按照网上竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。




                                          供应商名称（公章）：
                                                  年   月   日
（二）分项报价明细表
招标项目名称：
                                                         单位：元
	序号
	名称
	技术参数
	单价
	数量
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	总计
	
	
	
	
	



投标人：                           法定代表人或法定代表人授权代表：
  （投标人公章）                               （签字或盖章）


                                            年     月     日

注：
1.请投标人完整填写本表；
2.该表可扩展。
[bookmark: _Toc493178790][bookmark: _Toc65832017]

二、技术文件

（一）技术响应偏离表
招标项目名称：
	序号
	招标要求
	投标应答
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                                  法定代表人或法定代表人授权代表：
    
（投标人公章）                               （签字或盖章）
                                            年     月     日
注：
1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术需求进行比较和响应；
2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；
3.该表可扩展；
4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）


（二）其他与项目有关的资料（自附）


[bookmark: _Toc492721039][bookmark: _Toc493178791][bookmark: _Toc65832018]

三、商务文件
（一）投标函（格式）

招标项目名称：                                             
致：                    （采购代理机构名称）：
                        （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：
一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。
二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。
四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。
五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止日期起90天。
六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。
七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。
八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。
十、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。
十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章）

年    月   日

（二）商务条款差异表
招标项目名称：
	序号
	招标商务要求
	投标商务应答
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标人：                            法定代表人或法定代表人授权代表：
    （投标人公章）                               （签字或盖章）
                                            年     月     日
注：
1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；
2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。
3.该表可扩展。

（三）商务承诺（包括但不限于）：
1.质保期；
2.售后服务能力情况；
3.履约能力证明文件。
4.售后服务承诺（格式自定）
 
[bookmark: _Toc492721041][bookmark: _Toc65832019][bookmark: _Toc493178792]

四、其他
其他与项目有关的资料（自附）


[bookmark: _Toc493178793][bookmark: _Toc65832020][bookmark: _Toc492721038]

五、资格文件
（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件






（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：                                                

致：                     （采购代理机构名称）：
        （法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。


投标人：
（投标人公章）

                                             年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）







（三）法定代表人授权委托书（格式）
    
招标项目名称：                                                

致：                     （采购代理机构名称）：
            （投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签字负全部责任。
在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。


被授权人：                                 投标人法定代表人：
（签字或盖章）                                （签字或盖章）


（附：被授权人身份证正反面复印件）
                                          


                              （投标人公章）
                             年   月   日

注：若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

（四）书面声明

招标项目名称：                                                

致：                   （采购代理机构名称）：
                      （投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。
特此声明。



（投标人公章）
年   月   日



（五）特定资格条件证书或证明文件（如有）




















（结束）
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	E-mail
	

	单位地址
	

	购买时间
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