招标文件

**项目名称: 微电园标准厂房电梯监控采购项目**

**采购单位：重庆两山建设开发有限公司**

**2025年7月**

## **一、采购需求**

（一）采购项目一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 摄像机 | 14 | 台 | 核心产品 |
| 2 | 电梯网桥 | 14 | 对 |  |
| 3 | 交换机 | 7 | 个 |  |
| 4 | 弱电箱子 | 7 | 个 |  |
| 5 | 中心交换机 | 1 | 台 |  |
| 6 | 录像机 | 1 | 台 | 核心产品 |
| 7 | 监控硬盘 | 2 | 块 |  |
| 8 | 显示器 | 1 | 台 |  |
| 9 | 机柜 | 1 | 个 |  |
| 10 | 网线 | 3 | 圈 |  |
| 11 | 电源线 | 2 | 圈 |  |
| 12 | 安装配件辅材 | 7 | 栋 |  |
| 13 | 安装调试人工费 | 7 | 栋 |  |

1. 采购项目技术要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品大类 | 关键参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 摄像机 | 1、 像素大于200万，主码流支持1920x1080@25fps。  2、 具有1个RJ45网络接口，1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个SD卡槽。支持DC12V或POE供电。  3、 具有电梯内危险物品检测功能，当检测到煤气罐、电瓶进入电梯内时，可触发声光报警、上传中心、上传云服务器、上传FTP/SD卡/NAS、发送邮件、联动报警输出。  4、 支持多边形人数检测区域，可实时统计区域中人员数量及位置，支持在预览画面上实时显示统计人数，支持将检测结果定时上传。 | 14 | 台 |
| 2 | 电梯网桥 | 适用于电梯100米， 支持POE模块供电 | 14 | 对 |
| 3 | 交换机 | 4个百兆PoE电口，2个百兆电口 | 7 | 个 |
| 4 | 弱电箱子 | 6U壁挂（300\*400\*550MM） | 7 | 个 |
| 5 | 中心交换机 | 1、提供8个千兆电口  2、千兆网络接入设计  3、线速转发、无阻塞设计  4、存储转发交换方式  5、坚固式高强度金属外壳  6、无风扇设计，高可靠性 | 1 | 台 |
| 6 | 录像机 | 1、 不少于16路，具有1个HDMI接口、1个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；1个USB2.0接口、1个USB3.0接口、具有1路音频输入接口、1路音频输出接口、4路报警输入接口、1路报警输出接口；可内置3块SATA接口硬盘；  2、 ★支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索；  3、 ★设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词；  4、加★项提供带CNAS、CMA标识的第三方权威检测机构检测报告复印件，加盖厂商公章 | 1 | 台 |
| 7 | 监控硬盘 | 6T | 2 | 块 |
| 8 | 显示器 | 23.8寸 支持VGA、HDMI | 1 | 台 |
| 9 | 机柜 | 12U立式（1000\*600\*600MM） | 1 | 个 |
| 10 | 网线 | 超五类网线 | 3 | 圈 |
| 11 | 电源线 | 1.5平方 | 2 | 圈 |
| 12 | 安装配件辅材 | 管材 管件 水晶头 扎带 胶布、插线板等 | 7 | 栋 |
| 13 | 安装调试人工费 | 外围立杆到楼栋需开挖地面穿线及回填、墙面需打孔等 | 7 | 栋 |

## **二、特别说明**

1. 投标供应商所投产品的技术参数须达到或优于明细清单的要求。
2. 采购项目技术要求中要求提供的检测报告等证明文件必须真实有效，在合同签订前采购方有权对相关证明文件进行核验，有权要求预中标单位提供任意一项产品进行现场测试，如测试结果达不到投标文件中所响应的技术指标或投标文件中所提供的证明文件不是真实有效的，按虚假应标处理。
3. 该项目为“交钥匙”工程。中标人对所中标货物须按照采购人要求完成和安装调试（包括所需的全部辅材），并须保证整个项目各产品的质量，该项目中涉及到实施现场相关具体内容必须先与采购人协商，并取得采购人认可才能实施。
4. 全部接入5栋监控室及监控室原有摄像头安装位置调整。
5. 为保证质量正品，提供原厂售后服务承诺函，同时提供1年免费服务

6、提供营业执照及报价明细表