技术规格需求

包二、全自动电解质分析仪（梅州康立K-Lite8）相关试剂技术规格需求

1. 招采试剂：多参数电解质分析仪用内充液 规格0.8ml\*5支，多参数电解质分析仪用内充液 规格20ml，多参数电解质分析仪用测定试剂 规格890ml，采样针清洗液 规格5ml\*10支，多酶去蛋白液 规格2ml，电极调理液 规格0.8ml\*5支；
2. 以上招采试剂需完全适配中心检验科现用全自动电解质分析仪，设备厂家：梅州康立，型号：K-Lite8；
3. 供应商报价包含但不限于免费提供全套项目的质控、定标校准服务及该设备的维修保养服务。

包三：血气分析仪（广州万孚BGA-120 ）相关试剂技术规格需求

1. 招采试剂：血气生化测试卡 检测方法：干式电化学法，血气生化试剂包；
2. 以上招采试剂需完全适配中心检验科现用血气分析仪，设备厂家：广州万，型号：BGA-120；
3. 供应商报价包含但不限于免费提供全套项目的质控、定标校准服务及该设备的维修保养服务。

包四：全自动化学发光分析仪（亚辉龙3000H：）相关试剂相关试剂技术规格需求

1. 招采试剂：肌红蛋白测定试剂盒，肌钙蛋白Ⅰ测定试剂盒，清洗液，激发液，预激发液；
2. 以上招采试剂需完全适配中心检验科现用化学发光分析仪，设备厂家：亚辉龙，型号：3000H；

3、供应商报价包含但不限于免费提供全套项目的质控、定标校准服务及该设备的维修保养服务。