竞争性比选

（综合评分法）

项目编号：SCZX-CQWHG001

项目名称：重庆市劳动人民文化宫新增监控设备采购及安装项目

采购人：重庆市劳动人民文化宫

采购代理机构：四川中昕工程项目管理有限公司

二〇二五年七月

目 录

第一篇 采购邀请书 - 4 -

一、竞争性比选内容 - 4 -

二、资金来源 - 4 -

三、参选人资格条件 - 4 -

四、比选采购有关说明 - 4 -

五、保证金 - 5 -

六、其它有关规定 - 5 -

七、联系方式 - 6 -

第二篇 项目技术需求 - 8 -

一、项目基本概况 - 8 -

二、 服务内容及地点 - 8 -

三、 采购服务需求 - 8 -

第三篇 项目商务需求 - 15 -

※一、实施周期、地点及验收要求 - 15 -

※二、报价要求 - 15 -

※三、付款方式 - 16 -

※四、质量保证 - 16 -

※五、知识产权 - 16 -

六、其他 - 16 -

第四篇 比选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止 - 17 -

一、比选程序及方法 - 17 -

二、评审标准 - 19 -

三、无效响应 - 20 -

四、采购终止 - 20 -

第五篇 参选人须知 - 22 -

一、比选费用 - 22 -

二、竞争性比选文件 - 22 -

三、参选要求 - 22 -

四、成交人的确认和变更 - 23 -

五、成交通知 - 23 -

六、关于询问 - 23 -

七、采购代理服务费 - 24 -

八、签订合同 - 24 -

第六篇 合同条款及格式（由采购人另行拟定） - 26 -

第七篇 投标文件编制要求 - 27 -

一、经济部分 - 28 -

二、技术部分 - 30 -

三、商务部分 - 32 -

四、资格条件 - 34 -

五、其他资料 - 38 -

## 第一篇 采购邀请书

四川中昕工程项目管理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市劳动人民文化宫（以下简称：采购人）的委托，对重庆市劳动人民文化宫新增监控设备采购及安装项目（项目编号：SCZX-CQWHG001）进行比选采购。欢迎有资格的参选人前来参与比选。

## 一、竞争性比选内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **最高限价****（万元）** | **参选保证金****（万元）** | **成交人数量（名）** |
| 重庆市劳动人民文化宫新增监控设备采购及安装项目 | 33 | 0.5 | 1 |

## 二、资金来源

预算金额33万元。

## 三、参选人资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求：

1、投标人具有安防工程企业设计施工维护能力证书（中国安全技术防范行业协会或各省级安防协会颁发）；

## 四、比选采购有关说明

（一）参选人应通过“行采家”网站（https://www.gec123.com/）登记加入重庆市行采家采购参选人库”。

（二）凡有意参加比选的参选人，请在“行采家”网站（https://www.gec123.com/）上下载本项目竞争性比选文件以及图纸、澄清等比选前公布的所有项目资料，无论参选人下载与否，均视为已知晓所有比选实质性要求内容。

（三）竞争性比选公告期限：自采购公告发布之日起五个工作日。

（四）竞争性比选文件发售期限：

1.竞争性比选文件发售期：2025年7月30日至2025年8月5日（9:00—17:00工作时间）。

2.报名方式：

（1）潜在参选人将《比选文件发售登记表》（加盖参选人公章）及标书费转账凭证扫描后发送至619555654@qq.com。

（2）在比选文件发售期内购买了比选文件的参选人，其报名才被接收。

（3）潜在参选人未报名不得参与比选。

3.竞争性比选文件售价：人民币300元/包（售后不退）。

（五）递交投标文件地点：重庆市南岸区金信大厦24号1109室（以显示屏内容为准）。

（六）投标文件递交开始时间：2025年8月6日北京时间9:30

（七）投标文件递交截止时间：2025年8月6日北京时间10:00

（八）比选开始时间：2025年8月6日北京时间10:00

## 五、保证金

（一）参选保证金

1.转账方式

1.1参选人应足额交纳参选保证金（保证金金额详见本篇，一、竞争性比选内容），并汇至所投包对应的任一账户，保证金的到账截止时间为“比选开始时间”前一日北京时间16时30分。

参选保证金缴纳账户：

户名：四川中昕工程项目管理有限公司

开户行：中国民生银行股份有限公司成都锦江支行

账号： 632436084

1.2各参选人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.未成交人的保证金，在成交通知书发放后，在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.成交人的保证金，在成交人与采购人签订合同后，在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

## 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同参选人，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）本项目的澄清文件（如果有）一律在“行采家”网站（https://www.gec123.com/）上发布，请各参选人注意下载；无论参选人下载或领取与否，均视同参选人已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（三）超过投标文件递交截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（四）比选费用：无论比选结果如何，参选人参与本项目比选的所有费用均应由参选人自行承担。

（五）本项目不接受联合体参与比选，否则按无效响应处理。

（六）本项目未经采购人同意，不得违法分包，否则按无效响应及取消成交资格处理。

（七）参照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，参选人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的参选人，将拒绝其参与本项目采购活动。

## 七、联系方式

（一）采购人：重庆市劳动人民文化宫

联系人：马老师

电 话：18623378922

地 址：重庆市渝中区中山二路174号

（二）采购代理机构：四川中昕工程项目管理有限公司

联系人：雷老师

电 话：028-85130303

地 址：成都市高新区天府三街69号新希望国际B栋11层1110号

附表—— 《比选文件发售登记表》

**比选文件发售登记表**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目编号/项目名称** | 项目编号：SCZX-CQWHG001项目名称：重庆市劳动人民文化宫新增监控设备采购及安装项目 |
| **参选人名称** | （参选人公章） |
| **联系人** |  | **手机** |  |
| **办公电话** |  | **传真** |  |
| **E-mail** |  |
| **单位地址** |  |
| **购本项目标书 1 份，共计 300 元。****如不是用公司账户转账的需备注个人账户名称。**b5172ec2f0db4588cfa0eaecdd50ee8 |

## 第二篇 项目技术需求

“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

## 一、项目基本概况

文化宫目前使用视频监控设备为762路，由于安保管理需求及当前设备使用情况，需要在部分区域增加视频监控设备，涉及1号车库、2号车库、3号车库、4号车库、地面环境、中统楼、办公室、物业管理办公室等区域，共计122路摄像机。增加的摄像机需要接入目前正在使用的监控平台。办公财务室需增加报警系统1套。

## 服务内容及地点

 ※服务内容：实现园区重点区域视频监控全覆盖，消除现有监控盲区，做到无死角监控，提升园区整体安全防范水平。

 ※服务地点：文化宫公共区域、文化宫办公楼、文化宫停车库出入口及车库内。

## **采购服务需求**

※1、采购设备清单及参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | 存储服务器★ | 1、设备配置：≥1颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥4个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速；支持热插拔1+1AC220V电源或1+1直流冗余电源供电2、设备标配：≥4个2.5Gb网口，支持2个前置 USB2.0接口、2个后置USB3.0接口，支持1个前置VGA接口、1个后置HDMI接口，支持1个RS-232串口，支持4个PCI-E3.03、具有24个硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断4、设备具备1个定位灯、1个电源灯、1个设备报警灯、1个就绪灯、1个网络状态灯、1个系统盘状态灯、1个硬盘状态灯，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计。设备左右侧面各2个抬手，具备前面板抽拉标签卡5、每个控制单元支持双系统应用，外置系统盘支持RAID1模式，系统盘支持热插拔，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作；支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID16、可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T/30T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗7、支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储8、支持 ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、S3、OSS等协议，支持IP组播9、支持纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-18个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意20块硬盘发生故障，业务不中断10、设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整11、支持配置多个录像卷、图片卷、文件卷，支持不同的卷，配置不同的覆盖策略12、通过前置灯状态，可以快速判断关键部件的异常状态：1.可通过设备定位灯，在多台设备中快速定位某一台设备；2.设备正常时报警灯不亮；异常时报警灯根据不同报警级别（紧急、严重、警告）进行不同频率的显示；3.当出现网络不通、网口降速，IP地址冲突，MAC冲突等异常情况时，网络灯红色常亮，故障恢复后，恢复为正常状态；4.出现任意一个系统卡缺失、系统卡错误，系统卡空间不足的情况时，状态灯红色常亮进行预警。故障恢复后，恢复为正常状态13、BMC支持复杂密码，设备首次使用默认密码登录BMC时，提示修改密码，并且需要强制修改完密码后重新登陆，否则无法进入BMC web。 | 2 | 台 |
| 2 | 企业级硬盘 | 容量6TB,缓存256MB,5400转，SATA接口 | 32 | 块 |
| 3 | 全彩全景枪球智能一体机 | 200万全彩细节400万23倍红外4寸全景枪球网络高清智能球机1、细节通道：不小于1500线（分辨率设置为2560x1440、帧率设置为25fps、码率设置为6Mbps、RJ45输出） 2、摄像机靶面尺寸不小于1/2.8英寸。 3、支持最低照度可达彩色0.005Lux，黑白0.001Lux。 4、可输出两路视频图像（1路全景视频图像、1路细节视频图像） 5、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。6、支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1° 7、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90° 8、设备具有 H.265、H.264、MJPEG设置选项 9、在同一静止场景相同图像画质下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约90%10、可接入4G SIM卡；内置2颗GPU芯片11、具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 12、全景通道和细节通道均支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等SMART智能行为分析功能 13、在彩色模式下，当环境照度降低至一定值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像 14、具有1个RJ45网络接口、1路音频输入、1路音频输出、1路报警输入、1路报警输出、1个RS485接口、1个SD卡槽15、具备较好的环境适应性，支持IP66防尘防水等级 | 1 | 台 |
| 4 | 双目摄像机 | 1、内置2个镜头，靶面尺寸均不小于1/1.8"靶面尺寸，镜头光圈大小支持F1.0±5%。 2、内置1颗GPU、1个麦克风、1个扬声器 3、设备内置双镜头、双传感器，所有码流均可实时输出由2路视频画面拼接而成的视频图像。 4、设备支持输出5120×1440@25fps的码流；最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx5、支持水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于48° ；拼接图像的2路源图像的采集时间差应＜5ms。 6、内置4颗白光补光灯，支持自动/手动分别控制左右2组白光补光灯的光照强度。7、在彩色模式下，当环境照度低于预设值时，可自动开启补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。 8、支持声光报警功能，当报警产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁。 9、支持像素显示功能，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数。 10、在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 11、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 12、摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于95%环境下稳定工作。 13、不低于IP67防尘防水等级。 | 1 | 台 |
| 5 | 网络枪式摄像机 | 1、200万智能全彩筒型网络摄像机，最大分辨率1920x1080@25fps。 2、最低照度彩色0.0005lx；内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 3、白光灯开启时，可识别距离设备30m处人体轮廓，白天、夜晚均可输出彩色视频图像。 4、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 5、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。 6、当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 12 种，报警音量和重复次数可设置。 7、可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。 8、可同时对经过设定检测区域内的不低于10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。 9、支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动。 10、支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。 11、支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。 12、支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个DC12V电压输出接口，支持DC12V或POE供电。 13、IP66防护等级。  | 58 | 台 |
| 6 | 网络半球摄像机 | 1、支持分辨率设置为1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL。 2、具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 3、内置GPU芯片。 4、最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 5、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 ★6、内置3颗补光灯，为鳞片状反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。 ★7、补光灯灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。8、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 9、支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。 10、内置2个麦克风、1个扬声器。 11、具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。 | 62 | 台 |
| 7 | 云台摄像机支架 | 压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理支架带出线孔，安装更加美观摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整材质：铝合金 | 1 | 个 |
| 8 | 半球摄像机支架（含辅材） | 压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理支架带出线孔，安装更加美观摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整材质：铝合金 | 23 | 个 |
| 9 | 枪机摄像机支架（含辅材） | 压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理支架带出线孔，安装更加美观摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整材质：铝合金  | 59 | 个 |
| 10 | 报警主机 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统防区数量：板载8路（探测器100m以内），可通过防区模块扩展至48路继电器数量：板载4路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展至48路日志容量：4万条传输距离：RS485传输800米硬件接口：RS485\*1、RJ45\*1，PSTN\*1，4G模块接口\*1，RS232\*1（可接报警打印机）安装方式：壁挂安装供电方式：AC220V（自带电源适配器）设备功耗：裸机功耗≤5W，满载功耗≤40W工作温度：–10℃～+55℃工作湿度：10％--90％使用环境：室内产品尺寸：370\*320\*86mm（长\*宽\*厚） | 1 | 台 |
| 11 | 报警键盘 | 设备类型：控制键盘通讯协议：RS485传输距离：800m使用环境：室内显示屏：LCD（尺寸80X25mm）操作按键：20个指示灯：5个蜂鸣器：支持安装方式：壁挂工作电源：DC12V/150mA（宽压9-16V DC）工作温度：-10 °C 至 55 °C工作湿度：10% 至 90%产品尺寸：164mm(长)\*124mm(宽)\*31mm(高) | 1 | 个 |
| 12 | 壁挂红外探测器 | 探测方式：被动红外+微波全范围PIR辅以24GHz微波探测 测速范围：0.2～3m/s灵敏度：自动；30Kg 防宠 支持自动灵敏度和数字温度补偿；光学密封，下视窗保护；支持下视窗保护；支持数字温度补偿；支持智能算法；微波频段24GHz(24.15～24.25GHz) 防拆保护：开盖；报警输出：常闭 功耗：17mA(最大)；设备供电：9 - 16 VDC；安装方式：壁装 使用场景：室内"；探测范围：探测器探测距离为不低于11m ，角度为 不低于90°。 | 1 | 个 |
| 13 | 警号 | 声光报警器：支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换；报警音量: 105dB at 30cm；防护等级：IP54，室外防水；内置水平仪，便于辅助安装；工作湿度：10％～90％；工作温度：-20℃～＋60℃；功耗：静态功耗: 0.96W；报警功耗：2.7W；电源：DC 8~16V 0.22A Max；IP等级：IP54（可用于室外）。 | 1 | 个 |
| 14 | 16口千兆POE交换机 | 10/100/1000Mbps，上下行端口均为千兆，固定端口：16\*GE,2\*SFP 交换容量36Gbps，转发能26.8Mpps，全接口支持 POE 供电，功率 180W 以上； | 12 | 台 |
| 15 | 8口交换机 | 非网管型交换机，交换容量20Gbps，包转发14.9Mpps；10个10/100/1000Mbps自适应电口(支持POE/POE+，整机PoE最大输出功率110W，单端口最大输出功率30W)；桌面式铁壳小端口交换机；支持标准交换、端口隔离两种模式切换 | 8 | 台 |
| 16 | 立杆（含固定） | 材质：镀锌钢管、含地笼 | 4 | 个 |
| 17 | 网络跳线 | 2米、非屏蔽 | 40 | 根 |
| 18 | 插板 | 额定电压：250V、最大功率：2500W、750℃以上阻燃PP材质、75N安全保护门 | 12 | 个 |
| 19 | 电源线 | 执行标准： GB/T 5023.5导体：多股无氧铜丝额定电压：300/500V绝缘：PVC聚氯乙烯护套：PVC聚氯乙烯内衬层：PP带或无纺布包裹缓冲。弯曲半径：6D/15D使用温度：-15℃～70℃ | 1500 | 米 |
| 20 | 网线 | 产品参照YD/T1019 、ISO/IEC11801 Class D级和ANSI/TIA-568.2-D Cat5e标准适用于室外环境布放、具有防水性能频率：通过100MHz频率测试绝缘材料：HDPE撕裂绳：多股非吸湿性导体：99.99%实心无氧铜，表面光滑圆整、无氧化和机械损伤铜芯线径：0.5±0.01mm护套：PE导体断裂伸长率：≥12%单根直流电阻（最大）：≤9.5Ω/100m特性阻抗（100MHz）：100±5Ω工作温度：-20～+60℃ | 8500 | 米 |
| 21 | 报警线 | 执行标准： GB/T 5023.5导体：多股无氧铜丝额定电压：300/500V绝缘：PVC聚氯乙烯护套：PVC聚氯乙烯内衬层：PP带或无纺布包裹缓冲。弯曲半径：6D/15D使用温度：-15℃～70℃ | 20 | 米 |
| 22 | 光纤 | 8芯、工作温度：-40到70℃ | 2000 | 米 |
| 23 | 光纤收发器 | 支 持 标 准 · IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab· IEEE 802.3z、IEEE 802.3x接 口 · 1个1.25Gbps SC光纤接口· 1个100Mbps/1000Mbps自适应RJ45口传输波长 ·A端-TX:1550nm RX:1310nm·B端-TX:1310nm RX:1550nm传输距离 ·3km传输介质 · 网线：超五类或以上UTP和STP· 光纤：9/125um单模光纤指示灯 ·光口和电口Link/Act、PWR电 源 ·5VDC/0.6A尺 寸 ·94.5mm\*73mm\*27mm工作温度 ·-20℃~60℃ | 4 | 对 |
| 24 | 光纤熔点 |  | 8 | 点 |
| 25 | 平台授权 | 提供授权证明文件，提供原平台厂家的接入证明 | 1 | 项 |
| 26 | 开槽及修复 |  | 50 | 平方米 |
| 27 | KBG管（含辅材） | 20金属热镀锌扣压式导线管，采用优质薄壁板材加工而成。 | 5000 | 米 |
| 28 | PVC管（含辅材） | G20PVC管（聚氯乙烯） | 1500 | 米 |

1. 设备安装点位图

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **区域** | **楼层** | **设备类型** | **安装数量** |
| **办公大楼** |
| 1 | 办公大楼 | 负1层 | 200万半球 | 4 | 半球：37个、枪机：3个、报警主机：1台、报警键盘：1个、壁挂红外探测器：1个、声光：1个 |
| 1层 | 200万半球 | 9 |
| 2层 | 200万半球 | 13 |
| 200万枪机 | 1 |
| 报警主机 | 1 |
| 报警键盘 | 1 |
| 壁挂红外探测器 | 1 |
| 声光报警器 | 1 |
| 3层 | 200万半球 | 11 |
| 200万枪机 | 2 |
| **环境、中统楼、物业办公区** |
| 1 | 环境 | 200万枪机 | 11 | 半球：11个、枪机：11个、200万全景云台：1个、200万双目：1个 |
| 200万全景云台 | 1 |
| 200万双目 | 1 |
| 中统楼 | 200万半球 | 5 |
| 物业办公区 | 200万半球 | 6 |
| **车库** |
| 1 | 1号车库 | 负1层 | 200万枪机 | 5 | 枪机：9个 |
| 负2层 | 200万枪机 | 4 |
| 2 | 2号车库 | 负1层 | 200万半球 | 2 | 半球：2、枪机7个 |
| 200万枪机 | 3 |
| 负2层 | 200万枪机 | 4 |
| 3 | 3号车库 | 负1层 | 200万半球 | 7 | 半球：8个、枪机：22个 |
| 200万枪机 | 8 |
| 负2层 | 200万枪机 | 12 |
| 负3层 | 200万半球 | 1 |
| 200万枪机 | 2 |
| 4 | 4号车库 | 负1层 | 200万枪机 | 9 | 枪机：10个 |
| 负2层 | 200万枪机 | 1 |

※3、产品质量要求

（1）为保障产品质量，投标人所投产品设备厂商曾获得过“守合同、重信用”企业证书，投标人需提供证书复印件，盖厂商鲜章。

（2）为保障产品质量，投标人所投产品制造商需提供2年原厂售后服务承诺函，并加盖厂商鲜章。

（3）为保障新增设备能无缝接入现正在使用的系统平台，投标人需提供现正在使用的系统平台厂家对投标人所投的存储服务器、摄像机及报警主机产品与现正在使用的系统平台厂家的接入证明或授权证明。

※四、**安装服务要求**

1、成交供应商必须提交详细的实施计划书到采购人管理部门，经过审核同意后，严格按照实施计划书实施。

2、成交供应商在实施过程中必须保障不影响采购人的日常生产经营。

3、所有线路原则上不允许破坏装修并进行规范暗线敷设。

4、所有安装点位必须经采购人同意。

5、所有设备必须联网接入到采购人监控中心现有平台。

五、现场踏勘

采购人不组织现场踏勘，由各供应商自行到现场进行踏勘了解实际情况，无论供应商是否踏勘过现场，均视为在响应截止时间之前踏勘过现场且对本项目潜在的风险和义务已完全了解，并已充分考虑了本项目可能面临的不确定因素可能导致的风险，成交供应商不得以不完全了解现场情况为借口而提出延长服务期限或提出额外赔偿等要求。踏勘产生的费用和风险等均由供应商自行承担

## 第三篇 项目商务需求

“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

## ※一、实施周期、地点及验收要求

（一）实施周期：采购合同签订后，由采购人指定成交参选人具体进场时间，成交参选人在接到采购人进场通知之日起15个日历日内完成交货和安装调试。

（二）地点：重庆市劳动人民文化宫（重庆市渝中区中山二路174号）。

（三）验收要求：

1.货物到达现场后，成交参选人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.成交参选人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由参选人负责调换、补齐或赔偿。

3.成交参选人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.参选人提供的货物未达到比选文件规定要求，且对采购人造成损失的，由参选人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.采购人需要制造商对成交参选人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有。

8.符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

## ※二、报价要求

本项目竞选报价采用总价包干，本工程最高限价33万元。本次报价为人民币报价，报价包含完成本项目的安全保险费、人工费、材料费、设备、机械安装、出渣弃渣费及税费等所有费用。因成交人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再另行支付任何费用，超过最高限价视为无效投标，由评审小组按废标处理。

## ※三、付款方式

项目实施完成并通过验收后，成交人按照合同全额开具发票，采购人收到发票核对无误后15个工作日内完成全额付款。若成交人未开具发票或开具发票不符合采购人要求，采购人有权延期付款且不构成违约，成交人不得以此为由拒绝履行合同义务。

## ※四、质量保证

（一）质量问题响应时间要求：成交参选人接到采购人出现问题的通知后立即作出响应，12小时内到达现场进行处理。

（二）工程缺陷责任期为24个月；达到国家标准质保要求。

（三）质保期内，施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均为免费。

（四）参选人安装设备必须遵守采购人环境管理、秩序管理、施工管理、人员管理等相关规章制度，安装效果须牢固可靠、使用良好。

## ※五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交人提供的货物或者服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、其他

（1）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇 比选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

## 一、比选程序及方法

（一）比选按竞争性比选文件规定的时间和地点进行，参选人须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

（二）评审小组对各参选人的资格条件、投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各参选人只有在完全符合要求的前提下，才能进行技术（服务）、商务、报价评审。

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对投标文件中的资格证明、等进行审查，以确定参选人是否具备比选资格。资格性检查资料表如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **检查因素** | **检查内容** |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.参选人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。2.参选人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
| 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 参选人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
| 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |
| 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |
| 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |
| 6.法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、参选人资格要求（二）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 参选保证金 | 按照比选文件要求足额交纳所参选保证金。 |
| （三） | 参照落实政府采购政策需满足的资格要求 | 无 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指参选人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，参照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3号）”执行。参选人可于投标文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性审查。依据竞争性比选文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对竞争性比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性比选文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评审因素** | **评审标准** |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署或盖章 | 按竞争性比选文件“第七篇投标文件编制要求”要求签署或盖章。 |
| 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性比选文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
| 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量符合竞争性比选文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 对竞争性比选文件第二篇、第三篇“※”标注部分。 |
| 投标有效期 | 投标文件及有关承诺文件有效期为提交投标文件截止时间起90天。 |

3.在采购过程中符合要求的参选人不足2家的，比选采购活动中止并重新开展采购活动。

（三）澄清有关问题。评审小组在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求参选人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。参选人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）评审小组要求参选人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。参选人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。参选人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在比选过程中比选的任何一方不得向他人透露与比选有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在比选过程中，评审小组可以根据竞争性比选文件和比选情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性比选文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性比选文件作出的实质性变动是竞争性比选文件的有效组成部分，评审小组应当及时以书面形式同时通知所有参加比选的参选人。

（七）参选人在比选时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）评审小组采用综合评分法对提交了报价的参选人的投标文件和报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指投标文件满足竞争性比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的参选人为成交候选人的评审方法。参选人总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（九）评审小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性检查、符合性检查的参选人）的文件进行评价、打分，然后汇总每个参选人每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选参选人，并编写评审报告。若参选人的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。若参选人的服务部分为0分，将失去成为成交候选参选人的资格。

## 二、评审标准

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素****及权重** | **分值** | **评分标准** | 说明 |
| 1 | 比选报价（15%） | 15分 | 所有通过初步评审合格的投标人的投标总报价的算术平均值即为评标基准价。投标总报价等于评标基准价的得满分15分。在此基础上，投标总报价与评标基准价相比，每增加 1%扣0.1分，每减少1%扣0.1分，扣完为止。以上计算保留小数点后两位,第三位四舍五入。以不含增值税报价作为评审依据。 |  |
|  | 技术部分（70%） | 15分 | 货物性能参数起评分15分:1.重要技术参数(带“★”号标注的部分)有一项不满足招标文件要求的，扣5分，扣完为止。2.一般性技术参数(非“★”标注的部分)不满足比选文件要求的，每负偏离一项，从起评分中扣除0.1分，扣完为止。以投标人提供的技术偏离表以及相关佐证材料作为评审依据。 | 提供相关方案，格式自拟。 |
| 20分 | 系统集成方案（方案主要包括但不限于：施工方法及工艺方案、施工进度及保障措施、质量保障措施、安全及文明施工措施等）（20分）根据系统集成方案的全面、可靠、科学、合理，针对性进行评分：①方案描述清晰、全面详尽、科学合理、针对性强的得12-20分；②方案描述较清晰、较全面详尽、较科学合理、针对性较强的得5-11分；③方案描述基本清晰、基本全面详尽、针对性一般的得2-4分；④方案描述不够清晰、不够全面详尽、针对性差的得0-1分；⑤未提供方案的不得分。 |
| 20分 | 系统调试方案。（20分）根据系统调试方案，对所提供的方案根的全面性、合理性、针对性进行评分：①方案全面、合理、针对性强的得12-20分；②方案较全面、较合理、针对性较强的得5-11分；③方案基本全面、基本合理、针对性一般的得2-4分；④方案不够全面、不合理、针对性差的得0-1分；⑤未提供方案的不得分。 |
| 15分 | 售后维护、应急方案（方案主要包括：维保服务体系、维保服务内容、服务时效性保障措施、相关应急预案等）（15分）供应商结合项目实际情况，提供对项目售后服务及可能出现的各类突发事件、特殊状况的应急方案。评审小组根据预案内容进行评分：①方案内容完整、详尽、符合项目实际情况得9-15分；②方案内容较完整、较详尽、较符合项目实际情况得3-8分；③方案内容基本完整、基本符合项目实际情况得2-4分；④方案内容不完整、不符合项目实际情况得0-1分；⑤未提供方案的不得分。 |
| 3 | 商务部分（15%） | 15分 | 1、自2022年1月1日以来至今(以合同签订时间为准)投标人具有视频监控建设业绩，每提供1个业绩得5分，本项最多得5分。投标人需提供签署的服务合同协议书或合同复印件。合同协议书或合同的复印件需包含首页（含对方单位名称）、内容页（含服务内容、合同期限）、尾页（含日期和印章）。所有合同均应提供合同复印件相关内容及对应发票复印件，所有资料均须加盖投标人鲜章。2、投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，每有一个得2分，共10分。 | 提供相关证明材料复印件并加盖公章 |

## 三、无效响应

参选人发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其投标文件将被拒绝：

（一）参选人不符合规定的资格条件的；

（二）参选人的法定代表人（或其授权代表）或自然人未到现场参加比选；

（三）参选人所提交的投标文件不按“第七篇投标文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）参选人的投标报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在本项目采购中同时参与比选；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同参选人，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）参选人投标有效期不满足竞争性比选文件要求的；

（八）参选人投标文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（九）未按照比选文件的规定缴纳保证金的；

（十）法律、法规和竞争性比选文件规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性比选采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）通过资格性及符合性审查的参选人不足2家的。

## 第五篇 参选人须知

## 一、比选费用

参与比选的参选人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性比选文件

（一）竞争性比选文件由采购邀请书、项目技术需求、参选人须知、项目商务需求、评审程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、合同条款及格式、投标文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。

（三）竞争性比选文件的解释

参选人如对竞争性比选文件有疑问，以电话形式在提交投标文件截止时间1个工作日前向采购人（或采购代理机构）咨询。如参选人未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性比选文件。一经进入评审程序，即视为参选人已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性比选文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）评审的依据为竞争性比选文件和投标文件（含有效的书面承诺）。评审小组判断投标文件对竞争性比选文件的响应，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

## 三、参选要求

（一）投标文件

1.参选人应当按照竞争性比选文件的要求编制投标文件，并对竞争性比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.投标文件组成

投标文件由“第七篇投标文件编制要求”规定的部分和参选人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，参选人应按照“第七篇投标文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由参选人自定格式。

（二）联合体**（本项目不允许联合体参选）**

（三）投标有效期：投标文件及有关承诺文件有效期为提交投标文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若参选人所递交的投标文件中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.评审小组按上述修正错误的原则及方法修正参选人的报价，参选人同意并签字确认后，修正后的报价对参选人具有约束作用。如果参选人不接受修正后的价格，将失去成为成交人的资格。

（五）提交投标文件的份数和签署

1.投标文件一式叁份，其中正本一份，副本二份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.投标文件按竞争性比选文件“第七篇投标文件编制要求”要求签署或盖章。

（六）投标文件的递交

投标文件的正本、副本均应密封送达递交地点，应在封套上注明项目名称、参选人名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

（七）参选人参与人员

各个参选人应当派1-2名代表参与比选，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（参选人为自然人）。

## 四、成交人的确认和变更

（一）成交人的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照排序由高到低的原则确定成交人，也可以书面授权评审小组直接确定成交人。采购人逾期未确定成交人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一和第二的参选人为成交人。

（二）成交人的变更

成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交人，也可以重新开展采购活动。

## 五、成交通知

（一）成交人确定后，采购代理机构将在“行采家”网站（https://www.gec123.com/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于询问

1.询问

参选人对比选文件、采购过程和成交结果有异议的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出询问。

提出询问的应当是参与所询问项目采购活动的参选人。

1.1询问时限、内容

参选人对采购文件、采购过程、成交结果有异议的，可以在知道或者应知道之日起二个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出询问。

1.2参选人提出询问应当提交询问函和必要的证明材料，询问函应当包括下列内容：

1.2.1参选人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2询问项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的询问事项和与询问事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出询问的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（参选人为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3参选人为自然人的，询问函应当由本人签字；参选人为法人或者其他组织的，询问函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.询问答复

采购人、采购代理机构应当在收到参选人的书面询问后七个工作日内作出答复，采购人、采购代理机构可以请本项目评审小组或关联参选人协助答复。

## 七、采购代理服务费

参选人成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费金额为成交价格\*1.5%\*0.8，不足5000元按5000元收取。

（一）参选人成交后领取成交通知书前，向采购代理机构缴纳招标代理服务费。

（二）服务费以现金、支票或电汇等形式支付。

（三）成交人如未按上述规定缴付采购代理服务费，其保证金将不予退还。

（四）采购代理服务费缴纳账户信息：

户 名：四川中昕工程项目管理有限公司

开户行：中国民生银行股份有限公司成都锦江支行

账号： 632436084

## 八、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交人签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性比选文件和参选人的投标文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交人在采购合同中详细约定。

（二）竞争性比选文件、参选人的投标文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）采购人要求成交人提供履约保证金的，应当在竞争性比选文件中予以约定。成交人履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

九、其他

特别提示：潜在参选人应在自行关注“行采家”网站（https://www.gec123.com/），并在规定时间内进行网上报价，如未在规定时间内报价视为无效，作废标处理。也不再对该单位线下递交比选申请文件进行评审。

## 第六篇 合同条款及格式（由采购人另行拟定）

## 第七篇 投标文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性比选报价函（格式）

（二）明细报价报

二、技术部分

（一）技术条款响应

（二）技术方案自行编制

三、商务部分

（一）商务条款响应

（二）其它商务评审资料或承诺（自附）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

五、其他资料

（一）参选保证金缴纳凭证复印件

（二）其他与项目有关的资料（如有请自附）

## 一、经济部分

**（一）竞争性比选报价函**

（采购代理机构名称）：

我方收到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。

1.愿意按照竞争性比选文件中的一切要求，提供本项目的设备采购及安装服务，投标报价为人民币\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元（大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_）。我方投标报价为一口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

2.我方现提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本2份。

3.我方承诺：本次投标的有效期为提交投标文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性比选文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性比选过程中，我方若有违规行为，接受参照《中华人民共和国政府采购法》和本项目《竞争性比选文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交人，将按照成交结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交人，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性比选文件规定的采购代理服务费。

参选人（公章）或自然人签署：

地址：

电话： 传真：

网址： 邮编：

联系人：

 年 月 日

**（二）明细报价表**

项目编号：

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌、规格型号** | **制造商** | **生产地** | **数量** | **单价** | **合计** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 总计 |  |

注：1.参选人应完整填写本表。

 2.该表可扩展，如无内容可以用“/”填写。

参选人名称（公章）或自然人签署：

年 月 日

## 二、技术部分

（一）技术条款响应

项目名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **技术参数** | **响应情况** | **差异说明** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |

参选人： 法定代表人或授权代表：

（参选人公章） （签字或盖章）

 年 月 日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇 项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

（二）根据第二篇技术要求及第四篇评审因素编制服务方案（格式自拟）

三、商务部分

（一）商务条款响应

项目编号：

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目商务需求** | **响应情况** | **差异说明** |
| 1 | 一、实施周期、地点及验收要求 |  |  |
| 2 | 二、报价要求 |  |  |
| 3 | 三、付款方式  |  |  |
| 4 | 四、质量保证  |  |  |
| 5 | 五、知识产权  |  |  |

参选人： 法定代表人或法定代表人授权代表：

 （公章） （签字或盖章）

年 月 日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”

2.本表可扩展，如无内容可以用“/”填写。

（二）其它商务评审资料或承诺（自附）

## 四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在（参选人名称）任（职务名称）职务，是（参选人名称）的法定代表人。

特此证明。

 （参选人公章）

 年 月 日

法定代表人电话：XXXXXXX 电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（参选人法定代表人名称）是（参选人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人： 参选人法定代表人：

（签署或盖章） （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（参选人公章）

年 月 日

被授权人电话：XXXXXXX 电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

**基本资格条件承诺函**

致（采购代理机构名称）：

（参选人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的参选人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（参选人公章）

年 月 日

## 五、其他资料

（一）参选保证金缴纳凭证复印件

（二）其他与项目有关的资料（如有请自附）

（结束）