胸腹腔内窥镜及专用导光束技术要求

1数量：1套

2.技术要求

2.1直径10mm，视角30°广角HD超高清腹腔镜镜体，镜体有HD标记。柱状晶体，镜头采用蓝宝石制造，不易磨损，经久耐用。

2.2镜身有高温、高压消毒标记，可高温、高压、低温等离子、浸泡等消毒方式。

2.3高难度非球面设计，保证画面清晰。

2.4工作长度：≥300mm。

2.5有效景深范围：≥1-100mm。

2.6配有多种导光束连接口，可与各种品牌的导光束连接。

**★**2.7与原有胸腔镜设备100%光学匹配，无图像移位，视野大小不同等问题。

2.8专用导光束：1条

2.9高亮度抗绕纤维导光束1条，耐用性强，直径≥4.5 mm，长度≥3m。

2.10纤维导光束，能连接各厂家的硬性内窥镜。

2.11可高温高压消毒。

**★**2.12与原有光源接口完美融合，不会有光源热传递衰减及对光源的损伤。

**投标人条件**

1.投标人必须具有销售、安装、维修保养能力。

2.投标人必须为合格设备制造商及其合法授权的代理商。

3.产品质量保证规范符合中华人民共和国国家相关标准。

4.付款方式:安装验收调试合格，正常运行后，付90％，余10％质保期满后支付。

5.设备保修期为三年，设备出现故障4小时内到达甲方现场维修该设备。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，按总价的百分之五，向医院支付违约金，造成医院损失，中标单位另行赔偿。