## 电动病床技术参数

### 以下要求需全部响应和满足！！！

**一、一般资格条件**

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违纪记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件

**二、特定资格条件**

①本次招标采购的产品若为医疗器械，须具有所提供产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》；本次招标采购的产品若不属于医疗器械，则可不提供。

②所提供产品属三类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》；所提供产品属二类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（二类、三类医疗器械均需提供加盖宣章许可证复印件或备案凭证复印件）（原件备查）。

**三、具体参数**

1.规格：床板长≧2000mm，全长≧2210mm；床板宽≦860mm，全宽≦980mm（竖起侧护栏时）≦1005mm（降下侧护栏时），高低升降范围≧350mm。

2.功能：体位调节功能背部升降≧70°，膝部升降≧25°，高低升降范围≧350mm，头高脚低≧12°，头低脚高≧12°，一键式心脏椅位，一键复位，电动+手动CPR功能。

3.电机：电机数量≥4个，采用专业医用电机系统，4个电机控制体位升降功能。

4.脚轮：直径≧125mm脚轮，具有锁定、自由、定向三段式跷跷板中央控制锁定装置；防腐蚀，耐酸性佳，静音，防缠绕。

5.配置床垫及输液架。

6.配置X光影像盒托架。

**四、质保期：**提供5年质量维护，并提供原厂售后服务维修承诺（提供原厂售后服务维修承诺函原件）。

**五、付款方式**

货物安装完毕验收合格后且中标供应商提供合法合规票据（货款的100%）和其他付款资料后，采购人收到发票后5个工作日内按程序启动办理支付手续，并于60个日历日内完成付款。款项支付通过双方开户银行进行，结算费用双方各自承担。申请付款资料包含但不限于：相应金额的发票、交货验收合格证明及履约保证金复印件。