**竞赛设备参数**

**一、采购清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购内容** | **数量** | **单位** |
| 1 | 台式电脑 | 3 | 套 |

**二、招投标参数**

竞赛电脑配置参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 类别 | 技术参数 |
| 台式电脑 | 1 | 处理器 | 酷睿i9 24核32线程盒装原包Intel 14代线程数量32线程功率125W三级缓存36MB加速频率6GHz主频2.4GHz |
| 主 板 | 具有ProCool高强度供电接口：8+4 pin ProCool具有五重防护III（网络安全防护、过电压保护、DIGI+VRM数字供电、不锈钢I/O接口）具有SafeSlot Core+高强度安全插槽具有LANGuard (Built-in)网络安全防护具有Armoury Crate奥创游戏智控中心具有FAN Xpert4 搭配AI Cooling II14+1 DrMOS供电模组, 6层PCB,支持 PCIe® 5.0, 3个 M.2 插槽, 14+1 DrMOS 供电模组, DDR5, Realtek 2.5G 有线网卡, HDMI®, DP, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C®, 支持前置 USB 3.2 Gen 2 Type-C®, 支持雷电™ (USB4®), AURA SYNC神光同步。竞赛电脑为了稳定性和兼容性，所投主板和显卡要求为同一品牌，同时提供厂家盖章的售后服务承诺函，要求全国联保。 |
| 显 卡 | Prime GeForce RTX™ 5080 超频版 16GB GDDR7 显卡AI 性能: 1827 AI TOPS动力源自 NVIDIA Blackwell 架构和 DLSS 4超频模式: 2685 MHz (超频模式)/ 2655 MHz (默认模式)SFF-Ready 硬核玩家 GeForce 显卡轴流风扇采用较小扇毂，有利于增加扇叶长度，同时配备阻隔环增加向下风压真空腔均热板确保高效的热传导，降低GPU温度相变 GPU 导热垫有助于确保上佳的热传导，降低GPU温度，提升性能和可靠性2.5插槽设计可提高组装兼容性，同时维持散热性能双滚珠轴承的使用寿命是传统设计的两倍0dB 低噪音技术让您在相对安静的环境下享受休闲游戏双 BIOS 开关可自由切换安静与性能BIOS模式全自动化制程技术精密自动化制程提供更高的可靠性GPU Tweak III 软件提供直观的性能调校、散热控制与系统监控。竞赛电脑为了稳定性和兼容性，所投主板和显卡要求为同一品牌，同时提供厂家盖章的售后服务承诺函，要求全国联保。 |
| 散热器 | 一体式水冷散热器散热器高度58mm散热器尺寸397\*120\*27MM风扇尺寸120\*120\*25MM电源接口4pin风扇转速（RPM）800~2150±10%散热方式水冷 |
| 内存条 | 代数DDR5台式机内存外观特征 马甲条\*总容量128GB |
| 硬 盘 | PCIe 4.0NVMe读速7000MB/s及以上容量4TB接口M.2接口(NVMe协议)系列SSD固态硬盘闪存类型TLC顺序写入6700MB/s顺序读速7000MB/s |
| 机 箱 | 机箱重量5-8kg电源位置下置CPU散热器限高165mm显卡（连供电头总长度）限长≤41cm材质SPCC钢材；ABS塑料硬盘位2个面板接口Type-C\*1，USB3.0\*1+USB2.0\*1Type-C接口支持Type-C接口\*机箱不能是透明或侧透 |
| 电 源 | 全模组化转换效率(80PLUS)金牌（90%）ATX 电源产品尺寸长150mm；宽140mm；高86mm风扇12cm主电源接口20+4 pin输入电压220V8(6+2)PCI-E接口6个CPU 12V供电接口2个支持温控支持宽幅安全认证CCC认证额定功率1200W |
| 显示器 | IPS (Fast)对比度1000:1响应时间0.3ms屏幕刷新率200Hz接口音频/耳机输出，HDMI，DP分辨率2560\*1440特性：TUV爱眼认证，FreeSync屏幕尺寸：27英寸亮度：300cd/㎡产品尺寸：长615mm；宽214mm；高455mm |
| 键鼠套装 | 光电套 |
| 总金额（限价）：24500.00 |

**三、投标报价函**

招标项目名称：移动办公设备

|  |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标总报价： 元（大写： ）。**本次招标项目最高限价**73500元（大写人民币：伍仟玖佰玖拾玖元整）。 |
| 备注： |

投标人

法定代表人或法定代表人授权代表：

 （投标人公章） （签字或盖章）

 年 月 日

**四、服务需求承诺（格式自定）**