行采家·电子竞采

询比文件

（综合评分法）

项目名称：产业园南区功放改造服务项目

采 购 人：重庆市人力资源开发服务中心

二〇二五年八月

**第一篇 采购邀请书**

### 一、询比内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **最高限价****（元）** | **成交供应商数量（名）** | **备注** |
| **产业园南区功放改造服务项目** | 40450 | 1 |  |

### 二、资金来源

### 财政资金。

### 三、供应商资格

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目特定资格条件：无。

**四、采购项目服务需求**

**（一）项目总体要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 产品描述 | 备注 |
| 产业园南区功放改造服务项目 | 负责将南区2、4、5层教室广播系统进行统一改造，利用原有广播链路，将相关广播设备接入园区原有广播系统。 | 详见下文 |

本次招标采购的重庆人力资源服务产业园南区2、4、5层教室广播系统改造项目，利用原有广播链路，针对南区2、4、5层广播系统进行改造升级。

### 具体内容和技术标准：

1. 采购项目服务需求

重庆人力资源服务产业园南区2、4、5层广播系统改造项目，利用原有广播系统链路，分别对2、4、5层弱电间内的广播设备进行更换升级。将南区夹层教室内广播系统主机进行更新换代，建设一套独立、功能完备的广播系统。

2、技术及质量要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **数量** | **单位** | **参数要求** | **备注** |
| 1 | IP网络触摸屏服务器 | 1 | 台 | ANG-PA，GS1306 1.采用15寸高分辨率液晶显示屏(1024\*768),触摸屏操控简单易用,嵌入触摸屏和数字矩阵键盘操作集成软件。2.系统配备强大的媒体资源节目库管理及存储功能,供频道广播,即时广播,定时任务以及终端点播节目使用。3.系统具有强大的定时功能,支持服务器定时,频道定时,终端本地定时,周边设备本地定时等多种定时方案,通过灵活多变的定时任务配置,可适应各种复杂的应用场合,可实现系统级的全方位24小时全自动无人值守。4.系统支持与外设联动控制管理,具备矩阵,功放,分区系统集中配置和任务定时控制管理。5.★本系统的所有设备均具有脱机运行功能,各终端,周边设备以及寻呼对讲,火灾报警,矩阵节目播出,本地定时等功能均可独立于服务器运行,强大的脱机运行功能有效地降低了服务器的日常负载,提高了系统的稳定性,提升了终端设备的服务响应速度,并极大地降低了寻呼对讲延时甚至达到零延时从而带来良好的用户体验,并能显著提高应急广播和火灾报警的响应速度和稳定性。6.支持第三方平台系统嵌入式开发,提供标准开发协议,实现平台之间的相互整合(监控调度系统,酒店客控系统,楼宇访客系统)。7.★系统集成LED信息发布,音视频远程控制多媒体控制软件,可对信息发布内容,音视频文件播放进行统一管理。8.显示屏:≥15寸高分辨率液晶显示屏(1024\*768)分辨率9.处理器:≥Core I3 双核四线程(主频2.4G),可定制I5/I710.内存:≥8G,最大支持16G11.硬盘:工业级固态硬盘（SSD）≥128G ，可选配256G/512G12.支持协议:TCP/IP,UDP,IGMP,FTP,ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置,具有脱机功能13.音频格式:PCM(无压缩格式),ADPCM,MP3,WAV,OGG14.网络输出:定时15路,频道30路,点播30路,录音15路16.显示接口:≥1个VGA接口,≥1个HDMI。17.网口:≥2个千兆网口,支持10/100/1000Mbps18.串口:≥6个串口,≥4个RS232,可支持2个RS4819.USB:3.0 USB≥2个,2.0 USB≥4个20.线路输入:≥7路独立音量调节,≥3路话筒输入,≥4路线路输入,≥3路辅助输出,带有高低音音量调节21.线路接口:≥1个3.5话筒输入接口,≥1个3.5音频输出接口,≥3个6.35话筒输入接口,≥4组莲花输入接口,≥2组莲花输出接口带★参数需提供合法设立的检测机构出具具有CMA或CNAS标识的检测报告。  |  |
| 2 | 系统分控管理软件 | 1 | 套 | ANG-PA C-2000网络广播管理软件是网络广播系统的核心,它实时控制和管理整个网络广播系统中所有终端设备的运行任务和实时状态。它由前端IP网络广播管理客户端软件和后台服务软件组成,可安装部署在网络内的任何一台服务器中。IP网络广播管理软件功能强大,使用方便,但部署简单。主要包含:定时任务管理、设备操控管理、曲目配置管理、系统配置管理、系统日志管理等核心功能模块。1.具有方便灵活的定时任务管理功能:支持多套定时方案,自由切换,支持多用户共同管理定时方案,可创建不同职能用户,各自编辑所属终端的定时任务。2.具有丰富的定时任务类型:支持服务器系统定时任务、终端频道定时任务、多媒体定时任务、本地终端定时任务以及开关机定时任务等。具有定时任务复制功能,具有定时任务批量修改处理功能,具有定时任务歌曲循环播放功能。3.具有方便直观的终端控制功能:提供图形和列表多种终端设备运行状态直观展示,提供众多的终端远程播放控制和管理。预置多种快播模式可直接选择播放。4.具有丰富的节目制作与管理功能:提供节目的远程上传和下载以及分组和分类管理。5.具有强大的系统配置功能:可根据不同的运用场景和网络环境,调整系统运行模式,从而适应各种不同的应用场合。6.具有详细的系统日志管理功能:系统记录了所有终端的运行状态和用户操作,便于日后事件跟踪和故障排查。7.具有强大的多任务续播功能:系统按照不同的任务级别由高到低逐一续播,同时还支持同级别多任务由后到前逐一续播,做到随心所欲,万无一失。8.具有多方安全保障措施:系统提供主备服务器自动监测切换功能,当主服务器出现故障时,系统会自动切换到备用服务器,保证系统正常运行。具有将服务器系统定时任务一键同步到调音台本地定时任务功能,当主备同时出现故障时,调音台会自动激活本地定时任务。9.★具有LED屏文字信息、多媒体视频信息以及音频曲目同步播放功能（提供LED信息发布、视频播放界面截图加盖厂家公章）。10.具有话筒采播功能,支持文本文字转语音广播功能。11.具有系统自动校时,定时开关机功能。12.具有外接第三方软件接口开发功能,可提供SDK软件开发工具包。13.具有系统终端设备状态实时监测查询管理功能。14.具有用户与权限分配管理功能,具有终端与外设集中配置管理功能,具有终端SD节目文件下载管理功能。15.具有频道歌曲配置管理功能,具有即时广播和频道广播控制管理功能。16.具有一键扫描自动部署功能,可在软件上直接扫描网络中任意一个终端设备,可直接修改设备IP地址和名称,一键自动部署,无需到设备安装位置进行设置,操作简单方便。 |  |
| 3 | IP网络7寸触屏寻呼对讲话筒 | 1 | 台 | ANG-PA，G8008. 新型桌面式外观设计,7寸TFT真彩屏,图形化界面显示,全电容触摸屏操控,方便快捷,高档美观。2.★具有脱机运行功能,可直接接入网络使用,寻呼及对讲时无需通过服务器中转,启动和响应速度更快,延时时间更短。3.支持列表寻呼，一键进行全区,分区,单个寻呼讲话。4.线路输入输出口,可向网络传送本地音频信号。5.一路Φ6.35耳机插座输出,插入耳机后自动切断监听喇叭。6.具有 SD卡接口,可播放 384Kbps 码率的MP3,WAV,WMA,0GG 等音频格式文件,可直接把SD卡内的音乐转换为网络数据流,直接传给其它网络终端设备。7.★网络接口:标准10M/100M网口2个8.支持协议:TCP/IP,UDP,IGMP,FTP,ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置,具有脱机功能9.★音频格式:PCM(无压缩格式),ADPCM,MP3,WAV,OGG10.采样比特率:寻呼64K-384K，对讲8K-32K11.SD卡存储:标配8G12.输入路数：1路SD卡，1路线路，1路话筒，支持混音功能。13.输出路数：1路线路输出，1路耳机输出14.网络延时：文件播放≤50ms，讲话≤5ms，对讲≤10ms，具有自动缓存功能带★参数需提供合法设立的检测机构出具具有CMA或CNAS标识的检测报告。  |  |
| 4 | IP网络调音台 | 1 | 台 | ANG-PA，GS13081.★具有脱机运行功能,可直接接入网络使用,寻呼及对讲时无需通过服务器中转,启动和响应速度更快,延时时间更短。2.★具有混音功能,可直接切入网络定时实现两路数字混音同时输出,且背景音乐大小可自定义设置。3.可设置分组快捷寻呼键,一键进行全区,分区,单个寻呼讲话,支持列表寻呼切换。4.新型桌面双显示屏外观设计,图文交互界面,操作方便,工作状态显示清晰明了。5.7英寸超清触摸屏,可显示日期,时间,IP地址及寻呼对讲设备列表等信息,全触摸控制6.新型128\*64图形点阵LCD显示屏,可显示MP3歌曲名字,长度,播放时间及播放模式等。7.★具有定时播放功能,可以对SD卡内的MP3歌曲进行编程播放,定时程序的歌曲可以与调音台的其它输入如话筒,电脑音源等进行混音,同步输入到网络中。8.★具有蓝牙播放功能,可将手机内的歌曲播放到指定区域。9.具有一路音频紧急输入口,可使用音频紧急信号打开预设的终端设备,实现强切紧急广播。10.支持设备重命名功能,可将设备以项目名称或控制对象进行命名,方便用户进行可视化操作。11.网络接口:标准10M/100M外置网口≥2个,内置≥1个12.支持协议:TCP/IP,UDP,IGMP,FTP,ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置,具有脱机功能13.屏幕尺寸:≥7英寸超清全触摸14.音频格式:PCM(无压缩格式),ADPCM,MP3,WAV,OGG15.采样比特率:寻呼64K～384K,对讲8K～32K16.SD卡存储:标配≥8G17.音频接口:≥4路单声道输入,≥4路立体声输入,≥1路定时输入,≥1路USB输入,≥1路紧急输入,≥2路线路输出18.网络延时:文件播放≤100ms,寻呼广播≤5ms,双向对讲≤10ms,具有自动缓存功能带★参数需提供合法设立的检测机构出具具有CMA或CNAS标识的检测报告。  |  |
| 5 | IP网络功放 | 5 | 台 | ANG-PA，GA400 1.自带双口集线器(HUB),可直接接入局域网(LAN)或广域网(WAN),可播放网络音频,可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。2.★可接受主控服务器,分控计算机的控制,而且它还可以脱离服务器直接接受网络消防矩阵,网络音频矩阵,网络寻呼话筒等设备的直接控制,对寻呼或消防等紧急任务反应更迅速,更可靠。3.音频频道选择收听功能,用户可在同时传送的多套音频频道音频节目中进行任意选择收听,音频频道节目可来自服务器,也可来自网络音频矩阵或IP网络收音机和IP网络CD。4.LCD显示屏,自带高精度电子时钟,时间显示功能,且时钟可自动与服务器同步,确保定时任务的精确执行。5.★可对功放的交流供电电压进行测定并显示。6.1路线路输入,2路话筒输入,话筒1具有强切功能。7.输出:定压70V/100V,定阻8Ω。8.无信号时可自动转入待机状态,节能环保。9.可选配强切功能,支持消防报警时自动输出直流24V打开关闭的音量控制器。10.网络接口:标准10M/100M网口≥2个,升级口≥1个11.支持协议:TCP/IP,UDP,IGMP,FTP,ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置,具有脱机功能12.音频格式:PCM(无压缩格式),ADPCM,MP3,WAV,OGG13.频道数:≥30路,可自设14.网络延时:文件播放≤50ms,寻呼广播≤5ms,具有自动缓存功能15.频率响应:20Hz～16KHz16.谐波失真:≤0.3%17.信噪比:＞75dB18.额定功率:≥400W带★参数需提供合法设立的检测机构出具具有CMA或CNAS标识的检测报告。  |  |
| 6 | 千兆交换机 | 1 | 台 | 8口千兆，非网管 |  |
| 7 | 安装调试费 | 1 | 项 | 设备安装调试 |  |

3、其他需求

供应商自行到现场勘查，采购方不专门组织。供应商到现场勘查应当作好安全防护措施，自行承担安全责任。

4.安全要求

供应商应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除隐患。在服务过程中由于供应商管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故责任和因此发生的费用，由供应商承担。供应商负责进入现场实施人员人身及财物安全，发生任何伤亡事故与采购人无关，供应商自行解决并承担相应的法律责任和财产损失。如在服务过程中造成双方工作人员及第三人人身、财产等损失的，由供应商承担赔偿责任，若因此给采购人造成损失的，供应商应当赔偿采购人的损失。

**五、采购项目商务需求**

**(一)服务时间**

合同签订之日起15天。

**（二）验收方式及标准**

1.验收组织单位：重庆市人力资源开发服务中心。

2.成交供应商完成所有工作后提请验收，采购人按照国家及行业相关标准、采购文件规定对成交供应商完成情况进行考核验收。

### 3.成交供应商未在服务期内完成全部工作内容或提供的服务未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿对采购人所造成的损失（包括但不限于采购人为主张权益所产生的诉讼费、律师费、担保费、鉴定费、差旅费等）。

### （三）报价要求

本项目为人民币报价，报价包含但不限于材料费、交通费、人工费、管理费、税费、利润等完成本项目所投入的所有费用，因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿任何费用。

**（四）付款方式**

合同签订后，乙方向甲方开具足额的、合法有效的增值税专用发票，甲方在收到乙方出具的发票后15个工作日内支付合同约定金额。

**六、有关询比的****说明**

1.凡有意参加询比的供应商，在行采家平台网上（https://www.gec123.com/）下载查看本项目需求文件以及变更公告等询比前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询比实质性要求内容。

2.线上报名时间：2025年8月4日发布采购公告，公告发布后即可报价，报价截止时间2025年8月7日10:00止。

3.本项目**不接受**联合体参与询比。

4.供应商须在平台上报名并按要求上传响应文件，未按要求提供的为无效供应商。

5.无论询比结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

6.供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

## 7.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 七、响应文件递交信息

1.供应商线上报名、报价时需上传盖章后的PDF电子文档一份。

2.采购人将以平台的线上资料作为评判依据，供应商纸质响应文件应与线上资料保持一致。

3.供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

**4.线下纸质文件递交：供应商须在询比评审时间前30分钟内提交纸质响应文件一正一副作为评审材料（供应商线下提交的纸质响应文件应与行采家·电子竞采上上传的PDF电子文档一致，如不一致，以行采家·电子竞采上电子文档为准，此条不作符合性审查依据）**。

5.供应商上传的电子档响应文件内容应清晰、无涂改，若因文件内容模糊、无法打开、不完整等导致无法进行评审，由此造成的后果由供应商自行承担。

## 八、评审信息

询比评审时间：**2025年8月7日 北京时间10:30**

**注：本项目有效供应商2家及以上即可开标评审。**

## 九、发布公告的媒介

本次询比公告在行采家·电子竞采（https://www.gec123.com/xe/）上发布。

## 十、联系方式

（一）采购人：重庆市人力资源开发服务中心

联系人：沈老师

电 话：18623457246

地 址：重庆市渝北区春华大道99号

1. **评选方法及标准、评审标准、无效响应**

## 一、评选方法及标准

（一）综合评分法。采购人对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行资格性和符合性审查，各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能成为入围供应商。评审小组对入围供应商的报价和响应文件按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。供应商总得分为询比报价、服务部分、商务部分等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分（详见评审标准）若供应商的评审得分相同的，按照询比报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且询比报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。

资格性和符合性审查的内容如下：

1、资格性审查。依据法律法规和询比文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备询比资格。资格性审查资料表如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。3.银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，允许其分公司参与本项目采购活动，其电子投标文件中法定代表人相关事项可由依法登记或注册的负责人代替，如：法定代表人授权委托书可由依法登记或注册的负责人签署。 |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供基本资格条件承诺函（格式）。 |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |
| （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |
| （6）法律、行政法规规定的其他条件 |
|  |  | （7）特定资格 | 无 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库[2022]3号）”执行。

2、符合性审查。依据询比件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询比文件的响应程度进行审查，以确定是否对询比文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评审因素** | **评审标准** |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
| 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询比文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
| 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 询比文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对询比文件“**第一篇 采购邀请书 四、采购项目服务需求和五、采购项目商务需求**”中的内容进行实质响应。 |
| 询比有效期 | 满足询比文件规定。 |

1. **评审标准**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| 1 | 磋商报价（30%） | 30分 | 有效的磋商报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的磋商价格得分。磋商报价得分＝（评标基准价/磋商报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 | 技术部分（60%） | 60分 | 供应商应编制整体服务方案，包括但不限于安装方案与技术措施、质量管理体系与措施、安全管理体系与措施、售后服务方案与措施、进度计划安排等。**一、设备调试方案（20分）：**根据项目实际情况编制设备安装及调试方案，要求设备安装调试技术措施合理，安装调试各种保障措施符合要求。（1）方案包含上述所有内容的基础上，内容不存在瑕疵得20分；（2）方案包含上述所有内容的基础上，方案内容存在1处瑕疵得15分；（3）方案包含上述所有内容的基础上，方案内容存在2处瑕疵得10分；（4）方案包含上述所有内容的基础上，方案内容存在3处瑕疵得5分；（5）方案包含上述内容不全或内容存在4处及以上瑕疵的或未提供方案得0分。**二、质量保证方案（20分）：**根据项目情况编制质量保证方案，包括质量管理措施、过程质量控制等。（1）方案包含上述所有内容的基础上，且带★参数须提供合法设立的检测机构出具具有CMA或CNAS标识的检测报告做为佐证，内容不存在瑕疵得20分；（2）方案包含上述所有内容的基础上，方案内容存在1处瑕疵得15分；（3）方案包含上述所有内容的基础上，方案内容存在2处瑕疵得10分；（4）方案包含上述所有内容的基础上，方案内容存在3处瑕疵得5分；（5）方案包含上述内容不全或内容存在4处及以上瑕疵的或未提供方案得0分。**三、安全保证方案（10分）：**根据项目实际情况编制安全保证方案，包括安全制度、安全人员及设备配置、应急预案等。（1）方案包含上述所有内容的基础上，内容不存在瑕疵得10分；（2）方案包含上述所有内容的基础上，方案内容存在1处瑕疵得7分；（3）方案包含上述所有内容的基础上，方案内容存在2处瑕疵得4分；（4）方案包含上述所有内容的基础上，方案内容存在3处瑕疵得1分；（5）方案包含上述内容不全或内容存在4处及以上瑕疵的或未提供方案得0分。**四、进度计划（10分）：**编制项目进度计划，符合项目完工要求、包括进度计划图、赶工措施等。（1）方案包含上述所有内容的基础上，内容不存在瑕疵得10分；（2）方案包含上述所有内容的基础上，方案内容存在1处瑕疵得7分；（3）方案包含上述所有内容的基础上，方案内容存在2处瑕疵得4分；（4）方案包含上述所有内容的基础上，方案内容存在3处瑕疵得1分；（5）方案包含上述内容不全或内容存在4处及以上瑕疵的或未提供方案得0分。 | 1.提供相关方案（格式自拟）。2.本项内容中所称的“瑕疵”：（1）内容表述不完整或缺少关键分析点；（2）计划及措施不科学合理、不适用、不可行；（3）方案内容表述前后矛盾、无连贯性，内容存在逻辑漏洞、常识错误等；（4）方案及措施并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定；（5）方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现；（6）现有技术条件下不可能实现采购目标；上述任意一种情形为1处瑕疵。 |
| 3 | 商务部分（10%） | 10分 | **提供项目业绩（5分）：**自2022年1月1日起至今供应商完成过相似项目类业绩，每个得2.5分，本项满分5分。 | 投标人须提供2022年1月1日以来的项目业绩合同复印件，并加盖投标人公章（至少包括合同首页，合同金额页，合同签署页及显示上述案例要求内容的相关页，格式自拟）。 |
|  |  |  | **提供本项目人员证书（5分）：**负责本项目的管理团队成员基本情况，包括项目经理、技术负责人、安装管理人员等证书，每提供一个证书得1分，本项满分5分。 |  |

### 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加询比；

（三）供应商所提交的响应文件不按第六篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与询比；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商的服务时间、报价要求及询比有效期不满足询比文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（十）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

采购人、采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止询比采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询比采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的。

1. **响应文件格式**

 **（项目名称）**

**响 应 文 件**

**供应商：　　　　 　　（盖单位公章）**

**法定代表人或其委托代理人：　　 　（签字）**

 **年 月 日**

**目 录**

**一、经济部分**

（一）报价函

（二）明细报价表

**二、服务部分**

（一）服务方案

（二）采购项目服务需求差异表

**三、商务部分**

（一）采购项目商务需求差异表

（二）其他与项目有关的资料（自附）

**四、资格条件及其他**

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）。

（五）特定资格条件证书或证明文件

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

**五、其他应提供的资料**

（一）其他与项目有关的资料（自附）

### 一、经济部分

### （一）报价函

### 报价函

 （采购人名称）：

1.我方已仔细研究了 （项目名称）询比文件的全部内容，愿意以人民币（大写） （¥ ）的询比总报价进行报价。

2.我方现提交的响应文件为：盖章响应文件电子档1份。

3.我方承诺：本次询比的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方询比文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询比采购过程中，我方若有违规行为，接受相关处罚。

6.我方若中选，将按照询比结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商： 　　 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

地 址：

电 话：

年 月 日

（二）明细报价表

**明细报价表**

项目名称： 单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | / |  |  |
| 9 |  |  | / |  |  |
| 10 |  |  | / |  |  |
| 11 | …… |  | / |  |  |

注：1、请供应商完整填写本表。

 2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

 供应商名称（公章）：

年 月 日

**二、服务部分**

1. 服务方案

（格式自拟）

（二）采购项目服务需求差异表

**采购项目服务需求差异表**

项目号：

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商： 法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章） （签署或盖章）

 年 月 日

注：

1.本表即为对本项目“**第一篇 采购邀请书 四、采购项目服务需求**”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照询比文件要求逐条如实填写。

3.该表可扩展。

### 三、商务部分

（一）采购项目商务需求差异表

**采购项目商务需求差异表**

项目号：

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目要求 | 响应情况 | 差异说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商： 法定代表人授权代表：

（供应商公章） （签字或盖章）

 年 月 日

注：

1.本表即为对本项目“**第一篇 采购邀请书 五、采购项目商务需求**”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照询比文件要求逐条如实填写。

3.该表可扩展。

（二）其他与项目有关的资料（自附）

###

### 四、资格条件及相关资质及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件。

（二）法定代表人身份证明书（格式）

法定代表人身份证明书

项目名称：

致：（采购人名称）：

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

 （供应商公章）

 年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

项目名称：

致：（采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人： 供应商法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年 月 日

（四）基本资格条件承诺函

**基本资格条件承诺函**

致 （采购人名称）：

 （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年 月 日

（五）特定资格条件证书或证明文件

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

**五、其他应提供的资料**

（一）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）