**重庆市中药研究院设备采购询价公告**

项目编号：2025ZY001

我院拟采用询价方式采购一台“微生物振荡培养箱”，欢迎符合资格要求并有供应能力的供应商踊跃报价，具体要求和内容如下：

**一、项目名称、数量及参数要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 最高限价  （万元） | 资金来源 | 备注 |
| “微生物振荡培养箱”采购 | 3.6 | 自筹资金 | 高于最高限价的报价为无效报价 |

设备参数要求详见附件1。

**二、资格要求**

（一）一般资质条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

**三、询价有关说明**

（一）参加报价的供应商必须在“行采家”服务平台（www,gec123.com）注册，成为正式供应商才能参与报价。

（二）本项目在响应文件提交截止时间前发布的采购文件及补遗文件（如果有）一律在行采家（https://www.gec123.com/）上发布，凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在行采家网站（www.gec123.com）下载。无论供应商下载查看与否，均视为已知晓本项目采购文件、补遗文件（如果有）实质性要求内容。

（三）供应商须在行采家平台上按要求上传响应文件。

（四）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（五）本项目不接受联合体参与询价。

（六）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（七）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

（八）报价时间

报价开始时间：发布公告后

报价截止时间：2025-08-07 14:00（北京）

1. **保证金 :无**

**五、响应文件要求**

响应文件要求必须上传 ：是。

格式见附件2（加盖鲜章）。

**六、商务条款**

（一）交货时间：30个日历日（具体以合同签订为准）。

（二）交货地点：重庆市中药研究院内指定位置

（三）验货方式

1、设备到达现场后，中标供应商应在采购人在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、中标供应商应保证设备到达采购人指定地点完好无损，如有缺漏、损坏，由中标供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、中标供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2设备技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、设备在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

（四）报价要求

本次报价须为人民币报价，报价为包干价，包含设备费、运输费、安装调试费、装卸费、培训费、保险费、税费（含关税）及质保期内维护费等所有费用。

（五）成交原则

在符合本次采购要求、质量和服务的前提下，按报价最低的原则确定成交供应商。如出现两个以上相同最低报价的，则以先报价的供应商为中标供应商。

（六）付款方式

1、中标供应商按采购合同约定交货并安装调试完成后，经采购人组织的验收组对该项目验收合格且供应商向采购人移交了设备的全部资料后，采购人出具验收报告。

2、中标供应商向采购人开具增值税专用发票，设备验收合格后7个工作日内支付货款。

(七) 售后服务

1、质保期：设备质量保证期为1年。

2、免费提供现场培训，保证参培人员能够对设备进行熟练使用。

3、质量保证期内提供以下技术支持和服务：

3.1提供24小时电话咨询服务，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

3.2电话咨询不能解决的，24小时内到达现场进行处理，确保设备正常工作；

3.3设备在质保期内有更新升级的，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的设备进行免费升级服务。

3.4为保障售后服务质量，本次所采购设备需由制造商负责标准售后服务（提供设备制造商或其负责销售、售后服务机构或制造商授权售后服务公司出具的售后服务承诺函原件加盖公章）。

4、质保期外服务要求：

4.1质量保证期过后，终身提供免费24小时电话咨询服并承诺提供设备上门维护服务。

4.2质量保证期过后，采购人需要继续提供售后服务的，应以优惠价格提供售后服务。

**七、采购异议处理**

（一）供应商对采购文件中的技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应及时向采购人或代理机构提出。

（二）供应商对成交结果或中标结果有异议的，应当在成交预公示发布之日起三个日历日内以书面形式向采购人或代理机构提出，并附相关证明材料。

（三）采购人在收到供应商书面异议后两个工作日内，通过补遗方式对异议进行答复。

（四）对于供应商弄虚作假、恶意中标或中标后不履行服务承诺等不良行为，采购人有权取消其中标资格或扣除全部保证金。情节严重者，直接列入“违法失信行为名单”公开曝光。

**八、其他**

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在合同中详细约定。

**九、联系方式**

联 系 人：练老师13608333564

技术需求联系人：徐老师13101396733

附件1：

**重庆市中药研究院设备采购清单**

项目编号:2025ZY001

**一、询价项目一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量/单位 | 备注 |
| 1 | 微生物振荡培养箱(RE 350C) | 1台 |  |

**二、项目设备参数及要求**

**1、主要技术参数**

1.1可单层使用，也可三层叠加使用，节约实验室空间，叠加后可选择分开控制。

1.2优化的振荡系统及平衡系统，保证在振荡时不出现其他非必要震动，同时自动平衡负载情况，即使负载不均匀，也可安静稳定运行。

**※**1.3单层容积：≥350L。

**※**1.4高承载量：托板尺寸≥900mm\*515mm，最少可以放置60个250ml锥形瓶，15个2000ml的锥形瓶， 6个5000ml锥形瓶。

**※**1.5箱体材质：箱门为一体式整块钢化玻璃，内腔为304不锈钢， 耐腐蚀易清洁，便于摇床的后期清洁维护和灭菌。

1.6超静音运行，噪音：50dB。

1.7可选加湿方式，可选自然增湿或者主动加湿。

1.8下拉式箱门，内外双层钢化玻璃，保温效果好。

1.9防水设计：箱体防水设计，防止培养过程中发生意外碎瓶损伤箱体。箱体底部可以直接清洁，防止样品污染。

**※**1.10振荡直径（振幅）：25mm/50mm振幅可调。振幅调节要求：A:用户自己可轻松完成调节，每次调节无需厂家参与；B:振幅调节方式是物理调节偏心距，非速度模拟调节。（到货验收需要现场演示振幅调节）

**※**1.11振荡速度10-420rpm，最高可用转速≥350rpm（到货验收需要现场演示转速）。

1.12温度范围：低温型，室温-10℃-65℃。

**※**1.13温度精度±0.1℃，温场均一性：≤±0.2℃，到货验收时需要进行现场五点温度验证。

**※**1.14包含紫外灭菌系统。

**※**1.15马达及电器元件位于腔体外部，摇床内腔、底部可进行全方位无死角冲洗。

1.16配有方便更换的免维护遮光帘，完全避光，避免外部光照对培养的影响。

**※**1.17屏幕显示界面，中英文可切换，具备用户和密码管理，三级权限管理。具备数据记录功能，可记录温度，速度等参数同时也可以通过实时曲线和历史曲线显示数据，记录的数据以PDF格式通过U盘导出。以上所有数据记录等功能都在显示触摸屏上实现，无需外接电脑。

1.18多种附件可选：粘性粘板、通用平板、微孔板托板，锥形瓶夹具、试管架、孔板夹具等可选附件，满足微生物、细胞培养等应用。

1. **主要配置**：振幅可调低温主机一台、UV灭菌套件一套、万能振荡托盘一件。
2. **设备需要提供效期内的ISO9001认证证书**。

附件2： 响应文件格式要求

一、报价函

**报 价 函**

（采购人名称）：

我方收到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的报价。

1、愿意按照询价公告中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写： 元整；人民币小写： 元整。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档1份。

3、我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询价公告的一切规定和要求。

5、在整个询价采购过程中，我方若有违规行为，接受按照重庆市政府采购行采家平台规定给予惩罚。

6、我方若中选，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称（公章）： 年 月 日

二、技术参数偏离表

**技术参数偏离表**

项目编号：

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数要求 | 参数应答 | 差异说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商：

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：

1. 商务条款差异表

**商务条款差异表**

项目编号：

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商务要求 | 商务应答 | 差异说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商：

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：

四、资格条件及其他

供应商提供：效期内的ISO9001认证证书、营业执照、近三个月的纳税证明、近三个月的缴纳社会保险证明、信用中国查询结果等。