永川中学高考考场实时智能巡查系统服务器采购项目公开询比竞价公告

项目编号：YCZX2026HQ023  采购方式：公开询比竞价   发布平台：行采家平台
重庆市永川中学校现就高考考场实时智能巡查系统服务器采购项目，通过行采家平台公开询比竞价采购，欢迎符合资格条件的国内供应商参与竞价。

一、项目概况
项目名称：高考考场实时智能巡查系统服务器采购

实施地点：重庆市永川中学校指定考场及机房区域

服务期限：合同签订后7 日内完成供货、安装、调试；整机提供6 年 7×24 小时原厂免费上门质保及技术支持

预算金额：¥354,000.00 元（大写：人民币叁拾伍万肆仟元整）

最高限价：¥354,000.00 元，报价超过最高限价视为无效报价

二、采购内容及技术要求
采购项目清单

	序号
	名称
	单位
	单价（元）
	数量
	总价（元）

	1
	国产服务器
	台
	59000
	6
	354000

	合计
	
	
	
	
	354000



主要产品技术参数
	序号
	产品品牌
	产品型号
	部件名称
	主要参数说明

	1
	限国产服务器
	不限
	CPU
	CPU：HUAWEI Kunpeng 920 3211R ×2（2 * 鲲鹏 920 处理器）

核心 / 线程：32 核 32 线程

主频：2.5GHz以上

缓存：L3 缓存 32MB

内存控制器：4×DDR4‑3200

PCIe：支持 PCIe 4.0

接口：双路互联，适配 2U 机架服务器

	
	
	
	内存
	内存容量：≥128GB（DDR4 32GB×4 ）

支持 32 个 DDR4 内存插槽，支持速率 3200MT/s

	
	
	
	GPU
	GPU：≥Altlas 300V 

	
	
	
	存储
	配置一块固态存储存储容量大于等于480GB；

配置一块 4TB 及以上 SATA 接口机械硬盘

硬盘支持热插拔。RAID 支持： RAID0、1、10、5等，支持 cache 超级电容保护，支持 RAID 扣卡

	
	
	
	电源
	该服务器需配置两个电源（单电源功率>=900w），支持 2 个 900W、2000W 交流或 1200W、1500W 直流白金 / 钛金电源模块，支持 1+1 冗余，支持热插拔 

供电：支持 100~240V AC，240V DC，-48VDC

	
	
	
	其他部件
	网络：服务器网卡电口的传输速度最低要达到 2.5 千兆；支持多种网络扩展能力，支持 2 个板载网络插卡，每个插卡支持 4GE 电口或者 410GE 光口或者 4*25GE 光口

PCIe 扩展：支持 8 个 PCIe 4.0 x8 或 3 个 PCIe 4.0 x16+2 个 PCIe 4.0 x8 标准插槽，支持 1 个 PCIe 4.0 x8 扣卡槽位；支持 4 个热插拔风扇模组，支持 N+1 冗余；

包装清单：主机*1 导轨*1 电源线*2

服务器工作温度：5℃～40℃



其他要求

1.根据校方要求安装到指定位置，协助安装和配置考场智能巡查系统和传统视频巡查实现发现异常行为的分类处置。

2.整机原厂 6 年 7×24 小时免费质保，CPU、内存、硬盘、网卡、Atlas300V 加速卡、电源等所有部件均享受原厂同等质保。质保期内免费上门维修、免费更换故障配件，不得收取上门费、配件费、工时费.

3.管理：BMC 芯片集成 1 个专用管理 GE 网口，提供全面的故障诊断、自动化运维、硬件安全加固等管理特性；BMC 支持 Redfish、SNMP、IPM2.0 等标准接口；提供基于 HTML5/NCKVM 的远程管理界面；支持监控、诊断、配置 Agendess 及远程控制等带外管理功能，简化管理复杂度；可选配管理软件，提供无状态计算、OS 批量部署、固件自动升级等高级管理特性，实现全生命周期智能化、自动化管理

4.免费完成服务器操作系统安装部署；免费配置 RAID 阵列、进行网络调试、2.5G 网卡调试、Atlas300V 驱动安装。免费为采购人提供现场操作培训，讲解服务器开关机、日常维护、故障排查、远程管理、BMC 配置、硬盘管理等。
三、供应商资格要求
具有独立承担民事责任的能力，持有合法有效的营业执照

具备本次采购国产服务器的供货、安装及售后技术服务能力

参加本次采购活动前 3 年内，在经营活动中无重大违法记录

本项目不接受联合体报价，不允许分包、转包

四、竞价安排
竞价平台：行采家平台

线上报名及报价截止时间：2026年5月21日12：00【以行采家平台（https://www.gec123.com/notices/list）公示为准】逾期报名或报价，平台不予受理。

报价方式：供应商在行采家平台线上一次性报价，报价包含货款、运输、安装、调试、培训、6 年质保、税费等全部费用

五、成交原则
在满足采购需求、资格条件及技术参数的前提下，按有效报价最低价确定成交供应商；报价相同的，按竞价提交时间先后顺序确定。

六、重要提醒
成交供应商须在成交通知书发出后 3 个工作日内与采购单位签订合同；
供货安装完毕后，采购单位按采购需求及技术参数组织验收，验收合格后方可支付款项；
供应商应保证所供产品为全新原厂正品，符合国家相关标准及采购要求；
投标人于公告发出日到报价截止时间：2026 年 5 月 20 日 12:00期间自行登录行采家网按要求提交各响应文件！并通过行采家网上电子保函缴存3000元保证金（未中标供货商所交保证金将于开标后自动退还；中标供货商的投标保证金将转作履约保证金）
七、联系方式

李念平（18883262017） 罗路（13650542640）监督部门：重庆市永川中学校纪检监察室  监督电话：13637762665
八、其他

供应商须保证所提供材料真实合法有效，弄虚作假将取消资格并列入不良名单。未尽事宜由采购人与成交供应商在合同中约定。本公告及相关文件解释权归重庆市永川中学所有。

重庆市永川中学2026 年 5 月 15日
