重庆大巴山国家级自然保护区崖柏监测项目（咸宜保护站布展） **工程**

封-2

**招标控制价**

招标控制价(小写)： 304021.23

(大写)： 叁拾万肆仟零贰拾壹元贰角叁分 其中:安全文明施工费用(小写): 3424.39

(大写)： 叁仟肆佰贰拾肆元叁角玖分

招 标 人：

法定代表人 或其授权人：

编 制 人：



(单位盖章)

{招标人信息\法定代表人}

(签字或盖)



(造价人员签字盖专用章)

工程造价

咨 询 人 ：

(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

审 核 人 ：

(造价工程师签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

表-02

**建设项目招标控制价汇总表**

工程名称：重庆大巴山城口咸宜管理站展

览项目 第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单项工程名称 | 金 额(元) | 其 中 |
| 暂估价(元) | 安全文明施工费(元) | 规 费(元) |
| 1 | 重庆大巴山城口咸宜管理站展览 项目 | 304021.23 |  | 3424.39 | 1828.67 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **合** **计** | 304021.23 |  | 3424.39 | 1828.67 |

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表-08

**措施项目汇总表**

工程名称：重庆大巴山城口咸宜管理站展 览项目

第 1 页 共 1 页

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 施工技术措施项目 |  |  |
| 2 | 施工组织措施项目 | 5537.44 |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3424.39 |  |
| 2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 358.64 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 措施项目费合计=1+2 | 5537.44 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 表-09 |
| **分部分项工程项目清单计价表**工程名称：重庆大巴山国家级自然保护区崖柏监测项目（咸宜保护站布展） | 第 | 1 | 页 | 共 | 16 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|  | A | 装饰装修部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 墙体拆除 | [项目特征]1.砌体名称:砖砌墙体拆除2.砌体材质:砖墙3.拆除高度:综合考虑 [工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输 | m2 | 20 | 17.07 | 341.4 |  |
| 2 | 011601001002 | 卫生间拆除 | [项目特征]1.名称:卫生间拆除2.砌体材质:综合考虑 [工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输 | m2 | 8 | 60.25 | 482 |  |
| 3 | 010103002001 | 人工清运建渣 | [项目特征]1.废弃料品种:综合考虑2.运距:综合考虑 [工作内容]1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 20 | 31.79 | 635.8 |  |
| 4 | 010103002002 | 建渣运输 | [项目特征]1.废弃料品种:综合考虑2.运距:5km [工作内容]1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 30 | 28.33 | 849.9 |  |
| 本页小计 | 2309.1 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 表-09 |
| **分部分项工程项目清单计价表**工程名称：重庆大巴山国家级自然保护区崖柏监测项目（咸宜保护站布展） | 第 | 2 | 页 | 共 | 16 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 5 | 011204001001 | 新建展墙 | [项目特征]1.墙体类型:综合考虑2.材料品种、规格、颜色:75型轻钢龙骨 、12mm阻燃板、9.5mm纸面石膏板3.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求 [工作内容]1.基层清理2.砂浆制作、运输3.粘结层铺贴4.面层安装5.嵌缝6.刷防护材料7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 140 | 193.68 | 27115.2 |  |
| 6 | 011302001001 | 石膏板吊顶 | [项目特征]1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑2.龙骨材料种类、规格、中距:38卡式轻 钢主龙骨1.0mm厚3.面层材料品种、规格:双层9.5mm厚耐 火纸面石膏板[工作内容]1.基层清理、吊杆安装2.龙骨安装3.基层板铺贴4.面层铺贴5.嵌缝6.刷防护材料 | m2 | 16 | 137.28 | 2196.48 |  |
| 本页小计 | 29311.68 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 表-09 |
| **分部分项工程项目清单计价表**工程名称：重庆大巴山国家级自然保护区崖柏监测项目（咸宜保护站布展） | 第 | 3 | 页 | 共 | 16 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 7 | 011302001002 | 铝方通吊顶 | [项目特征]1.吊顶形式、吊杆规格、高度: Φ8钢筋 吊杆,双向吊点,@1000mm2.龙骨材料种类、规格、中距:配套卡式 轻钢龙骨,中距1000mm3.面层材料品种、规格:40\*60@100铝方 通[工作内容]1.基层清理、吊杆安装2.龙骨安装3.基层板铺贴4.面层铺贴5.嵌缝6.刷防护材料 | m2 | 44 | 300.75 | 13233 |  |
| 8 | 011302001003 | 定制软膜发光天棚 | [项目特征]1.吊顶形式、吊杆规格、高度:满足设计 要求2.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌矩管 龙骨 30\*30\*2mm@4003.基层材料种类、规格:高密度阻燃中纤 板 12mm4.面层材料品种、规格:纸面石膏板9.5mm、高透光白色软膜5.油漆材料种类、规格:白色无机涂料一 底两面[工作内容]1.基层清理、吊杆安装2.龙骨安装3.基层板铺贴4.面层铺贴5.嵌缝6 刷防护材料 | m2 | 4 | 715 | 2860 |  |
| 本页小计 | 16093 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 表-09 |
| **分部分项工程项目清单计价表**工程名称：重庆大巴山国家级自然保护区崖柏监测项目（咸宜保护站布展） | 第 | 4 | 页 | 共 | 16 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 9 | 011407002001 | 天棚无机涂料 | [项目特征]1.基层类型:综合考虑2.腻子种类:成品腻子粉3.刮腻子要求:满挂4.涂料品种、喷刷遍数:满刮耐水性腻子 膏两道、无机涂料一道底漆,两道面漆[工作内容]1.基层清理2.刮腻子3.刷、喷涂料 | m2 | 65 | 42.83 | 2783.95 |  |
| 10 | 011103001001 | PVC地胶 | [项目特征]1.粘结层厚度、材料种类:界面剂一道、 M15水泥砂浆找平层、 自流平界面剂两道 、3mm厚水泥基自流平一道2.面层材料品种、规格、颜色:2.6mm厚 地胶3.压线条种类:满足设计要求 [工作内容]1.基层清理2.面层铺贴3.压缝条装钉4.材料运输 | m2 | 62 | 231.46 | 14350.52 |  |
| 本页小计 | 17134.47 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 表-09 |
| **分部分项工程项目清单计价表**工程名称：重庆大巴山国家级自然保护区崖柏监测项目（咸宜保护站布展） | 第 | 5 | 页 | 共 | 16 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 11 | 011102003001 | 黑金砂大理石门槛石 | [项目特征]1.找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚M15 干硬性水泥砂浆结合层3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚黑 金砂大理石4.嵌缝材料种类:专用美缝剂勾缝 [工作内容]1.基层清理2.抹找平层3.面层铺设、磨边4.嵌缝5.刷防护材料6.酸洗、打蜡7.材料运输 | m2 | 0.3 | 411.64 | 123.49 |  |
| 12 | 011105006001 | 金属踢脚线 | [项目特征]1.踢脚线高度:40mm高2.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板3.面层材料品种、规格、颜色:成品定制 1mm厚踢脚线[工作内容]1.基层清理2.基层铺贴3.面层铺贴4.材料运输 | m | 55 | 44.8 | 2464 |  |
| 本页小计 | 2587.49 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 表-09 |
| **分部分项工程项目清单计价表**工程名称：重庆大巴山国家级自然保护区崖柏监测项目（咸宜保护站布展） | 第 | 6 | 页 | 共 | 16 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 13 | 010808004001 | 黑钛不锈钢门套 | [项目特征]1.基层材料种类:双层9mm厚阻燃板2.面层材料品种、规格:黑钛1.2mm不锈 钢门套3.防护材料种类:满足设计要求 [工作内容]1.清理基层2.立筋制作、安装3.基层板安装4.面层铺贴5.刷防护材料 | m2 | 1 | 580 | 580 |  |
| 14 | 011502008001 | 不锈钢装饰线条 | [项目特征]1.基层类型:综合2.线条规格:不锈钢装饰线条 80\*10\*1.2mm[工作内容]1.线条制作安装 | m | 1 | 39.96 | 39.96 |  |
| 15 | 011204003001 | 墙面木纹饰面板 | [项目特征]1.基层:阻燃板基层2.龙骨:20\*30木龙骨3.面层材料品种、规格、颜色:3mm厚木 纹饰面板4.防护材料种类:刷防火涂料三遍 [工作内容]1.基层清理2.砂浆制作、运输3.粘结层铺贴4.面层安装5.嵌缝6.刷防护材料7.磨光、 酸洗、 打蜡 | m2 | 1 | 450.54 | 450.54 |  |
|  | B | 美工部分 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | 1070.5 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 表-09 |
| **分部分项工程项目清单计价表**工程名称：重庆大巴山国家级自然保护区崖柏监测项目（咸宜保护站布展） | 第 | 7 | 页 | 共 | 16 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 1 | 040205004001 | 定制展板 | [项目特征]1.材质、规格尺寸:12mm拉米娜、油画布 UV打印、基膜、水性原子灰2.工艺:12mm拉米娜基层钉在龙骨上，面 层刷一遍基膜，水性原子灰修补展板缝 隙，最后裱油画布、油画布UV打印、展 板收口定制铝合金收边条、面贴油画布 画面3.其他:满足设计要求 [工作内容]1.制作、运输、安装 | m2 | 18 | 750 | 13500 |  |
| 2 | 040205004002 | 定制斜坡展板 | [项目特征]1.材质、规格尺寸:1.5mm镀锌板焊接烤 漆2.其他:满足设计要求 [工作内容]1.制作、运输、安装 | 套 | 2 | 900 | 1800 |  |
| 3 | 011407001001 | 定制艺术UV写真画面 | [项目特征]1.基层类型:石膏板/墙面、柱面及其他 构件面2.涂料品种、喷刷遍数:满刮成品腻子两 遍、基膜一道封闭3.作用:题材内容根据展陈需求，进行深 化创作，将墙面展板、多媒体等展陈方 式相互联系，以达到内容与空间的融合，强化特有文化元素及展陈内涵4.其他:满足设计要求 [工作内容]1.基层清理2.刮腻子 | m2 | 58 | 320 | 18560 |  |
| 本页小计 | 33860 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 表-09 |
| **分部分项工程项目清单计价表**工程名称：重庆大巴山国家级自然保护区崖柏监测项目（咸宜保护站布展） | 第 | 8 | 页 | 共 | 16 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 4 | 011507003001 | LED美工灯箱 | [项目特征]1.箱体规格:尺寸综合，定制画面灯箱内 置低压灯带（12V/24V/36V）纵向间距@50mm，含调光器、电源、控制器2.其他:满足设计要求 [工作内容]1.箱体及支架制作、运输、安装 | m2 | 5 | 700 | 3500 |  |
| 5 | 011507003002 | 定制“ 保护区区徽 ”发光装置 | [项目特征]1.箱体规格:尺寸综合，内置低压灯带 （12V/24V/36V）纵向间距@50mm，含调 光器、电源2.其他:满足设计要求 [工作内容]1.制作、运输、安装 | 套 | 1 | 880 | 880 |  |
| 6 | 011508004001 | 5mm亚克力立体字 20cm以 内 | [项目特征]1.基层类型:综合考虑2.镌字材料品种、颜色:亚克力3.字体规格:5mm厚PVC雕刻+喷漆 （20cm 以内）4.固定方式:粘贴 [工作内容]1.字制作、运输、安装 | 个 | 67 | 58 | 3886 |  |
| 7 | 011508004002 | 10mm亚克力立体字 50cm 以内 | [项目特征]1.基层类型:综合考虑2.镌字材料品种、颜色:亚克力3.字体规格:1cm厚PVC雕刻+喷漆 （50cm 以内）4.固定方式:粘贴 [工作内容]1.字制作、运输、安装 | 个 | 20 | 65 | 1300 |  |
| 本页小计 | 9566 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 表-09 |
| **分部分项工程项目清单计价表**工程名称：重庆大巴山国家级自然保护区崖柏监测项目（咸宜保护站布展） | 第 | 9 | 页 | 共 | 16 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 8 | 011508004003 | 20mm背发光字 20cm以内 | [项目特征]1.基层类型:综合考虑2.镌字材料品种、颜色:亚克力3.字体规格:1.2cm厚亚克力底座+2cm厚 不锈钢+烤漆+LED背打光 （20cm以内）4.固定方式:粘贴 [工作内容]1.字制作、运输、安装 | 个 | 4 | 145 | 580 |  |
|  | C | 展陈艺术品部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 040205004003 | 定制“城口密码 ”纱幔 | [项目特征]1.类型:约2000\*2800mm2.材质、规格尺寸:采用博物馆专用无缝 绒布，根据设计方案要求定制专属色号，染料；根据设计方案进行超高精度 uv印刷；现场挂装3.其他:满足设计要求 [工作内容]1.制作、运输、安装 | m2 | 5.6 | 710 | 3976 |  |
| 2 | 050307014001 | 定制崖柏艺术盆景 | [项目特征]1.花盆(坛)的材质及类型:仿真植物、定 制塑形塑石2.规格尺寸:约800\*600mm3.其他:满足设计要求 [工作内容]1.制作2.运输3.安放 | 件 | 1 | 6800 | 6800 |  |
| 本页小计 | 11356 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 表-09 |
| **分部分项工程项目清单计价表**工程名称：重庆大巴山国家级自然保护区崖柏监测项目（咸宜保护站布展） | 第 | 10 | 页 | 共 | 16 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 3 | 040205004004 | 定制悬崖自然塑形 | [项目特征]1.类型:约7.5m22.材质、规格尺寸:GRC、Ø6钢筋、钢网 、丙烯颜料、高仿真植物3.制作工艺:a基层:塑型、塑石、基层采 用L50角钢骨架支撑,为保证塑石的完整 性及艺术性在骨架焊接上由专业的焊接 技工与雕塑家共同焊接完成，焊接完毕 后作防锈处理两遍，再用钢筋焊接造型 完成再用筛网铺面。面层:采用po“抗裂 砂浆 ”造型,造型技工与雕塑家共同完成 (三遍）,最后由专业画家绘画作色、局 部艺术造型处进行润色处理。4.防腐:防腐处理二遍5.其他:满足设计要求 [工作内容]1 制作 运输 安装 | m2 | 7.5 | 3750 | 28125 |  |
| 4 | 020907001001 | 设计定制墙面艺术手绘壁 画 | . 、 、[项目特征]1.规格:约4.5m22.彩画种类及做法:丙烯颜料、油画系毕 业生绘画创作、艺术学院教授指导3.饰金部位、品种及要求:综合考虑4.其他:满足设计要求 [工作内容]1.材料调制2.基层处理3.绘制彩画 | m2 | 4.5 | 880 | 3960 |  |
| 本页小计 | 32085 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 表-09 |
| **分部分项工程项目清单计价表**工程名称：重庆大巴山国家级自然保护区崖柏监测项目（咸宜保护站布展） | 第 | 11 | 页 | 共 | 16 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 5 | 040205004005 | 定制红豆杉艺术装置 | [项目特征]1.类型:约4m22.材质、规格尺寸:定制红豆杉枝干、红 豆杉果实等仿真植物3.其他:满足设计要求 [工作内容]1.制作、运输、安装 | m2 | 4 | 2150 | 8600 |  |
| 6 | 011501015001 | 定制悬浮式展台 | [项目特征]1.台柜规格:综合考虑2.材料种类、规格:根据设计要求专业厂 家定制，该展台为特殊造型，具体造型 详见深化设计方案[工作内容]1.台柜制作、运输、安装(安放) | 个 | 7 | 710 | 4970 |  |
|  | D | 标本部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 050307014002 | 植物浸制标本 | [项目特征]1.规格尺寸、类型:A4、亚克力2.其他:满足设计要求 [工作内容]1.制作2.运输3.安放 | 套 | 5 | 860 | 4300 |  |
| 2 | 050307014003 | 种子包埋标本 | [项目特征]1.规格尺寸、类型:100\*100\*100mm、亚 克力2.其他:满足设计要求 [工作内容]1.制作2.运输3.安放 | 套 | 5 | 1320 | 6600 |  |
| 本页小计 | 24470 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 表-09 |
| **分部分项工程项目清单计价表**工程名称：重庆大巴山国家级自然保护区崖柏监测项目（咸宜保护站布展） | 第 | 12 | 页 | 共 | 16 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 3 | 050307014004 | 植物包埋标本 | [项目特征]1.规格尺寸、类型:300\*300mm、亚克力2.其他:满足设计要求 [工作内容]1.制作2.运输3.安放 | 套 | 10 | 3110 | 31100 |  |
|  | E | 安装部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | [项目特征]1.名称:配电箱2.型号:详见设计3.规格:详见设计4.基础形式、材质、规格:详见设计5.接线端子材质、规格:满足设计要求 [工作内容]1.本体安装2.基础型钢制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷(喷)油漆5.接地 | 套 | 1 | 2442.56 | 2442.56 |  |
| 2 | 030411004001 | 配线 WDZB-BYJ-2.5mm2 | [项目特征]1.名称:配线2.配线形式:综合考虑3.规格:WDZB-BYJ-2.5mm24.材质:铜 [工作内容]1.配线2.钢索架设(拉紧装置安装)3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1200 | 4.47 | 5364 |  |
| 本页小计 | 38906.56 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 表-09 |
| **分部分项工程项目清单计价表**工程名称：重庆大巴山国家级自然保护区崖柏监测项目（咸宜保护站布展） | 第 | 13 | 页 | 共 | 16 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 3 | 030411004002 | 配线 WDZB-BYJ-4mm2 | [项目特征]1.名称:配线2.配线形式:综合考虑3.规格:WDZB-BYJ-4mm24.材质:铜 [工作内容]1.配线2.钢索架设(拉紧装置安装)3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1000 | 5.74 | 5740 |  |
| 4 | 030411001001 | 配管 JDG20 | [项目特征]1.名称:配管2.材质:紧定管3.规格:JDG204.敷设方式:满足设计要求5.接地要求:满足设计要求 [工作内容]1.电线管路敷设2.钢索架设(拉紧装置安装)3.接地 | m | 900 | 7.11 | 6399 |  |
| 5 | 030411001002 | 金属软管DN16 | [项目特征]1.名称:金属软管2.材质:金属软管3.规格:DN164.敷设方式:满足设计要求5.接地要求:满足设计要求 [工作内容]1.电线管路敷设2.钢索架设(拉紧装置安装)3.接地 | m | 100 | 11.6 | 1160 |  |
| 本页小计 | 13299 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 表-09 |
| **分部分项工程项目清单计价表**工程名称：重庆大巴山国家级自然保护区崖柏监测项目（咸宜保护站布展） | 第 | 14 | 页 | 共 | 16 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 6 | 030411006001 | 接线盒 | [项目特征]1.名称:钢制接线盒2.材质:钢制3.规格:86型4.安装形式:详设计 [工作内容]1.本体安装 | 个 | 50 | 13.85 | 692.5 |  |
| 7 | 030404035001 | 普通五孔安全插座 | [项目特征]1.名称:普通五孔安全插座2.规格:AC250, 10A3.安装方式:详设计 [工作内容]1.本体安装2.接线 | 个 | 5 | 31.56 | 157.8 |  |
| 8 | 030404034001 | 开关、插座盒 | [项目特征]1.名称:开关、插座盒2.规格:详见设计3.安装方式:综合考虑 [工作内容]1.本体安装2.接线 | 个 | 5 | 27.69 | 138.45 |  |
| 9 | 011304001001 | LED灯带 | [项目特征]1.灯带型式、尺寸:LED-软灯带-12—24V2.格栅片材料品种、规格:详见设计3.安装固定方式:综合考虑 [工作内容]1.安装、固定 | m | 50 | 53.9 | 2695 |  |
| 10 | 030412001001 | 暗装筒灯 | [项目特征]1.名称:暗装筒灯2.型号:12W 色温4000K [工作内容]1.本体安装 | 套 | 14 | 55.14 | 771.96 |  |
| 本页小计 | 4455.71 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 表-09 |
| **分部分项工程项目清单计价表**工程名称：重庆大巴山国家级自然保护区崖柏监测项目（咸宜保护站布展） | 第 | 15 | 页 | 共 | 16 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 11 | 030412001003 | 防雾筒灯 | [项目特征]1.名称:防雾筒灯2.型号:12W 色温4000K [工作内容]1.本体安装 | 套 | 10 | 175.49 | 1754.9 |  |
| 12 | 030412001004 | 嵌入式射灯 | [项目特征]1.名称:嵌入式射灯2.型号:9W 色温4000K [工作内容]1.本体安装 | 套 | 4 | 244.03 | 976.12 |  |
| 13 | 030412001005 | 博物馆专用轨道射灯 | [项目特征]1.名称:博物馆专用轨道射灯2.型号:20W-30W3.规格:物馆专用场景应用灯具，7种光 束角度精准配光，调光范围：5%~100%单 灯无极控制；调光按钮：丝印调节范围 与方向指示，将调节旋钮安；纯铝质灯 具主体，多层环保高分子材料表面喷涂 处理工艺4.其他:顶级进口高显指LED光源，寿命： ≥50000小时（整灯30000小时），且采用高精密分色技术，色容差：SDCM <3，确保照明效果的一致性。同时避免 展品不受红外紫外辐射损伤。基于博物 馆级照明性能与可靠性，同封装技术下 提高20%光效，提供高光品质、高光输出 、高光效的优异性能；全色域显色良好 且纯净的LED光谱，严格参照ANSI子色区 分档技术，提供更优质的光品质。[工作内容] 1 本体安装 | 套 | 30 | 630.87 | 18926.1 |  |
| 本页小计 | 21657.12 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 表-09 |
| **分部分项工程项目清单计价表**工程名称：重庆大巴山国家级自然保护区崖柏监测项目（咸宜保护站布展） | 第 | 16 | 页 | 共 | 16 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 14 | 010810005001 | 射灯滑轨 | [项目特征]1.窗帘轨材质、规格:射灯滑轨；1m2.安装形式:综合考虑3.其他:满足设计要求 [工作内容]1.制作、运输、安装 | m | 20 | 38.65 | 773 |  |
|  | F | 多媒体部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030502004001 | 电视机 | [项目特征]1.名称:电视2.参数:65英寸电视机144Hz高刷3+32G [工作内容]1.运输、安装 | 台 | 1 | 3458.83 | 3458.83 |  |
| 2 | 030307005001 | 壁挂支架 | [项目特征]1.名称:壁挂支架2.材质:详见设计 [工作内容]1.制作、安装 | 套 | 1 | 352.5 | 352.5 |  |
| 3 | 030502013001 | 播控盒 | [项目特征]1.名称:播控盒2.规格:1.4G+64G存储3.其他:详见设计 [工作内容]1.制作、运输 | 套 | 1 | 1720 | 1720 |  |
| 4 | 030506007001 | 视频剪辑 | [项目特征]1.名称:视频剪辑2.时间:1.5分钟3.其他:满足设计要求 [工作内容]1.制作 | 项 | 1 | 4350 | 4350 |  |
| 本页小计 | 10654.33 |  |
| 合 计 | 268815.96 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 表-09 |
| **施工技术措施项目清单计价表**工程名称：重庆大巴山国家级自然保护区崖柏监测项目（咸宜保护站布展） | 第 | 1 | 页 | 共 | 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|  | 一 | 施工技术措施项目 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |

表-10

**施工组织措施项目清单计价表**

工程名称：重庆大巴山国家级自然保护区崖柏监测项目（咸宜保护站布展） 第 1 页 共 2 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后 金额 (元) | 备注 |
| 1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+ 分部分项机械费+ 技术措施人工费+ 技术措施机械费- 机械（爆破）土石 方人工费-机械（爆破）土石方机 械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土 石方机械费-人工 土石方人工费-人 工土石方技术措施 人工费-人工土石 方机械费-人工土 石方技术措施机械 费)+(机械（爆破）土石方人工费 +机械（爆破）土 石方机械费+机械 （爆破）土石方人 工费+机械（爆破）土石方机械费)\*0.048/费率+(人工土石方人工 费+人工土石方技 术措施人工费)\*0.0222/费率 | 10.15 | 1754.41 |  |  |  |
| 2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+ 人工价差\_预算+技 术措施人工费+技 术措施人工价差\_ 预算 | 19.23 | 3424.39 |  |  |  |
| 3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制 费 | (分部分项人工费+ 分部分项机械费+ 技术措施人工费+ 技术措施机械费- 机械（爆破）土石 方人工费-机械（爆破）土石方机 械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土 石方机械费-人工 土石方人工费-人 工土石方技术措施 人工费-人工土石 方机械费-人工土 石方技术措 | 2.11 | 358.64 |  |  |  |

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。

2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础 ”和“费率 ”的数值，只填写“金额 ”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

表-10

**施工组织措施项目清单计价表**

工程名称：重庆大巴山国家级自然保护区崖柏监测项目（咸宜保护站布展） 第 2 页 共 2 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后 金额 (元) | 备注 |
|  |  |  | 施机械费)+(机械 （爆破）土石方人 工费+机械（爆破）土石方机械费 +机械（爆破）土 石方人工费+机械 （爆破）土石方机 械费)\*0.002/费率+(人工土石方人 工费+人工土石方 技术措施人工费)\*0.0019/费率 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 5537.44 |  |  |  |

**其他项目清单计价汇总表**

工程名称：重庆大巴山城口咸宜管理站展览 项目

表-11

第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 明细详见表-11-1 |
| 2 | 暂估价 | 项 |  |  |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- | 明细详见表-11-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  | 明细详见表-11-3 |
| 3 | 计日工 | 项 |  | 明细详见表-11-4 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 |  | 明细详见表-11-5 |
| 5 | 索赔与现场签证 | 项 |  | 明细详见表-11-6 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 0 |  |

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

**人工、材料、机械数量及价格汇总表**

工程名称：重庆大巴山国家级自然保护区崖柏监测项目（咸宜保护站布展） 单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称、规格及型号 | 计量单位 | 数 量 | 单价 | 合价 |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 | 土石方综合工 | 工日 | 5.4 | 106 | 572.82 |
| 2 | 木工综合工 | 工日 | 51.13 | 131 | 6697.98 |
| 3 | 抹灰综合工 | 工日 | 5.36 | 130 | 697.02 |
| 4 | 镶贴综合工 | 工日 | 10 | 136 | 1360.08 |
| 5 | 油漆综合工 | 工日 | 10.66 | 131 | 1396.46 |
| 6 | 金属制安综合工 | 工日 | 1.18 | 126 | 148.25 |
| 7 | 维修综合工 | 工日 | 3.57 | 121 | 432.5 |
| 8 | 电工综合工 | 工日 | 49.44 | 131 | 6477.27 |
| 9 | 智能化综合工 | 工日 | 0.18 | 141 | 24.82 |
|  | 小计 |  |  |  | 17807.2 |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 | 其他材料费 | 元 | 1166.49 | 1 | 1166.49 |
| 2 | 钢材 | t | 0.04 | 3159.29 | 119.42 |
| 3 | 棉纱 | kg | 0.1 | 9.64 | 0.96 |
| 4 | 木螺钉M4×65 | 10个 | 105.04 | 0.66 | 69.33 |
| 5 | 木螺钉M2~4×6~65 | 个 | 151.84 | 0.07 | 10.63 |
| 6 | 半圆头螺钉M6~12×12~50 | 套 | 562.6 | 1.1 | 618.86 |
| 7 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 10个 | 1.04 | 1.6 | 1.66 |
| 8 | 膨胀螺栓M6 | 套 | 138.72 | 0.28 | 38.84 |
| 9 | 塑料胀管φ6~8 | 个 | 270.6 | 0.07 | 18.94 |
| 10 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.76 | 4.19 | 3.19 |
| 11 | 松香焊锡丝综合 | m | 0.07 | 0.85 | 0.06 |
| 12 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 2.67 | 6.07 | 16.23 |
| 13 | 预埋铁件 | kg | 77 | 4.06 | 312.62 |
| 14 | 水泥32.5R | kg | 1367.87 | 0.31 | 424.04 |
| 15 | 普通硅酸盐水泥P.O 32.5 | kg | 0.6 | 0.31 | 0.18 |
| 16 | 白色硅酸盐水泥 | kg | 6.59 | 0.31 | 2.04 |
| 17 | 特细砂 | t | 2.8 | 70 | 196.28 |
| 18 | 木材锯材 | m3 | 0.62 | 1547.01 | 951.57 |
| 19 | 圆木台63~138×22 | 块 | 5.25 | 2.22 | 11.66 |
| 20 | 黑金砂大理石20mm厚 | m2 | 0.31 | 349.56 | 108.01 |
| 21 | 墙面木纹饰面板 | m2 | 1.03 | 310 | 319.3 |
| 22 | 纸面石膏板9.5mm | m2 | 163.8 | 19.47 | 3189.19 |
| 23 | 铝方通 | m2 | 46.2 | 141.41 | 6533.14 |
| 24 | 不锈钢装饰线条80\*10\*1.2mm | m | 1.01 | 5.13 | 5.18 |
| 25 | 轻钢龙骨75型轻钢龙骨 | m | 840 | 9.83 | 8257.2 |
| 26 | 轻钢龙骨38卡式轻钢主龙骨1.0mm厚 | m | 268 | 9.83 | 2634.44 |
| 27 | 轻钢龙骨75型轻钢龙骨 | m | 840 | 8.97 | 7534.8 |

**人工、材料、机械数量及价格汇总表**

工程名称：重庆大巴山国家级自然保护区崖柏监测项目（咸宜保护站布展） 单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称、规格及型号 | 计量单位 | 数 量 | 单价 | 合价 |
| 28 | 轻钢龙骨38卡式轻钢主龙骨1.0mm厚 | m | 268 | 8.97 | 2403.96 |
| 29 | 金属踢脚线40mm高 | m | 56.1 | 34 | 1907.4 |
| 30 | 满刮耐水性腻子膏 | kg | 23.99 | 10.85 | 260.31 |
| 31 | 无机涂料 | kg | 36.96 | 20.53 | 758.77 |
| 32 | 电力复合酯 | kg | 0.41 | 15.94 | 6.54 |
| 33 | 胶粘剂 | kg | 11.65 | 12.82 | 149.4 |
| 34 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 5.6 | 2.71 | 15.18 |
| 35 | 自粘性塑料带20mm×20m | 卷 | 0.1 | 10.2 | 1.02 |
| 36 | 金属软管接头DN15 | 个 | 101.6 | 0.94 | 95.5 |
| 37 | 金属软管接头DN20 | 个 | 914.4 | 1.06 | 969.26 |
| 38 | 金属软管卡子DN15 | 个 | 101.2 | 0.22 | 22.26 |
| 39 | 金属软管卡子DN20 | 个 | 910.8 | 0.3 | 273.24 |
| 40 | 灯片 | m2 | 16.5 | 24.96 | 411.84 |
| 41 | 硬铜绞线TJ-2.5~4mm2 | m | 5.62 | 1.44 | 8.09 |
| 42 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 102.14 | 1.97 | 201.22 |
| 43 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 2.04 | 4.42 | 9.02 |
| 44 | 塑料接线柱双线 | 个 | 35.02 | 2.14 | 74.94 |
| 45 | 铜端子6mm2 | 个 | 2.04 | 1.71 | 3.49 |
| 46 | 铜接线端子DT-6 | 个 | 2.03 | 1.37 | 2.78 |
| 47 | 铜接线端子20A | 个 | 77.15 | 0.21 | 16.2 |
| 48 | 木夹板 | m2 | 31.5 | 12.82 | 403.83 |
| 49 | 高密度阻燃中纤板12mm | m2 | 163.8 | 21.09 | 3454.54 |
| 50 | 水 | m3 | 2.67 | 4.42 | 11.78 |
| 51 | PVC地胶 | m2 | 63.24 | 175 | 11067 |
| 52 | 黑钛不锈钢门套 | m2 | 1 | 580 | 580 |
| 53 | 定制艺术UV写真画面 | m2 | 58 | 320 | 18560 |
| 54 | LED美工灯箱 | m2 | 5 | 700 | 3500 |
| 55 | 材料费调整 | 元 | 0.07 | 1 | 0.07 |
| 56 | 阻燃板9mm | m2 | 2.2 | 20.69 | 45.52 |
| 57 | 配电箱 | 套 | 1 | 2230 | 2230 |
| 58 | 电视机海信创维65A3F、65英寸电视 机144Hz高刷3+32G | 台 | 1 | 3400 | 3400 |
|  | 小计 |  |  |  | 83387.42 |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 1 | 其他机械费 | 元 | 79.32 | 1 | 79.32 |
| 2 | 安拆费及场外运费 | 元 | 27.44 | 1 | 27.44 |
| 3 | 柴油 | kg | 33.95 | 8.7 | 295.37 |
| 4 | 电 | kW ·h | 62.64 | 0.7 | 43.85 |
| 5 | 机上人工 | 工日 | 2.77 | 126 | 348.76 |
| 6 | 检修费 | 元 | 32.1 | 1 | 32.1 |

**人工、材料、机械数量及价格汇总表**

工程名称：重庆大巴山国家级自然保护区崖柏监测项目（咸宜保护站布展） 单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称、规格及型号 | 计量单位 | 数 量 | 单价 | 合价 |
| 7 | 机械费调整 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01 |
| 8 | 其他费用 | 元 | 12.74 | 1 | 12.74 |
| 9 | 汽油 | kg | 2.17 | 7.31 | 15.88 |
| 10 | 维护费 | 元 | 90.94 | 1 | 90.94 |
| 11 | 折旧费 | 元 | 187.72 | 1 | 187.72 |
| 12 | 履带式推土机功率(kW)105大 | 台班 | 0.03 | 1147 | 29.59 |
| 13 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1 大 | 台班 | 0.02 | 1285 | 25.96 |
| 14 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量 (m3)1.25大 | 台班 | 0.04 | 1506.37 | 67.64 |
| 15 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量 (m3)1.6大 | 台班 | 0.02 | 1594.42 | 35.72 |
| 16 | 履带式液压岩石破碎机HB20G大 | 台班 | 0.66 | 436.92 | 286.27 |
| 17 | 抓铲挖掘机0.5m3大 | 台班 | 0.07 | 792.06 | 51.96 |
| 18 | 自卸汽车装载质量(t)12大 | 台班 | 0.43 | 972.93 | 415.93 |
| 19 | 自卸汽车装载质量(t)15大 | 台班 | 0.04 | 1088.75 | 46.38 |
| 20 | 自卸汽车装载质量(t)18大 | 台班 | 0.02 | 1143.65 | 19.21 |
| 21 | 洒水车罐容量(L)4000大 | 台班 | 0.07 | 472.35 | 33.96 |
| 22 | 灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小 | 台班 | 0.12 | 195.9 | 24.17 |
| 23 | 摇臂钻床钻孔直径(mm)50中 | 台班 | 0.02 | 21.15 | 0.36 |
| 24 | 交流弧焊机容量(kV ·A)32小 | 台班 | 0.17 | 85.07 | 14.27 |
| 25 | 电焊机(综合)小 | 台班 | 0.05 | 75.6 | 3.63 |
|  | 小计 |  |  |  | 1134.13 |
| 四 | 主材 |  |  |  |  |
| 1 | 紧定管JDG20 | m | 927 |  |  |
| 2 | 金属软管DN16 | m | 103 | 5.35 | 551.05 |
| 3 | 筒灯12W 色温4000K | 套 | 14.14 | 30.97 | 437.92 |
| 4 | 防雾筒灯12W 色温4000K | 套 | 10.1 | 150.13 | 1516.31 |
| 5 | 嵌入式射灯9W 色温4000K | 套 | 4.04 | 176.99 | 715.04 |
| 6 | 轨道射灯20W-30W | 套 | 30.3 | 560 | 16968 |
| 7 | 射灯滑轨 | m | 20.2 | 23.52 | 475.1 |
| 8 | 照明开关 | 套 | 5.1 | 15.39 | 78.49 |
| 9 | 成套插座 | 套 | 5.1 | 13.27 | 67.68 |
| 10 | 绝缘电线WDZB-BYJ-4mm2 | m | 1100 | 4.47 | 4917 |
| 11 | 绝缘电线WDZB-BYJ-2.5mm2 | m | 1392 | 2.87 | 3995.04 |
| 12 | 钢制接线盒86型 | 个 | 51 | 3.15 | 160.65 |
| 13 | 定制斜坡展板 | 套 | 2 | 900 | 1800 |
| 14 | 定制展板 | m2 | 18 | 750 | 13500 |
| 15 | 定制“ 中国野生植物保护协会 ”发光 装置 | 套 | 1 | 880 | 880 |
| 16 | 10mm亚克力立体字 50cm以内 | 个 | 20 | 65 | 1300 |
| 17 | 20mm背发光字 20cm以内 | 个 | 4 | 145 | 580 |

**人工、材料、机械数量及价格汇总表**

工程名称：重庆大巴山国家级自然保护区崖柏监测项目（咸宜保护站布展） 单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称、规格及型号 | 计量单位 | 数 量 | 单价 | 合价 |
| 四 | 主材 |  |  |  |  |
| 18 | 5mm亚克力立体字 20cm以内 | 个 | 67 | 58 | 3886 |
| 19 | 定制“城口密码 ”纱幔 | m2 | 5.6 | 710 | 3976 |
| 20 | 定制悬崖自然塑形 | m2 | 7.5 | 3750 | 28125 |
| 21 | 定制红豆杉艺术装置 | m2 | 4 | 2150 | 8600 |
| 22 | 定制崖柏艺术盆景 | 件 | 1 | 6800 | 6800 |
| 23 | 植物浸制标本 | 套 | 5 | 860 | 4300 |
| 24 | 种子包埋标本 | 套 | 5 | 1320 | 6600 |
| 25 | 植物包埋标本 | 套 | 10 | 3110 | 31100 |
| 26 | 设计定制墙面艺术手绘壁画 | m2 | 4.5 | 880 | 3960 |
| 27 | 定制悬浮式展台 | 个 | 7 | 710 | 4970 |
| 28 | 播控盒 | 套 | 1 | 1720 | 1720 |
| 29 | 视频剪辑 | 项 | 1 | 4350 | 4350 |
| 30 | 定制软膜发光天棚 | m2 | 4 | 715 | 2860 |
|  | 小计 |  |  |  | 159189.28 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  | 261518.03 |