**询价文件**

 项目名称：消防器材及消防维保维修服务采购

 采购单位：重庆市雅庄制衣有限公司

二〇二五年八月

###  一、采购内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **最高折扣限价** | **中标人数量（名）** | **备注** |
| 消防器材及消防维保维修服务采购 | 2 | 1 |  |

### 注：1、本次采购包含消防器材供应和相关安装、更换、维修人工服务及维保维修服务。

### 2、消防器材供应及相关安装、更换、维修人工服务按单次需求执行，每次服务需完成配件供应及对应人工操作（如配件更换、调试至正常运行状态）。

### 二、资金来源

### 自筹资金，项目预算金额为240000元（其中维保维修费用预算为28540元∕年）。

### 三、供应商资格条件

（一）一般资质条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

 5、在经营活动中没有重大违法记录；

 6、法律、行政法规规定的其他条件。

 （二）特定资格要求

 1、针对消防维保维修服务：供应商在社会消防技术服务信息系统中的单位查询结果显示，其服务类型须包含“消防设施维护保养检测”；

2、针对消防施工服务：供应商须具备建设行政主管部门颁发的有效的消防设施工程专业承包二级及以上资质。

3、针对消防器材采购：供应商须具有包含消防器材销售范围的有效营业执照。

**四、服务范围、要求及服务标准**

（一）服务范围：重庆市雅庄制衣有限公司消防维保服务；

（二）服务要求：满足采购人对消防维保服务的要求；

（三）服务标准：符合重庆市《消防设施管理规定》、《建筑消防设施维护管理规范（DB50T 1292-2022）》等法律法规及规范要求。

**五、项目服务具体需求**

（一）维保服务目标：通过日常维护保养达到消防设施设备能够正常使用的目的，确保安全稳定。

1. 维保服务范围：维保维修各类消防设施设备。

（三）服务内容及要求

1.服务内容

1.1消防供配电设施、火灾自动报警系统、消防供水设施、消火栓（含消防炮）灭火系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾应急照明和疏散指示标志、应急广播系统、消防电话、防火分隔设施、灭火器、其他建筑消防设施维护保养，室外管网、重要设备房区域等除锈打油、刷漆。

1.2对消防维保范围的各类消防设施进行月、季、半年、年度巡检，并建立维护保养相关设施设备运行情况资料，所有维保资料每月整理后交由安全生产管理科存档。

1.3对公司内故障的消防设施进行维修，并做好维修记录。

1.4包含但不限于上述消防维保工作。

1.5维保服务应符合重庆市《消防设施管理规定》、《建筑消防设施维护管理规范（DB50T 1292-2022）》等法律法规及规范要求。

2.服务要求

2.1.当消防设施设备出现故障后，派驻人员应尽快查明故障原因，一般故障必须在2小时内排除；如果是设备损坏，需立即采购设备更换的，则必须在设备货到后，2小时内排除故障。

2.2.如遇重大设备故障，需在2小时内赶到现场，电话响应时间为24小时（365天不间断）。

2.3.如遇需抢修的情况，由中标人先进行抢修。

2.4.维保工作需要的工具等物品由中标人提供。

2.5.明确安全责任方案，维保人员的安全责任由维保单位承担，购买保险，因维保单位、人员导致的或第三方安全责任由维保单位承担。

2.6.特殊作业环境如受限空间、高压电作业、高空作业环境等，建立专门的作业方案，设立监管人员，不得无证作业，不得随意作业。

3.人员资质要求

投标人须承诺中标后到采购人单位实施维保工作的相关人员须提供承诺函，格式自拟。

注：以上人员须同时提供①由投标人2025年任意1个月为其缴纳的社保证明（若该人员与投标人签订劳动合同不足1月或投标人成立不足1月，无法提供社保的，可提供劳动合同复印件）、②身份证复印件或扫描件、③资格证书复印件或扫描件。

 （四）消防器材、维修材料及劳务报价明细（详见附件1）

备注：为明确该项目服务清单内容，各供应商需踏勘，提前联系（苏老师，联系电话65777617）预约，并于2025年8月4日工作时间携带相关证明材料到现场进行踏勘了解现场情况，对因踏勘而产生的各种费用由供应商承担。如因供应商踏勘量与实际发生量不符等原因导致的后果，由供应商自行负责，事后不得提出异议。

（五）配件质量保证要求

 1.供应商所供配件产品名称、规格、数量、质量、生产企业应及时告知采购人。

2.配件产品自验收之日起，产品质量保证期不低于1年。

3.配件产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

  **六、服务期限及地点**

（一）服务期限

自合同签订日起算，服务期限一年。

（二）服务地点

### 重庆市九龙坡区走马镇金马街32号。

### 七、报价要求

（一）报价开始时间、报价截止时间、有效报价家数均以公告内容为准。

（二）本次报价为折扣报价（包干价），包括但不限于完成本项目所需的服务费、人工费、提供服务所需的各类费用及应缴纳税费等。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

### 八、供应商响应文件要求

供应商必须在平台上按要求上传响应文件，未按要求提供的视为无效供应商。

1. 响应文件内容

1.盖鲜章的《报价函》《明细报价表》各1份。

2.盖鲜章的《法定代表人身份证明书》1份，其中应包含法定代表人身份证复印件。若法定代表人委托他人投标，请提供盖鲜章的《法定代表人授权委托书》1份，其中应包含法定代表人及被授权人身份证复印件各1份。

3.盖鲜章的基本资格条件承诺函。

4.盖鲜章的营业执照（经营范围必须包括消防器材销售等相关内容）。

5.盖鲜章的社会消防技术服务信息系统中的单位查询结果（其服务类型须包含“消防设施维护保养检测”）。

6.盖鲜章的建设行政主管部门颁发的有效的消防设施工程专业承包二级及以上资质。

7.其他应提供的资料。

（二）提交文件的要求

1.供应商线上报名、报价时需上传盖鲜章后的电子文档一份。

2.供应商在系统中的报价与响应文件中的报价不一致时，视为无效相应。

3.本项目报价分为“消防器材、维修材料及劳务”折扣报价和“消防维保维修服务”包干结算折扣报价。包干结算部分与据实结算部分供应商分别进行整体折扣报价，据实结算部分报价包含“明细及限价”内容中所有内容报价。

4.本项目总投标报价=据实结算消防器材、维修材料及劳务折扣报价和消防维保维修服务包干结算折扣报价。

5.若供应商据实结算消防器材、维修材料及劳务折扣报价9折，则据实结算消防器材、维修材料及劳务折扣报价为0.9；若供应商消防维保维修服务包干结算折扣报价9折，则消防维保维修服务包干结算折扣报价为0.9；本项目总投标报价为0.9+0.9=1.8。折扣最多保留小数点后2位。

6.据实结算消防器材、维修材料及劳务折扣报价和消防维保维修服务包干结算折扣报价均不得超过1，合计折扣报价不超过2。

7.消防维保维修服务折扣报价包括但不限于完成本项目所需的产品价、服务费、人工费及提供服务所需的设备或货物购买（制造、租赁）费、辅材费、运输费、装卸费及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。供应商只能以自己单位名义提交响应文件。

8.供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按规定签字、盖章，上传的文件需字迹清晰，未按要求制作响应文件的作废标处理。

### 九、成交规则

采购人在符合审查的供应商中，手动确认报价最低的成为成交供应商。若出现2家及以上相同有效最低价报价时，采购方以其线上报价时间先者确定为成交供应商。若出现2家及以上报价和上传响应文件时间均一致的情况下，采购人选取响应文件较优的供应商成交。

1. **付款方式**

 1、在合同签订前，成交供应商向采购人支付合同总价5%的履约保证金，作为成交供应商认真履行合同条款的保证；合同满期一年后，在成交供应商无违约的情况下，10个工作日内采购人将无息退还履约保证金到成交供应商公司账户。

### 2、采购人按每季度支付一次“消防维保维修服务”费用，合同签订后3个月支付25%合同费用，凭成交供应商开具的普通增值税发票于10个工作日内，向成交供应商公司账户汇款。“消防器材、维修材料及劳务”采用“按次计费”模式，每次服务完成并经采购人验收合格后，采购人根据实际发生的费用据实结算。

### 十一、联系方式

 采购单位：重庆市女子监狱

 踏勘联系人：苏老师

 电 话：023-65777617

 采购联系人：王老师

 电 话：023-65777653

地址：重庆市九龙坡区走马镇金马路32号

### 十二、其它有关规定

（一）凡有意参加此项目的供应商，请于公告发布之日起至报价截止时间之前，在行采家平台网上竞采下载查看本项目竞采文件，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动，否则均为无效响应。

（三）本项目不接受联合体参与采购，否则按无效处理。本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（四）投标供应商不属于“三无”单位。“三无”是指无实缴资本、无参保人员、无生产经营场所，满足其一即为“三无”单位。

（五）无论竞采结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

（六）其他未尽事宜由双方在采购合同中详细约定。

附件：消防器材、维修材料及劳务报价明细

附件：

|  |
| --- |
| 消防器材、维修材料及劳务报价明细 |
| **编号** | **名称** | **单位或型号** | **单价最高限价（元）** | **备注** |
| （一） 自动报警类 |  |  |  |
| 1 | 国产智能光电感烟探测器 | 个 | 135  |  |
| 2 | 国产智能差定温感温探测器 | 个 | 135  |  |
| 3 | 国产智能光电感烟探测器底座 | 个 | 29  |  |
| 4 | 国产智能差定温感温探测器底座 | 个 | 29  |  |
| 5 | 防爆型可燃气体探测器 | 个 | 942  |  |
| 6 | 国产单输入单输出模块 | 个 | 119  |  |
| 7 | 国产双输入双输出模块 | 个 | 202  |  |
| 8 | 国产联动切换模块 | 个 | 176  |  |
| 9 | 国产现场双切换模块 | 个 | 211  |  |
| 10 | 国产多线模块 | 个 | 227  |  |
| 11 | 国产消防设备电子编码器 | 个 | 821  |  |
| 12 | 定压吸顶消防广播扬声器 | 个 | 237  |  |
| 13 | 消防广播功放 | 个 | 2102  |  |
| 14 | 国产消防主机主板 | 个 | 7907  |  |
| 15 | 国产消防主机回路板 | 个 | 2727  |  |
| 16 | 消防主机专用标签打印紙 | 包 | 12  |  |
| 17 | 国产消防主机打印机 | 台 | 2028  |  |
| 18 | 控制器蓄電池 | 个 | 570  |  |
| 19 | 消防主机蓄電池 | 个 | 753  |  |
| 20 | 紧急启停按钮 | 个 | 122  |  |
| 21 | 手自动转换开关 | 个 | 12  |  |
| （二）消火栓/自喷设备类 |  |  |  |
| 1 | 地上式室外消火栓 | 台 | 2067  |  |
| 2 | 消防高位水箱铜液压浮球阀 | 只 | 430  |  |
| 3 | 消防高位水箱进水阀 | 只 | 220  |  |
| 4 | 消防高位水箱新规超声波流量开关 | 台 | 684  |  |
| 5 | 消防水流三分水器 | 个 | 416  |  |
| 6 | 室外栓扳手（普通型） | 支 | 131  |  |
| 7 | 室外栓扳手（加厚型） | 支 | 156  |  |
| 8 | 消火栓栓头（普通型） | 只 | 167  |  |
| 9 | 消火栓栓头（减压型） | 只 | 190  |  |
| 10 | 预作用消防喷淋電磁阀 | 个 | 1014  |  |
| 11 | 消火栓箱 | 部 | 915  |  |
| 12 | 消火栓灭火器一体箱 | 部 | 1925  |  |
| 13 | 不锈钢消火栓箱 | 部 | 1066  |  |
| 14 | 不锈钢消火栓灭火器一体箱 | 部 | 2548  |  |
| 15 | 不锈钢消火栓门框 | 个 | 1521  |  |
| 16 | 不锈钢消火栓灭火器一体门框 | 个 | 2101  |  |
| 17 | 消火栓玻璃（大） | 张 | 241  |  |
| 18 | 消火栓玻璃（小） | 张 | 161  |  |
| 19 | 消火栓玻璃亚克力加厚（大） | 张 | 405  |  |
| 20 | 消火栓玻璃亚克力加厚（小） | 张 | 275  |  |
| 21 | DN65 内扣式聚氨酯消防高压水帶 | 条 | 385  |  |
| 22 | 预作用消防喷淋压力开关 | 个 | 183  |  |
| 23 | 水泵接合器 | 台 | 2437  |  |
| 24 | 水流指示器 | 只 | 2152  |  |
| 25 | 湿式报警阀组装置 | 台 | 3767  |  |
| 26 | 预作用报警阀阀组装置 | 套 | 4514  |  |
| 27 | 100止回阀 | 台 | 2291  |  |
| 28 | 150止回阀 | 台 | 2632  |  |
| 29 | 自助式卷盘 | 个 | 358  |  |
| 30 | 喷淋头上 | 粒 | 15  |  |
| 31 | 喷淋头下 | 粒 | 15  |  |
| 32 | 水力警铃 | 个 | 237  |  |
| 33 | 延時器 | 个 | 176  |  |
| 34 | 电接点压力表 | 个 | 219  |  |
| 35 | 消防压力表 | 个 | 171  |  |
| 36 | 预作用气压表 | 个 | 239  |  |
| 37 | 预作用控制器 | 个 | 236  |  |
| 38 | 试压枪头（带压力表） | 支 | 357  |  |
| 39 | DN65铝合金水枪 | 支 | 186  |  |
| 40 | DN65铝合金水枪（带开关） | 支 | 349  |  |
| 41 | DN65多功能水枪（带开关） | 支 | 428  |  |
| 42 | 喷淋报警阀组不锈钢信号蝶阀 | 只 | 618  |  |
| （三）水系统 |  |  |  |
| 1 | 闸阀DN50、DN32、DN25、DN20、DN15 | 台 | 221  |  |
| 2 | 中间继电器20A J2-20、10A J2-10、5A J2-5 | 个 | 215  |  |
| 3 | 螺栓Φ150以下 | 套 | 14  |  |
| 4 | 胶垫Φ65以下 | 片 | 3  |  |
| 5 | 消火栓 | 台 | 233  |  |
| 6 | 自救式水枪头 | 个 | 149  |  |
| 7 | 05#色带 | 圈 | 6  |  |
| 8 | 09#色带 | 圈 | 9  |  |
| 9 | 指示灯（控制柜用）AD11-22/21-8GZ2200 | 个 | 27  |  |
| 10 | 按钮（控制柜用）LA38-11/22 | 个 | 27  |  |
| 11 | 盘根 | 个 | 233  |  |
| 12 | 转换开关LW5-16D0401/2 | 个 | 40  |  |
| 13 | 熔断器RT14-20/10A以下 | 个 | 44  |  |
| 14 | 断路器DGFB6-40A以下 | 个 | 247  |  |
| 15 | 吸热盘 | 个 | 7  |  |
| 16 | 微动开关 | 个 | 55  |  |
| 17 | 法兰盘Φ150以下 | 个 | 79  |  |
| 18 | 保险管10A以下 | 个 | 7  |  |
| 19 | 普通压力表 | 个 | 42  |  |
| 20 | DN20以下的PVC管20米以内 | 根 | 237  |  |
| 21 | 1.5m㎡双胶线20米以内 | 圈 | 180  |  |
| 22 | 中间继电器24V/10A以内 | 个 | 86  |  |
| 23 | 自攻螺丝 | 个 | 6  |  |
| 24 | 接线端20个以内 | 个 | 55  |  |
| 25 | 接线头Φ10m㎡以下 | 个 | 7  |  |
| 26 | 弯头DN100以下 | 个 | 77  |  |
| 27 | 球阀DN25、DN32、DN40、DN50、DN65 | 个 | 41  |  |
| 28 | 减压孔板ZSPB-60、ZSPB-80 | 个 | 107  |  |
| 29 | 镀锌弯头DN25、DN65 | 个 | 42  |  |
| 30 | 镀锌三通DN25、DN65 | 个 | 66  |  |
| 31 | 镀锌四通DN25、DN65 | 个 | 77  |  |
| 32 | 镀锌大小头DN25、DN65 | 个 | 60  |  |
| 33 | 密封胶片DN125、DN150 | 个 | 9  |  |
| 34 | 卡箍DN114 | 个 | 14  |  |
| 35 | 螺丝M18X100 | 套 | 6  |  |
| 36 | 接线盒86X86 | 个 | 6  |  |
| 37 | 锁扣DN25 | 个 | 6  |  |
| 38 | 软管DN25 | 个 | 6  |  |
| 39 | 卡子DN25 | 个 | 6  |  |
| 40 | 焊条 | 包 | 79  |  |
| 41 | 生料带 | 个 | 3  |  |
| 42 | 水带卡子 | 个 | 3  |  |
| 43 | 锁母DN25 | 个 | 3  |  |
| 44 | 塑料接线盒86X86 | 个 | 5  |  |
| 45 | 塑料锁扣 | 个 | 5  |  |
| 46 | 塑料锁母 | 个 | 5  |  |
| 47 | 塑料直接 | 个 | 5  |  |
| 48 | U型卡25、40、65、80、100 | 个 | 15  |  |
| 49 | 砂纸 | 张 | 7  |  |
| 50 | 普通螺丝、螺帽 | 套 | 18  |  |
| 51 | 维修常用电子集成块74、40系列 | 个 | 66  |  |
| 52 | 消防水系统DN25软管 | 个 | 164  |  |
| 53 | 控制柜内15A以下的国产继电器开关 | 个 | 213  |  |
| 54 | 控制柜的指示灯 | 个 | 28  |  |
| 55 | 不带软件的储存器 | 个 | 228  |  |
| 56 | 电话插孔 | 个 | 113  |  |
| 57 | 24V继电器 | 个 | 151  |  |
| 58 | 接线柱 | 个 | 18  |  |
| 59 | 火灾探测器 | 个 | 142  |  |
| 60 | 输入输出模块 | 个 | 140  |  |
| 61 | 闸阀DN25 | 只 | 77  |  |
| 62 | 室内消火栓栓头SN65 | 只 | 102  |  |
| 63 | 水带接口SN65 | 个 | 115  |  |
| 64 | 水枪接口SN65 | 支 | 115  |  |
| 65 | 自救式水枪头SN65 | 支 | 200  |  |
| （四）疏散照明类 |  |  |  |
| 1 | LED带蓄电池疏散指示灯（左右） | 个 | 169  |  |
| 2 | 疏散指示灯金属保护罩 | 个 | 167  |  |
| 3 | 全铝合金疏散指示灯（左右） | 个 | 297  |  |
| 4 | 不锈钢疏散指示灯（左右） | 个 | 292  |  |
| 5 | 吊装式LED带蓄电池疏散指示灯（左右） | 个 | 142  |  |
| 6 | 嵌入式LED带蓄电池疏散指示灯（左右） | 个 | 177  |  |
| 7 | 防爆型防水集控疏散指示灯（左右） | 个 | 431  |  |
| 8 | 吸顶应急灯 | 个 | 46  |  |
| 9 | 双头应急指示灯 | 个 | 36  |  |
| 10 | 疏散指示（单面单向左） | 个 | 33  |  |
| 11 | 疏散指示（单面单向右） | 个 | 33  |  |
| （五）防护安全门类 |  |  |  |
| 1 | 防火门液压弹簧闭门器小号 | 个 | 225  |  |
| 2 | 防火门液压弹簧闭门器大号 | 个 | 256  |  |
| 3 | 防火门电磁释放闭门器联动型 | 个 | 547  |  |
| 4 | 防火门不锈钢加厚顺序器 | 个 | 146  |  |
| 5 | 防火门锁 | 个 | 300  |  |
| 6 | 常闭防火门顺序器 | 个 | 38  |  |
| 7 | 常闭防火门闭门器 | 个 | 38  |  |
| （六）其他类 |  |  |  |
| 1 | 疏散指示发光地贴 | 张 | 18  |  |
| 2 | 干粉灭火器4kg | 具 | 78  |  |
| 3 | 二氧化碳灭火器4kg | 具 | 58  |  |
| 4 | 灭火器箱8kg | 个 | 34  |  |
| 5 | 灭火器箱4kg | 个 | 33  |  |
| 6 | 毛巾 | 条 | 9  |  |
| 7 | 喊话器 | 个 | 73  |  |
| 8 | 防毒面具 | 个 | 36  |  |
| 9 | 反光背心 | 个 | 10  |  |
| 10 | DN150涡轮闸阀 | 台 | 795  |  |
| 11 | DN100止回阀 | 台 | 360  |  |
| 12 | DN100橡胶软接头 | 台 | 141  |  |
| 13 | DN100手柄蝶阀 | 只 | 185  |  |
| 14 | DN100钢卡 | 个 | 20  |  |
| 15 | DN100法兰 | 个 | 56  |  |
| 16 | 950水基车用灭火器 | 具 | 59  |  |
| 17 | 5号电池 | 个 | 12  |  |
| 18 | 24\*18螺丝 | 个 | 7  |  |
| 19 | 消防主机蓄电池 | 个 | 667  |  |
| 20 | 280KG\*双磁锁 | 个 | 389  |  |
| 21 | TCP/IP一门门禁控制板 | 个 | 423  |  |
| 22 | 专用控制箱 | 个 | 253  |  |
| 23 | 消火栓电子门锁 | 个 | 36  |  |
| 24 | 消防手筒灯 | 个 | 24  |  |
| 25 | 应急筒灯 | 个 | 34  |  |
| 26 | 安全出口 | 个 | 30  |  |
| 27 | 荧光棒 | 个 | 30  |  |
| 28 | 压力表表弯 | 个 | 26  |  |
| 29 | 手自动转换开关 | 个 | 25  |  |
| 30 | 终端器 | 个 | 27  |  |
| 31 | 消火栓按钮 | 个 | 68  |  |
| 32 | 总线短路隔离器 | 个 | 104  |  |
| 33 | 手动接口 | 个 | 36  |  |
| （七）工时费 |  |  |  |
| 1 | 普通杂工 | 天 | 290  |  |
| 2 | 电工（持电工证） | 天 | 450  |  |
| 3 | 焊工（持焊工证） | 天 | 533  |  |
| 4 | 消防操作员（持操作员证） | 天 | 500  |  |
| 5 | 消防工程师（二级消防工程师） | 天 | 800  |  |
| 6 | 消防工程师（一级消防工程师） | 天 | 1033  |  |
| 7 | 水泵/风机控制柜专业维修师 | 天 | 1166  |  |
| 注：所更换配件不限于以上表格明细内容，实际使用配件超出表格内容部分，按实际配件需求，且配件不高于市场价格，经甲方同意后使用。  |

供应商编制响应文件要求

### 一、报价

（一）报价函

### 报 价 函

 （采购单位名称）：

我方收到 （项目名称）的竞采文件，经详细研究，决定参加该项目。

1.愿意按照竞采文件中的一切要求，提供本项目的商品、及服务：

1.1：“消防器材、维修材料及劳务”折扣报价大写： ；折扣报价小写： ；

1.2：“消防维保维修服务”折扣报价大写： ；折扣报价小写： 。

1.3：总投标报价（消防器材、维修材料及劳务折扣报价和消防维保维修服务包干结算折扣报价）大写： ；折扣报价小写： 。

注：若供应商据实结算消防器材、维修材料及劳务折扣报价9折，则据实结算消防器材、维修材料及劳务折扣报价为0.9；若供应商消防维保维修服务包干结算折扣报价9折，则消防维保维修服务包干结算折扣报价为0.9；本项目总投标报价为0.9+0.9=1.8。折扣最多保留小数点后2位。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本壹份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受竞采文件的一切规定、要求和评审办法。

5.在整个采购过程中，我方若有违规行为，愿意接受行采家平台相关管理方的处罚。

6.我方若中选，将按照竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

 年 月 日

1. 明细报价表

1、消防器材、维修材料及劳务报价明细

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **名称** | **单位或型号** | **单价最高限价（元）** | **折扣报价** | **折后单价（元）** |
| 1 | 国产智能光电感烟探测器 | 个 | 135  |  |  |
| 2 | 国产智能差定温感温探测器 | 个 | 135  |  |
| 3 | 国产智能光电感烟探测器底座 | 个 | 29  |  |
| 4 | 国产智能差定温感温探测器底座 | 个 | 29  |  |
| 5 | 防爆型可燃气体探测器 | 个 | 942  |  |
| 6 | 国产单输入单输出模块 | 个 | 119  |  |
| 7 | 国产双输入双输出模块 | 个 | 202  |  |
| 8 | 国产联动切换模块 | 个 | 176  |  |
| 9 | 国产现场双切换模块 | 个 | 211  |  |
| 10 | 国产多线模块 | 个 | 227  |  |
| 11 | 国产消防设备电子编码器 | 个 | 821  |  |
| 12 | 定压吸顶消防广播扬声器 | 个 | 237  |  |
| 13 | 消防广播功放 | 个 | 2102  |  |
| 14 | 国产消防主机主板 | 个 | 7907  |  |
| 15 | 国产消防主机回路板 | 个 | 2727  |  |
| 16 | 消防主机专用标签打印紙 | 包 | 12  |  |
| 17 | 国产消防主机打印机 | 台 | 2028  |  |
| 18 | 控制器蓄電池 | 个 | 570  |  |
| 19 | 消防主机蓄電池 | 个 | 753  |  |
| 20 | 紧急启停按钮 | 个 | 122  |  |
| 21 | 手自动转换开关 | 个 | 12  |  |
| 22 | 地上式室外消火栓 | 台 | 2067  |  |
| 23 | 消防高位水箱铜液压浮球阀 | 只 | 430  |  |
| 24 | 消防高位水箱进水阀 | 只 | 220  |  |
| 25 | 消防高位水箱新规超声波流量开关 | 台 | 684  |  |
| 26 | 消防水流三分水器 | 个 | 416  |  |
| 27 | 室外栓扳手（普通型） | 支 | 131  |  |
| 28 | 室外栓扳手（加厚型） | 支 | 156  |  |
| 29 | 消火栓栓头（普通型） | 只 | 167  |  |
| 30 | 消火栓栓头（减压型） | 只 | 190  |  |
| 31 | 预作用消防喷淋電磁阀 | 个 | 1014  |  |
| 32 | 消火栓箱 | 部 | 915  |  |
| 33 | 消火栓灭火器一体箱 | 部 | 1925  |  |
| 34 | 不锈钢消火栓箱 | 部 | 1066  |  |
| 35 | 不锈钢消火栓灭火器一体箱 | 部 | 2548  |  |
| 36 | 不锈钢消火栓门框 | 个 | 1521  |  |
| 37 | 不锈钢消火栓灭火器一体门框 | 个 | 2101  |  |
| **编号** | **名称** | **单位或型号** | **单价最高限价（元）** | **折扣报价** | **折后单价（元）** |
| 38 | 消火栓玻璃（大） | 张 | 241  |  |  |
| 39 | 消火栓玻璃（小） | 张 | 161  |  |
| 40 | 消火栓玻璃亚克力加厚（大） | 张 | 405  |  |
| 41 | 消火栓玻璃亚克力加厚（小） | 张 | 275  |  |
| 42 | DN65 内扣式聚氨酯消防高压水帶 | 条 | 385  |  |
| 43 | 预作用消防喷淋压力开关 | 个 | 183  |  |
| 44 | 水泵接合器 | 台 | 2437  |  |
| 45 | 水流指示器 | 只 | 2152  |  |
| 46 | 湿式报警阀组装置 | 台 | 3767  |  |
| 47 | 预作用报警阀阀组装置 | 套 | 4514  |  |
| 48 | 100止回阀 | 台 | 2291  |  |
| 49 | 150止回阀 | 台 | 2632  |  |
| 50 | 自助式卷盘 | 个 | 358  |  |
| 51 | 喷淋头上 | 粒 | 15  |  |
| 52 | 喷淋头下 | 粒 | 15  |  |
| 53 | 水力警铃 | 个 | 237  |  |
| 54 | 延時器 | 个 | 176  |  |
| 55 | 电接点压力表 | 个 | 219  |  |
| 56 | 消防压力表 | 个 | 171  |  |
| 57 | 预作用气压表 | 个 | 239  |  |
| 58 | 预作用控制器 | 个 | 236  |  |
| 59 | 试压枪头（带压力表） | 支 | 357  |  |
| 60 | DN65铝合金水枪 | 支 | 186  |  |
| 61 | DN65铝合金水枪（带开关） | 支 | 349  |  |
| 62 | DN65多功能水枪（带开关） | 支 | 428  |  |
| 63 | 喷淋报警阀组不锈钢信号蝶阀 | 只 | 618  |  |
| 64 | 闸阀DN50、DN32、DN25、DN20、DN15 | 台 | 221  |  |
| 65 | 中间继电器20A J2-20、10A J2-10、5A J2-5 | 个 | 215  |  |
| 66 | 螺栓Φ150以下 | 套 | 14  |  |
| 67 | 胶垫Φ65以下 | 片 | 3  |  |
| 68 | 消火栓 | 台 | 233  |  |
| 69 | 自救式水枪头 | 个 | 149  |  |
| 70 | 05#色带 | 圈 | 6  |  |
| 71 | 09#色带 | 圈 | 9  |  |
| 72 | 指示灯（控制柜用）AD11-22/21-8GZ2200 | 个 | 27  |  |
| 73 | 按钮（控制柜用）LA38-11/22 | 个 | 27  |  |
| 74 | 盘根 | 个 | 233  |  |
| 75 | 转换开关LW5-16D0401/2 | 个 | 40  |  |
| 76 | 熔断器RT14-20/10A以下 | 个 | 44  |  |
| 77 | 断路器DGFB6-40A以下 | 个 | 247  |  |
| 78 | 吸热盘 | 个 | 7  |  |
| **编号** | **名称** | **单位或型号** | **单价最高限价（元）** | **折扣报价** | **折后单价（元）** |
| 79 | 微动开关 | 个 | 55  |  |  |
| 80 | 法兰盘Φ150以下 | 个 | 79  |  |
| 81 | 保险管10A以下 | 个 | 7  |  |
| 82 | 普通压力表 | 个 | 42  |  |
| 83 | DN20以下的PVC管20米以内 | 根 | 237  |  |
| 84 | 1.5m㎡双胶线20米以内 | 圈 | 180  |  |
| 85 | 中间继电器24V/10A以内 | 个 | 86  |  |
| 86 | 自攻螺丝 | 个 | 6  |  |
| 87 | 接线端20个以内 | 个 | 55  |  |
| 88 | 接线头Φ10m㎡以下 | 个 | 7  |  |
| 89 | 弯头DN100以下 | 个 | 77  |  |
| 90 | 球阀DN25、DN32、DN40、DN50、DN65 | 个 | 41  |  |
| 91 | 减压孔板ZSPB-60、ZSPB-80 | 个 | 107  |  |
| 92 | 镀锌弯头DN25、DN65 | 个 | 42  |  |
| 93 | 镀锌三通DN25、DN65 | 个 | 66  |  |
| 94 | 镀锌四通DN25、DN65 | 个 | 77  |  |
| 95 | 镀锌大小头DN25、DN65 | 个 | 60  |  |
| 96 | 密封胶片DN125、DN150 | 个 | 9  |  |
| 97 | 卡箍DN114 | 个 | 14  |  |
| 98 | 螺丝M18X100 | 套 | 6  |  |
| 99 | 接线盒86X86 | 个 | 6  |  |
| 100 | 锁扣DN25 | 个 | 6  |  |
| 101 | 软管DN25 | 个 | 6  |  |
| 102 | 卡子DN25 | 个 | 6  |  |
| 103 | 焊条 | 包 | 79  |  |
| 104 | 生料带 | 个 | 3  |  |
| 105 | 水带卡子 | 个 | 3  |  |
| 106 | 锁母DN25 | 个 | 3  |  |
| 107 | 塑料接线盒86X86 | 个 | 5  |  |
| 108 | 塑料锁扣 | 个 | 5  |  |
| 109 | 塑料锁母 | 个 | 5  |  |
| 110 | 塑料直接 | 个 | 5  |  |
| 111 | U型卡25、40、65、80、100 | 个 | 15  |  |
| 112 | 砂纸 | 张 | 7  |  |
| 113 | 普通螺丝、螺帽 | 套 | 18  |  |
| 114 | 维修常用电子集成块74、40系列 | 个 | 66  |  |
| 115 | 消防水系统DN25软管 | 个 | 164  |  |
| 116 | 控制柜内15A以下的国产继电器开关 | 个 | 213  |  |
| 117 | 控制柜的指示灯 | 个 | 28  |  |
| 118 | 不带软件的储存器 | 个 | 228  |  |
| 119 | 电话插孔 | 个 | 113  |  |
| **编号** | **名称** | **单位或型号** | **单价最高限价（元）** | **折扣报价** | **折后单价（元）** |
| 120 | 24V继电器 | 个 | 151  |  |  |
| 121 | 接线柱 | 个 | 18  |  |
| 122 | 火灾探测器 | 个 | 142  |  |
| 123 | 输入输出模块 | 个 | 140  |  |
| 124 | 闸阀DN25 | 只 | 77  |  |
| 125 | 室内消火栓栓头SN65 | 只 | 102  |  |
| 126 | 水带接口SN65 | 个 | 115  |  |
| 127 | 水枪接口SN65 | 支 | 115  |  |
| 128 | 自救式水枪头SN65 | 支 | 200  |  |
| 129 | LED带蓄电池疏散指示灯（左右） | 个 | 169  |  |
| 130 | 疏散指示灯金属保护罩 | 个 | 167  |  |
| 131 | 全铝合金疏散指示灯（左右） | 个 | 297  |  |
| 132 | 不锈钢疏散指示灯（左右） | 个 | 292  |  |
| 133 | 吊装式LED带蓄电池疏散指示灯（左右） | 个 | 142  |  |
| 134 | 嵌入式LED带蓄电池疏散指示灯（左右） | 个 | 177  |  |
| 135 | 防爆型防水集控疏散指示灯（左右） | 个 | 431  |  |
| 136 | 吸顶应急灯 | 个 | 46  |  |
| 137 | 双头应急指示灯 | 个 | 36  |  |
| 138 | 疏散指示（单面单向左） | 个 | 33  |  |
| 139 | 疏散指示（单面单向右） | 个 | 33  |  |
| 140 | 防火门液压弹簧闭门器小号 | 个 | 225  |  |
| 141 | 防火门液压弹簧闭门器大号 | 个 | 256  |  |
| 142 | 防火门电磁释放闭门器联动型 | 个 | 547  |  |
| 143 | 防火门不锈钢加厚顺序器 | 个 | 146  |  |
| 144 | 防火门锁 | 个 | 300  |  |
| 145 | 常闭防火门顺序器 | 个 | 38  |  |
| 146 | 常闭防火门闭门器 | 个 | 38  |  |
| 147 | 疏散指示发光地贴 | 张 | 18  |  |
| 148 | 干粉灭火器4kg | 具 | 78  |  |
| 149 | 二氧化碳灭火器4kg | 具 | 58  |  |
| 150 | 灭火器箱8kg | 个 | 34  |  |
| 151 | 灭火器箱4kg | 个 | 33  |  |
| 152 | 毛巾 | 条 | 9  |  |
| 153 | 喊话器 | 个 | 73  |  |
| 154 | 防毒面具 | 个 | 36  |  |
| 155 | 反光背心 | 个 | 10  |  |
| 156 | DN150涡轮闸阀 | 台 | 795  |  |
| 157 | DN100止回阀 | 台 | 360  |  |
| 158 | DN100橡胶软接头 | 台 | 141  |  |
| 159 | DN100手柄蝶阀 | 只 | 185  |  |
| 160 | DN100钢卡 | 个 | 20  |  |
| **编号** | **名称** | **单位或型号** | **单价最高限价（元）** | **折扣报价** | **折后单价（元）** |
| 161 | DN100法兰 | 个 | 56  |  |  |
| 162 | 950水基车用灭火器 | 具 | 59  |  |
| 163 | 5号电池 | 个 | 12  |  |
| 164 | 24\*18螺丝 | 个 | 7  |  |
| 165 | 消防主机蓄电池 | 个 | 667  |  |
| 166 | 280KG\*双磁锁 | 个 | 389  |  |
| 167 | TCP/IP一门门禁控制板 | 个 | 423  |  |
| 168 | 专用控制箱 | 个 | 253  |  |
| 169 | 消火栓电子门锁 | 个 | 36  |  |
| 170 | 消防手筒灯 | 个 | 24  |  |
| 171 | 应急筒灯 | 个 | 34  |  |
| 172 | 安全出口 | 个 | 30  |  |
| 173 | 荧光棒 | 个 | 30  |  |
| 174 | 压力表表弯 | 个 | 26  |  |
| 175 | 手自动转换开关 | 个 | 25  |  |
| 176 | 终端器 | 个 | 27  |  |
| 177 | 消火栓按钮 | 个 | 68  |  |
| 178 | 总线短路隔离器 | 个 | 104  |  |
| 179 | 手动接口 | 个 | 36  |  |
| 180 | 普通杂工 | 天 | 290  |  |
| 181 | 电工（持电工证） | 天 | 450  |  |
| 182 | 焊工（持焊工证） | 天 | 533  |  |
| 183 | 消防操作员（持操作员证） | 天 | 500  |  |
| 184 | 消防工程师（二级消防工程师） | 天 | 800  |  |
| 185 | 消防工程师（一级消防工程师） | 天 | 1033  |  |
| 186 | 水泵/风机控制柜专业维修师 | 天 | 1166  |  |
| 注：所更换配件不限于以上表格明细内容，实际使用配件超出表格内容部分，按实际配件需求，且配件不高于市场价格，经甲方同意后使用。 |

填写要求：

1.供应商应完整填写本表。

 2.该表不可扩展。

供应商名称（公章）：

 年 月 日

### 2、消防维保维修服务报价明细

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **服务年限** | **最高年度限价（元∕年）** | **最高季度限价（元∕季）** | **折扣报价** | **折后季度服务费（元∕季）** | **折后年服务费（元∕年）** |
| 消防维保维修服务 | 1 | 28540 | 7135 |  |  |  |

填写要求：

1.供应商应完整填写本表。

 2.该表不可扩展。

供应商名称（公章）：

 年 月 日

### **二、法定代表人身份证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）（二选一）**

**法定代表人身份证明书**

致 （采购单位名称）：

 （法定代表人名称及身份证代码）是（供应商名称）的法定代表人，电话 ，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

 法定代表人（签字或盖章）：

 供应商名称（公章）

 年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

**法定代表人授权委托书**

致 （采购单位名称）：

 （法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）电话 ，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人、法定代表人身份证正反面复印件）

 供应商名称（公章）

 年 月 日

**三、基本资格条件承诺函**

**基本资格条件承诺函**

致 （采购单位名称）：

 （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在项目评审环节结束后，随时接受采购人检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

 供应商名称（公章）

 年 月 日

1. **营业执照复印件**

1.盖鲜章的营业执照扫描件（经营范围必须包括消防器材销售等相关内容）。

 **五、特定资格条件证书或证明文件**

1.盖鲜章的社会消防技术服务信息系统中的单位查询结果（其服务类型须包含“消防设施维护保养检测”）扫描件。

2.盖鲜章的建设行政主管部门颁发的有效的消防设施工程专业承包二级及以上资质扫描件。

 **六、其他应提供的资料**

--------------------------------------------------------------

（结束）