UPS不间断电源

一：设备包含
1.UPS 主机
2.蓄电池组
3.专用电池柜
二：技术参数
1. 容量：1000VA/800W 
2. 输入规格：单相两相+G 220V ±20% 50HZ; 输出规格：单相两相+G 220V±1% 50HZ; 
3. 持续稳定供电续航：≥12小时； 
4. 品牌：KASIMA卡斯马；
5. [bookmark: OLE_LINK1]质保三年（永久永续服务）
