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第一篇  询价采购邀请书
联投项目管理（集团）有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市两江新区锦林小学校（以下简称：采购人）的委托，对重庆市两江新区M16地块新建学校文体特色功能室设施设备采购项目进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参加报价。

一、询价内容

	包号
	名称
	最高限价（万元）
	成交供应商数量（名）

	1
	重庆市两江新区M16地块新建学校文体特色功能室设施设备采购
	44.00
	1


二、资金来源

财政预算资金，采购预算44万元。

三、供应商资格条件

（一）一般资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求：无
四、询价有关说明

（一）凡有意参加询价的供应商，请在行采家（https://www.gec123.com/）下载查看或采购代理机构获取本项目询价通知书，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓采购的所有 实质性要求内容。
（二）询价公告期限：自询价公告发布之日起三个工作日。

（三）获取及询价通知书发售：

1.询价通知书发售期：2026年7月8日至2026年7月13日。

2.询价通知书售价：人民币 300 元/包
3.询价通知书获取方式：在询价通知书发售期内，供应商将询价通知书发购买付款记录截图和附件《询价通知书发发售登记表》（加盖供应商公章）扫描后发送至laixiaoqin@scltzb.com或到代理机构处递交纸质件，按要求发送邮箱或递交纸质件的供应商方才报名成功。（通过邮件递交登记表的供应商，邮件主题为：项目名称+供应商名称）

（四）线上报价

供应商请自行下载采购文件并编制响应文件，在询价公告规定的报价截止时间前，将响应文件电子档上传至行采家-电子竞采（https://www.gec123.com/xe/）并进行线上报价，未在规定时间内完成线上报价的供应商将失去参与比选资格。

（五）供应商须满足以下三种要件，其现场递交的相应文件才被接受：

1.供应商在采购文件发售期内完成报名；

2.按时在行采家-电子竞采报价，并上传响应文件电子档；

3.按时在递交响应文件地点递交了纸质版响应文件。

（六）响应文件现场递交时间：2026年7月20日北京时间09:00-11：00（若网上上传的响应文件电子档与现场递交纸质版响应文件内容不一致，以现场递交纸质版响应文件为准（线上报价与纸质版报价不一致的，视为无效响应））。纸质响应文件正本一份，副本二份。
（七）响应文件现场递交地点：重庆市两江新区星光五路三号中兴科技园南门西希云谷C座1-1
五、询价有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在行采家（https://www.gec123.com/）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与报价。

（八）本项目不允许分包。

六、联系方式

（一）采购人：重庆市两江新区锦林小学校
联系人：陈老师

电  话：023-68308860
地  址：重庆市两江新区锦林二路 150 号
（二）采购代理机构：联投项目管理（集团）有限公司

联系人：徐老师
电  话：023-63944063  13389671158

地  址：重庆市两江新区星光五路三号中兴科技园南门西希云谷C座1-1

第二篇  询价项目技术需求

一、技术规格及质量要求

	体育基础设施设备

	序号
	货物名称
	技术规格及质量要求
	数量
	单位

	1
	扩音设备
	1.手提折叠式，功率≥25W
2.支持录音功能
3.支持充电
	8
	台

	2
	打气筒
	1.高压打气筒含储气罐气压表
2.气压:160PSI/11Bar
	2
	个

	3
	电动充气泵
	1.工作电压：AC220V-240V，双缸
2.气流量30L/分钟，金属30mm加大气缸，适用各种球类等
	2
	台

	4
	布卷尺
	1.供中小学体育教学测试用，50m。

2.皮尺≥1000mm长示值允许误差≤2mm，最小分度值1cm,整厘米刻度线与半厘米刻度线以长短宽窄区分，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；摇把金属制成。

3.刻线均匀，清晰，垂直纵边，无断线，刻度值印刷清晰准确，不易脱落。
	5
	盒

	5
	数字秒表
	三排显示，60时段记忆功能（1/100秒精确计时）预置倒数计时，专设步频节拍器可显示最快、最慢、平均时间时间、日历、定时闹响（12/24小时制式转换）大容量锂电池，,二种秒表功能模式
	10
	块

	6
	接力棒
	1.长度≥300mm，直径≥30mm。

2.用铝合金管制成，表面光洁，体形端直，无变形，无弯曲等缺陷，两边塑料堵头。

3.表面涂彩色油漆。
	24
	根

	7
	跳高架
	1.跳高架由底座，移动立柱，横杆托架,微调支脚构成。底座：≥28mm*380mm。
2.固定立柱与移动立柱选用铝合金型材，型材之间选用燕尾槽配合，表面氧化处理，固定立柱采用≥50*80mm的铝合金方管，刻度调节范围500mm-2500mm，升降立柱采用≥30mm*30mm的铝合金方管，两端塑料塞封口。
3.底座铁板一次冲压成型，底部设有PU滚轮。
4.跳高架防腐蚀，底部设有微调机构，通过调节微调机构可满足场地不平整引起的跳高架的稳定性和横杆的高度要求。
	2
	付

	8
	跳高垫
	尺寸≥3000mm×2000mm×300mm，外皮采用牛津布，内胆采用经防静电处理的26#优质高弹海绵，整体强力好，填充材料为聚乙烯高泡海绵。产品接缝处须平整、均匀牢固，棱角平整，两侧提手缝制结实，色泽均匀一致，表面不得有对视觉产生干扰的图像或标志。垫子可在长度方向对半折叠，两侧各有提手，方便移动和收纳。
	1
	块

	9
	跳高横杆
	比赛型

1．跳高横杆由横杆和横杆接头组成。

2．横杆采用≥φ30的玻璃钢材料制作，总长≥4000mm，重量小于2000g。

3．横杆固定在立柱上时，中心自然下垂应小于20mm。

4．横杠应具有弹性，在横杠中央悬挂3kg重物时，横杠中心下垂应不超过70mm。
	8
	根

	10
	起跑器
	主要由底座和脚踏组成，起跑器长≥635mm，卡槽宽≥95mm，连接板宽≥225mm；脚踏长≥165mm，宽≥105mm，表面镶嵌10mm厚的防滑胶垫，胶垫长≥160mm宽≥90mm厚≥10mm,前后可调，为卡式调节。调节范围为0-550mm可调，高140mm-160mm六档可调；带有提手，方便携带，背面设有12个地插钉，防止移位。
	6
	付

	11
	标志筒
	全塑料制品,方底座，高度为450mm，呈圆锥体状，放置平稳，有较好的韧性和抗冲击性。
	40
	个

	12
	实心球
	重量1000g±30g。圆周长350mm～780mm。
圆球形，充气式橡胶实心球，有内胆。

球面用≥4mm厚的天然橡胶整体成形，不得使用再生胶，产品无异味。从10M高处自由落体试验后，无破裂。球表面防滑，球上有明显不易脱落的商标、标志。外表面均匀分布乳头状小颗粒，半球结合处没有凹楞。
	60
	个

	13
	铅球
	球形，表面光滑、无棱角，飞行稳定，实心铸铁铅球，重量3kg，圆周公差＜0.05mm，外壳表面进行磨砂或防滑处理。男子铅球重量误差不超过±10克，女子铅球不超过±5克，确保各器材之间的一致性。
	10
	个

	14
	标志杆
	底座重≥1kg，直径≥220mm高≥70mm，PVC管高≥1500mm，直径≥25mm，三角红旗≥（330mm*470mm*560mm）
	60
	根

	15
	起跳板
	1.尺寸≥1220mm×300mm×100㎜，起跳板为长方形，木材经防水处理，不变形，防水淋，漆成白色。
2.起跳板顶部铺一个长度≥1220mm，宽度≥100mm，厚度≥25mm的橡皮泥显示板。
	3
	块

	16
	助跳板
	1．助跳板长≥1200mm，宽≥600mm,高≥250mm。上板厚≥18mm，下板厚≥24mm四簧直径大8mm，小6mm。

2．上盖有防滑层。

3．S型弹簧，材质坚硬而富有弹性，表面漆层均匀光洁，木材无裂缝，无疤痕，不变形并经脱脂干燥处理。
	2
	块

	17
	山羊
	升降600mm-800mm，五档调节，山羊头内用实木拼接，外包革面；

尺寸：≥400mm×200mm×200mm。腿外管直径38mm，内管直径≥32mm，壁厚≥1.5mm；羊脚底椭圆面长径≥78mm，短径≥72mm；

采用铸铁，山羊身必须平整，底托箍于腿连接牢靠内外管配合严密，升降灵活，组装后落地平稳，应色泽一致，不允许有伤疤，缝线应不漏针跳线，无气泡无流挂。腿外管表面采用抛丸喷砂，酸洗磷化除锈，表面静电喷涂，全部使用优质纯聚酯室外粉末，厚度不低于80um。
	2
	台

	18
	跳箱
	五节跳箱，长≥1000mm，高≥840mm，上宽：≥260mm，下宽：≥580mm，用≥20mm厚硬杂木制成，面涂有起保护和装饰用的漆层，箱体间拼装稳定牢固，平直，接地平稳。2、跳箱从上至下逐渐增大呈梯形，跳箱盖平整，用重体海绵做成弧形，表面用人造革包制，泡钉封口，级间用内撑木插联组合，每节衔接应平整，紧凑。
	2
	台

	19
	小跳垫
	1．规格≥1200mm×600mm×50mm。

2．内胆材质为珍珠棉材质，为一个整块结构，不允许拼湊；采用环保材料。

3．垫套为牛津布，颜色为军绿色，体操垫两侧设提手把，涤纶线缝合，两面革贴角。

4.跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱折，当载荷落至体操垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移。
	30
	块

	20
	大跳垫
	1．规格≥2000mm×1000mm×100mm。

2．内胆材质为珍珠海绵，为一个整块结构，不允许拼湊；采用环保材料。

3．垫套为牛津布，颜色为军绿色，体操垫两侧设提手把。涤纶线缝合，两面革贴角。

4.跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱折，当载荷落至体操垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移。
	10
	块

	21
	体操棒
	1.长900mm，直径30mm。

2.外观无毛刺尖锐物；颜色为双色各半。
	60
	根

	22
	小学生用篮球
	规格：5号篮球，重量：480g-500g，圆周：680mm-700mm，球压标准：7-9磅，皮革材质：PU皮革，中胎材质：抗冲击10000次以上比赛级中胎，篮球构造：天然橡胶内胆，中胎，外皮革三层，室内室外通用。
	120
	个

	23
	固定悬空篮球架
	1.室内使用。
2.篮球架篮圈上沿离地面3.05m，适合国际赛事。
3.篮板配用国际通用的高强度安全钢化玻璃篮板规格：1800mmx1050mm，并在篮板下沿侧面覆盖有EVA保护胶条抗老化不退色，篮板外围边框采用≥4mm厚，≥40mm宽的铝型材经模具压制而成，带有灯带卡槽；篮板边框连接件、篮板与篮圈连接件、篮板与上拉杆连接件均采用铸铝工艺一次浇注成型，内置筋板结构；篮板自带内嵌式红黄灯带，符合国际篮联认证标准。
	1
	套

	24
	移动式手摇升降篮球架
	1.结构：大型水泥/砂石配重底座、带万向刹车轮、手摇齿轮升降

2.优势：无需预埋、可随意调换场地、上课快速调高度

3.规格：立柱壁厚≥3mm，国标180×105cm钢化玻璃篮板（≥10mm），伸臂2.25m

4. 安全标配：立柱、篮板全包加厚海绵防撞护套
	1
	套

	25
	小学生用排球
	规格：5号排球，重量：260g-280g，圆周：650mm-670mm，球压标准：4-6磅，皮革材质：亚超细皮革，中胎材质：训练比赛级中胎，排球构造：内胆，中胎，外皮革三层，室内室外通用，训练比赛用球。
	30
	个

	26
	排球网柱
	1、移动式，高度调节范围1550mm-2430mm；零部件全部采用金属结构件；排球柱立柱外管直径≥89mm*2.5mm，内管直径≥76mm*2mm，支架顶部设滑动滚轮，缓冲拉绳与支架间的摩擦，配有电镀铸铁轮，金属紧线器，带卡轮，金属摇把。内侧对称配有相应高度的球网挂钩，可固定排球网。
2、有配重箱、小车轮，配重箱外形尺寸：≥600mm*400mm*300mm；箱体盖板厚度≥1.5mm，箱体铁板厚≥1.2mm。
3、金属外表面均经酸洗、脱脂、磷化、打沙处理，室外专用烤漆粉末喷涂，抗氧化、抗紫外线，不褪色，不含毒素，能适应潮湿和酸雨环境，不会出现脱落、锈蚀等现象。整体结构稳固，安全性好
	2
	付

	27
	排球网
	长9500mm-10000mm宽1000mm±25mm，包边，钢丝绳，抗老化，无节网
	2
	付

	28
	儿童足球
	规格：3号贴合足球，重量：280g-320克，圆周：535mm-560mm，球压标准：6-8磅，皮革材质：PU皮革。足球构造：内胆，皮革两层，适用场地：室内室外通用，足球级别：训练比赛用球。
	30
	个

	29
	少年足球
	规格：4号贴合足球，重量：350g-380g，圆周：620mm-650mm，球压标准：6-8磅，皮革材质：PU皮革，足球构造：内胆，皮革两层，适用场地：室内室外通用，足球级别：训练比赛用球。
	60
	个

	30
	足球门1
	1.门柱及横梁均采用≥φ89mm×3.0mm钢管；
2.球门内口宽度5500mm±10mm，球门内口高度为2000mm±10mm,下方深度≥2000mm
3.后支撑管采用≥φ48mm圆管折弯成型。球门为白色，表面色泽一致；
4.表面处理工艺：脱脂—抛丸—静电喷涂
5.器材符合GB/T19851.15-2007《中小学体育器材和场地第15部分：足球门》中的规定要求。
	1
	副

	31
	足球门2
	1.门柱及横梁均采用≥φ76mm×3.0mm钢管；
2.球门内口宽度3000mm±10mm，球门内口高度为2000mm±10mm,下方深度1500mm；
3.后支撑管采用≥φ48mm圆管折弯成型。球门为白色，表面色泽一致；
4.表面处理工艺：脱脂—抛丸—静电喷涂
	2
	副

	32
	乒乓球
	直径43.4mm～44.4mm，重量2.20g～2.60g，弹跳220mm～250mm，圆度0.4mm，受冲击不小于700次无破裂。
	60
	个

	33
	乒乓球拍
	用来击球的拍面应用一层齿粒向外的胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过2mm，或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过4mm。底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应≥4N
	30
	付

	34
	乒乓球网架（室外）
	网架长≥1530mm，网架高≥150mm，钢制
	4
	付

	35
	乒乓球台
	1.台面尺寸规格：≥2740mm×1525mm,台高≥760mm，配置铁制球网高≥150mm，长≥1530mm。
2.球台台面采用SMC材料，整体高温模压一次成型，球台台面四角为R型弧角，不能为直角。
3.台面翻边高度≥48mm,翻边厚度≥5mm；主加强筋高度≥25mm，厚度≥4mm。背面小方格内有对角加强筋，高≥3mm，宽≥5mm；台面与彩虹支腿连接处台面背面采用“井”字形，彩虹腿用圆管加固框连接。
4.底架采用彩虹腿设计结构，≥Φ60mm钢管，整体稳定；台腿外边距两端台边≥280mm，任何撑档离地≥230mm。
	4
	张

	36
	羽毛球
	球口外径65mm～68mm，球头直径25mm～27mm，球头高度24mm～26mm，毛片插长63mm～64mm，重量4.50g～5.80g，毛片数量16片
	120
	个

	37
	羽毛球拍
	1、铝合金一体，尼龙球网；
2、长度≤660mm，球拍上宽度≤200mm，
	30
	付

	38
	羽毛球网柱
	1．移动式。底座外形尺寸：≥400mm*300mm*170mm，石子配重≥90KG，底部配有滚轮，移动静音，室内室外通用。
2.柱高≥1550mm，使用≥￠42钢管，壁厚≥2.5mm,支架顶部设有滑动滚轮，缓冲拉绳与支架间的摩擦，。配有电镀铸铁轮，金属紧线器，带卡轮，金属摇把，不松动。内侧对称配有相应高度的球网挂钩，来固定羽毛球网。
	2
	付

	39
	羽毛球网
	羽毛球网长度≥6100mm，宽度760mm±25mm，单包边，钢丝绳，抗老化
	2
	付

	40
	网球
	重量32.0g～46.9g，直径68mm～80mm，弹性900mm-1200mm
	80
	个

	41
	网球拍
	1、铝合金一体，尼龙球网；
2．外观：球拍的击球面平坦，由连接在球拍框上的拍弦组成统一规则，拍弦在交叉的地方相互交织或相互结合的；
3、总长度≤685mm，球拍上宽度≤280mm，球拍弦面长度≤360mm；
	10
	付

	42
	网球网柱
	1、材质为ABS，移动式，
2、零部件全部采用金属结构件，立柱≥80mm*80mm方管，壁厚≥3.0mm，立柱高≥1070mm，柱体后部装有紧绳器；配重箱外形尺寸：≥900mm*460mm*210mm。重量≥320kg。
	1
	付

	43
	网球网
	网球网长度12800mm±30mm，宽度1070mm±25mm，pe编制绳网
	2
	付

	44
	羽毛球地胶
	1.产品规格：≥15m*1.8m*4.6mm
2.产品颜色：至少五色可选
3.适用场地：专业级、赛事级羽毛球场地
4.产品纹路专业，符合羽毛球运动轨迹。
5.产品具有良好的缓冲性，背部有防伪标识。
	2
	块

	45
	移动式羽毛球柱
	1．铸铁移动式。底座外形尺寸：≥490mm*340mm*100mm，总重量≥130kg，底座配有滚轮，移动静音，室内室外通用。
2.柱高≥1550mm，使用≥￠42mm钢管，壁厚不低于4mm,支架顶部设有滑动滚轮，缓冲拉绳与支架间的摩擦。内侧对称配有相应高度的球网挂钩，可固定羽毛球网。
	2
	付

	46
	体操垫1
	1．规格≥1200mm×600mm×50mm。

2．内胆材质为珍珠棉材质，为一个整块结构，不允许拼湊；采用环保材料。

3．垫套为牛津布，颜色为军绿色，体操垫两侧设提手把。涤纶线缝合，两面革贴角。

4.跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱折，当载荷落至体操垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移。
	60
	块

	47
	体操垫2
	1．规格≥2000mm×1000mm×100mm。

2．内胆材质为珍珠海绵，为一个整块结构，不允许拼湊；采用环保材料。

3．垫套为牛津布，颜色为军绿色，体操垫两侧设提手把。涤纶线缝合，两面革贴角。

4.跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱折，当载荷落至体操垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移。
	6
	块

	48
	发令台
	台阶式；采用直径≥32mm圆管，高≥2300mm,烟屏直径≥330mm，发令烟屏可拆装；箱体尺寸：≥长700mm宽600mm高1000mm，2个台阶，台阶高≥250mm，箱体钢板厚度≥3mm；烟屏为黑色，可与箱体拆装；箱体带轮整体可移动，整体喷塑,。
	1
	个

	49
	裁判旗1
	指挥旗采用不锈钢杆，结实耐用且不易生锈，长≥450mm，直径≥19mm；旗面≥300mm*360mm，旗面一般采用聚酯纤维等耐磨布料；柄长≥110mm，直径≥28mm。
	10
	个

	50
	移动不锈钢球车
	采用不锈钢材质，外形尺寸：≥长950*宽750*高760mm，主管直径≥19mm，壁厚≥1.1mm，副管直径≥12.7mm，壁厚≥0.7mm。
	4
	个

	51
	音箱
	喇叭：12寸低音、压电高音。
配置：充电器、单手持话筒（258.5MHZ)、说明书。
功能：支持微信小程序控制、消原音伴唱、语音播报、录音、五旋钮独立调节、话筒优先功能。外接≥12V电源输入接口，电池容量：≥4400mAh，充电器：DC9V1.2A，功率：≥100W峰值功率：≥200W。
	1
	个

	52
	立定跳远垫
	PVC材质≥900mm*3400mm*4mm，量程：900mm～3000mm，分度值≥50mm，允差：±10mm
	6
	个

	53
	沙包
	尺寸：≥70mm*70mm*70mm，帆布材质，重量50g-70g
	100
	个

	54
	垒球
	PU材质，颜色为白色，木屑芯具有弹性和硬度，，圆周长245mm±10mm,重量140g±5g。
	60
	个

	55
	毽球
	1．毽子高≥170mm，重≥20g。

2．毽垫直径36mm-40mm，厚度15-20mm；毽垫为金属材料，底部为橡胶制弹性底垫。

3．毽毛为四根经处理的长鸡毛组成，羽毛宽30-35mm，插毛管高22mm-24mm。
	60
	个

	56
	匹克球拍
	全碳素材质，长≥415mm宽≥190mm
手柄:长≥140mm直径≥36mm
重量:≥206克(单只)
	60
	付

	57
	匹克球
	40孔
	30
	个

	58
	匹克球网
	1.外型尺寸：长7030mm*宽1000mm*高914mm，型材：≥80mm*80mm，壁厚：≥2mm，地面高度：914mm。
2.球柱支架均采用热镀锌管材；耐腐蚀；球柱底部配置万向塑胶轮，可随时移动和固定，并配有304不锈钢支撑脚可调节标准高度；管材表面磷化后经超耐候聚酯粉末静电喷涂，适合全天候环境；

外置紧绳器收紧，球柱内侧焊接U型边杆；
	5
	付

	59
	跨栏架
	铁质升降栏架（加厚烤漆钢管+配重底座）+独立软性发泡横杆
	20
	个

	智慧体测设施设备

	序号
	货物名称
	技术规格及质量要求
	数量
	单位

	1
	智慧体育管理平台
	1、处理器：单颗处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0GHz，支持超线程。

2、内存：配置不小于32G DDR4(16G*2)；支持4根内存插槽，最大可扩展至128G。

3、硬盘：配置不小于1块512GB SATA SSD硬盘；可配置≥4块3.5寸(兼容2.5寸)SAS/SATA硬盘，支持≥1个SATAM.2硬盘

4、网口：标配不小于2个板载千兆电口、1个IPMIRJ45管理接口；支持选配10GbE、25GbESFP+等多种网络接口

5、独显&GPU扩展：支持≥4个PCIE4.0扩展

6、平台基础信息管理模块:

（1）学校管理：支持编辑学校信息、上传Logo、配置学制与年级班级数量；支持配置16项以上运动项目。

（2）教师管理：支持教师信息录入；支持照片上传与建模质量评估；支持批量导入/导出、组织变更、多条件查询。

（3）学生管理：支持学生基本信息管理；支持人脸照片采集与质量校验；支持多条件过滤查询。

（4）用户与角色管理：支持用户组维护、权限分配；支持角色添加、删除、权限配置。

7、运动规则与成绩管理模块:

（1）成绩规则配置：支持国家标准评分规则；支持自定义等级标准；支持项目权重配置。

（2）运动规则配置：支持6项以上运动技术标准；支持违规规则配置；支持规则下发至终端设备。

8、运动数据管理模块:

（1）自由锻炼：支持16项以上运动数据查看；支持计数类和计时类成绩展示；支持运动视频回放与分析。

（2）体育作业与随堂练习：支持作业创建与进度跟踪；支持随堂练习成绩统计。

9、体能测验管理模块:体能测验：支持14项以上运动测验；支持组织进度下钻分析；支持体质指标分析。

10、统计分析，学生运动数据统计：支持按学生运动信息进行统计，包括序号、姓名、班级、各运动的最高成绩、累计成绩、累计次数并支持运动成绩的正序、倒叙操作。

11、校本资源库模块:

（1）题库与课件管理：支持题库分类与试题管理；支持课件上传与转码。

（2）课程与闯关管理：支持录播课创建；支持闯关任务配置。

12、教务与设备运维模块:

（1）校历与任教管理：支持校历配置；支持教师任教管理。

（2）设备管理：支持设备状态监控；支持设备升级维护。

13、校园体能锻炼角：支持接入信息发布屏，运动相机通过手势开展开合跳，左右横跳、高抬腿、原地深蹲、深蹲跳、跳绳等运动。

14、智慧体育运动：支持包括跳绳、立定跳远、50*8往返跑、800米长跑、1000米长跑、50米短跑、100米短跑、抱头仰卧起坐、抱胸仰卧起坐、引体向上、俯卧撑等运动项目。
	1
	套

	2
	运动数据驾驶舱
	1、支持查看学员总数、考核总次数、训练总次数、累计运动时间、训练设备数量。

2、支持显示测验概况包括累计测验次数、累计测验人次、累计达标人次、平均达标率；支持饼图显示优秀人次、优秀占比、良好人次、良好占比、及格人次、及格占比、不及格人次、不及格占比；支持趋势图显示各次测的达标率；支持按性别显示0-40，40-60，60-80，80-100的各等级的成绩分布；支持显示测验榜单的TOP5学员分数、项目、性别、组织。

3、支持历史运动记录的显示以及现场实时测验画面的切换，在无测验进行时，支持显示历史运动记录包括运动视频、运动项目对应评级、分数、3D肌肉人体模型、肌肉状态、学员姓名、性别；在有测验进行时，显示对应测验画面；支持显示测验设备的设备名称、在线状态、磁盘使用率、内存使用率。

4、支持显示训练数据概况，包括累计训练人次、训练任务数量、累计完成人数、任务完成率以及跳绳、仰卧起坐、引体向上、立定跳远、800米长跑、1000米长跑、50米短跑、100米短跑等各运动项目的类型训练人次、累计训练时长；支持以柱状图方式显示训练频次统计包括最近7天、最近1个月、最近1年，其中最近7天、最近30天支持按天常看训练频次，最近一年支持按月查看训练频次；支持折线图方式显示各训练任务的完成率；支持显示训练榜单的TOP5，包括训练时长、姓名、性别。
	1
	套

	3
	体育训测一体机
	1、触摸屏尺寸≥32英寸、竖屏显示；显示分辨率不低于1080×1920，支持24位真彩色显示和触屏操控功能,屏幕背光亮度≥2000cd/m²。

2、至少内置人机交互屏模块、摄像机模块（不少于3个）、语音播放模块、交换机模块、4G模块、WiFi模块、SSD存储器、电源模块、边缘计算模块；具备不少于5个RJ45网络接口

3、系统：Android操作系统（版本≥Android 12）,内置CPU/NPU/GPU一体芯片，合计算力不低于30Tops算力.

4、具备上、下2路图像采集模块及1路人脸图像采集模块；上路图像采集模块支持电动PT调节；上、下路图像采集模块支持2560×1440、50fps。

5、教师身份登录后，支持查看本班学生的成绩信息、录入班级学生信息、开启随堂测试和年度体育测试功能。支持一个教师管理多个班级。

6、具有跳绳（1~5人）、俯卧撑（1~2人）、仰卧起坐（1~2人）、立定跳远、引体向上（1~2人）、跑步（50米、100米或800/1000米跑、阳光跑）、实心球、篮球绕杆、足球绕杆、排球垫球运动的提示及成绩展示功能；当待测人员通过人脸比对功能比对成功，待测人员按要求完成对应的体育运动项目，并实时将评分结果显示在屏幕上；成绩显示延时应不超过1S。

7、支持跳绳检测功能，支持准备过程提示，如双手张开、手握绳子；支持多人检测；支持运动过程中异常提醒，包括人员离开区域、多人、无绳空跳、拌脚。跳绳计数误差不大于±1个。

8、支持俯卧撑检测功能，支持身体是否直线检测、双臂未伸直检测、趴地检测、离开区域检测。俯卧撑计数误差不大于±1个。

9、支持仰卧起坐检测功能，支持双膝未弯曲到位检测、背部触垫检测、双手抱头检测、双肘未触膝检测、臀部离垫检测、长时间未坐起检测、离开区域检测。仰卧起坐计数误差不大于±1。

10、支持引体向上检测功能，支持下颌未过杆检测、双臂未伸直检测、脚触杆检测、脚触地检测、手离杆检测。引体向上计数误差不大于±1。

11、机械碰撞等级≥IK10，显示屏幕玻璃能够承受80Km/H的足球正面撞击不破碎；整机防护等级≥IP54，支持室外（涉水深度不超过50cm）和室内使用

12、支持语音播放功能，内置1个扬声器，距设备正前方1m处的最大声级应不低于90dB(A)

13、内置不小于1TBSSD存储，不小于1个内置MIC，支持语音交互功能，集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，音频不小于1路输出（Lineout），3.5mm圆头，可接外置音柱。

响应文件中提供该产品技术白皮书完整内容（至少包含产品介绍、产品属性、性能参数）或第三方机构出具的检验（检测）报告复印件作为以上4-10项技术证明材料
	1
	台

	4
	扩展体测机
	1、内置不少于26T算力。具有不小于1个RJ45接口、1个音频输出接口、1个RS485接口、1个SD卡槽。

2、支持分辨率设置为3840×2160、50fps，分辨力≥2000TVL。

3、内置不小于2颗CPU/NPU/GPU一体芯片、≥1个wifi模块、≥2个麦克风、≥1个扬声器、≥1组红绿双色指示灯。

4、设备支持手势识别功能，支持举手、双手侧平举、左手单手侧平举、右手单手侧平举、双手胸前交叉等功能。

5、设备具有跳绳（1~5人）、俯卧撑（1~2人）、仰卧起坐（1~2人）、引体向上（1~2人）、立定跳远、实心球、排球垫球运动的提示及成绩展示功能。

6、支持立定跳远检测功能，可对跳远人员进行人脸识别，支持踩线、离开区域、多人、单脚起跳等作弊行为检测，支持识别手撑地成绩；可输出跳远动作分析数据（包括下蹲屈膝角度、起跳高度、手臂抬起角度），可上传对应的起跳、腾空、落地图片。立定跳远测距误差不大于±0.01m。

7、支持俯卧撑检测功能，可对俯卧撑人员进行人脸识别，支持身体是否直线检测、双臂未伸直检测、趴地检测、离开区域检测。俯卧撑计数误差不大于±1个。

8、支持引体向上检测功能，可对引体向上人员进行人脸识别，支持下颌未过杆检测、双臂未伸直检测、脚触杆检测、脚触地检测、手离杆、反手抓杆、疑似作弊等检测。引体向上计数误差不大于±1。

9、设备具有语音播放功能，内置≥1个扬声器，距设备正前方1m处的最大声级应不低于100dB(A）。

10、设备指示灯可根据下发的要求闪烁、常亮、关闭红灯或绿灯。

响应文件中提供该产品技术白皮书完整内容（至少包含产品介绍、产品属性、性能参数）或第三方机构出具的检验（检测）报告复印件作为以上2-10项技术证明材料
	1
	台

	5
	体育训测相机
	1、 像素≥800W。具有≥1个RJ45网络接口、≥1个DC12V输出接口、≥1路音频输出接口、≥1路音频输入接口、≥3路报警输入接口、≥2路报警输出接口。支持POE供电，整机防护等级≥IP67。

2、分辨率≥3840×2160、50fps，靶面尺寸≥1/1.8英寸。

3、支持体育锻炼检测功能，具有跳绳（1~2人）、俯卧撑（1~2人）、仰卧起坐（1~2人）、立定跳远、引体向上（1~2人）、跑步（短跑8道次或长跑模式）的提示、检验功能。

4、支持跳绳检测功能，支持人脸识别、空跳识别、单脚识别、离开区域识别、拌脚识别，支持大臂夹角识别

5、支持仰卧起坐检测功能，支持抱头、抱胸2种模式，支持人脸识别、未抱头识别、背靠垫子识别、双肘触膝识别、抬臀识别、双膝未弯曲识别、躺地时间过长等报警

6、支持引体向上检测功能，支持人脸识别、脚接触立杆识别、脚接触地面识别、手离杆识别、下颚未过杆识别、手臂未伸直识别；支持踩凳作弊识别

7、支持俯卧撑检测功能，支持人脸识别、双臂未伸直识别、身体未伸直识别、趴地识别

8、支持短跑检测功能，支持配置1-8条跑道，支持起点识别和终点识别，支持输出画面轨迹预览，支持踩线识别、到线计时

响应文件中提供该产品技术白皮书完整内容（至少包含产品介绍、产品属性、性能参数）或第三方机构出具的检验（检测）报告复印件作为以上2-8项技术证明材料。
	
	

	6
	扩展位显示屏
	1、≥21寸LED显示屏，显示区域≥512mm*256mm

2、P4点阵模组，≥128*64分辨率

3、支持红、绿、黄、蓝、紫、青或者白色字符显示

4、支持红、绿、蓝简单动画显示

5、支持16、24和32点阵GBK字符显示

6、支持≥8个自由分区，每个分区最大可滚动显示250汉字

7、RJ45和RS485通讯

8、支持≥15级亮度调节

9、户外防雨防护等级设计

10、≥10种显示方式：静止显示、向上移动、向下移动、向左移动、向右移动、向上连续移动、向下连续移动、向左连续移动、向右连续移动、闪烁。

11、支持壁装、抱箍立杆装等安装方式，自带电源适配器
	1
	台

	7
	坐位体前屈测试仪
	1、测试人员躯干、腰、颈等关节，韧带和肌肉的伸展性，反应身体的柔韧素质
2、采用高精度激光测距传感器，测量范围-200~400mm，分度值：1mm，误差：±1mm
3、推板具有防作弊和自动复位功能，即双手推板检测功能，一只手离开推板，推板无法前行、测量停止;
4、带辅助测试床体板，含海绵坐垫及硬质透明蹬脚板、床体；滑竿采用氧化工艺铝合金材料
	1
	台

	8
	壁挂式检录识别管理端
	1、尺寸不小于8英寸，分辨率不小于800×1280，类型：IPS，操作方式：触摸，镜头数量不小于2个，像素不小于200W
2、人脸认证：采用深度学习算法，支持单人和多人识别（最多支持5人同时识别），支持照片、视频防假
3、组合认证：人脸+卡片，人脸+密码，卡片+密码
4、多重认证：设备支持本地认证、本地+远程开门认证、本地+超级密码认证三种认证模式。每种模式最大支持20个认证组，每个认证组最多支持128人多重认证（每个认证组支持8个群组，每个群组支持16个人）
5、视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现7*24H视频监控录像
6、桌面自定义：支持开机画面的自定义配置；待机画面支持广告内容配置；支持姓名、工号、人脸图片、认证结果的自定义配置
7、提示音自定义：集成TTS文字转语音，可自定义配置认证成功和认证失败的提示音及内容。可叠加播报姓名/称呼
8、信息发布功能：支持图片、文字、视频的信息发布
	1
	台

	9
	交换机
	1.交换容量≥600Gbps/6Tbps；包转发率≥120Mpps/150Mpps

2.千兆电口≥24个，1G/2.5G SFP光口≥4个

3.支持MAC地址≥16K；支持不少于4K个VLAN；支持静态路由

4.支持IGMP v1/v2/v3 Snooping；支持STP、RSTP、MSTP协议；支持端口聚合，支持手工和静态LACP

5.支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，要求配对的设备有独立的控制平面

6.支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换

7.支持零配置上线，支持二层广播自动发现网管中心平台；支持配置静态IP地址三层发现网管中心平台；支持DHCP Option43方式发现网管中心平台；支持DNS域名发现网管中心平台

8.支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截

9.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK06

响应文件中提供该产品技术白皮书完整内容（至少包含产品介绍、产品属性、性能参数）或第三方机构出具的检验（检测）报告复印件作为5-9项参数技术证明材料
	1
	台

	数学（棋类）功能室设施设备

	序号
	货物名称
	技术规格及质量要求
	数量
	单位

	1
	围棋
	1、棋盘材质：木制、竹制；棋子材质：密胺树脂

2、棋盘尺寸≥44*44cm，棋子尺寸≥22mm
	12
	套

	2
	象棋
	1、棋盘材质：木制、竹制；棋子材质：木制、竹制

2、棋盘尺寸≥42*42cm，棋子尺寸≥36mm
	12
	套

	3
	国际象棋
	1、棋盘材质：木制、竹制；棋子材质：木制、竹制

2、棋盘尺寸≥34*34cm

3、含配套棋子
	12
	套

	4
	围棋教学棋盘
	1、棋盘尺寸≥100*100cm

2、配有磁性围棋及落地支架
	1
	套

	5
	象棋教学棋盘
	1、棋盘尺寸≥100*100cm

2、配有磁性象棋及落地支架
	1
	套

	6
	国际象棋教学棋盘
	1、棋盘尺寸≥100*100cm

2、配有磁性国际象棋及落地支架
	1
	套

	7
	棋桌椅
	1、规格：W1200*D600*H750（±10mm）；

2、材质：全实木结构，台面像胶木齿接板，经干燥处理，表面打磨，表面PU油漆处理。

3、配置4个方凳。
	12
	张


二、其他要求

1.潜在供应商须承诺已充分考虑实际交付情况，所投产品满足国家相关标准，满足采购人实际使用需求；本项目电源线、光纤、网线、管线等综合布线需求须按照采购人要求实施；交付过程中如有设备、材料增补，全部由供应商承担，采购人不另做任何增补。（响应文件中提供承诺函，格式自拟）
2.本项目为成品现货采购，非定制开发。潜在供应商须充分考虑采购人实际功能需求，并承诺在签订合同前，提供真实成品环境逐一演示“智慧体育管理平台”、“运动数据驾驶舱”的相关软件功能，未提供或不满足的视为虚假响应。同时须承诺所投软件产品及资源享有合法永久版权。（响应文件中提供承诺函，格式自拟）
3.潜在供应商在响应及验收过程中，若有任何虚假响应行为，将移交相关部门依法处理。

4.成交供应商须对数学（棋类）功能室房间进行空气检测；检测结果应符合国家相关标准，否则由成交供应商承担全部责任及整改费用。检测单位须为采购人选择的国家认可的质量检测机构，检测结果合格后方可提出验收申请，相关检测费用由成交供应商承担。

第三篇  询价项目服务需求

一、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间

采购合同签订后20个日历日内交货，并完成安装调试。

（二）交货地点

交货地点：重庆市两江新区锦林小学校指定地点。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，供应商应经采购人在场情况下当面开县，共同清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。

4.供应商提供的货物未达到询价通知书规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

6.产品包装材料归采购人所有。

二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.自验收合格之日起，提供三年的质保期。

2.供应商产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。 
4.供应商产品由厂家（指产品生产厂家，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负 
责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明，并附厂家售后服务承诺。
（二）售后服务内容

供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在24小时内采取相应响应措施；无法在12小时内解决的，应在 24 小时内提供备用产品，使用户能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商应同样提供电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以不高于市场价价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。
三、报价要求

报价包含完成本项目所需的货物生产（购置）费、包装费、运输费（含装卸费）、安装调试费、备品备件费、仓储费、人工费、保险费、税费、培训费等货到采购人指定地点直至验收合格以及质保期内的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
四、付款方式

验收合格后，成交供应商向采购人开具发票，采购人收到后5个工作日内办理支付。
五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

七、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

一、采购程序

（一）询价按询价通知书规定的时间和地点进行。

（二）由本项目询价小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。 

1.资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	/


注：参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价通知书要求的供应商进行评审。未实质性响应询价通知书的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：
	序号
	审查因素
	审查标准

	1
	响应文件签署或盖章
	按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章

	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	响应方案
	只能有一个响应方案。

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量（含电子文档）符合询价通知书要求。

	3
	响应文件内容
	对询价通知书第二篇、第三篇规定的询价内容进行实质性响应。

	
	询价有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。


（三）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

二、评定成交的标准

1.询价小组将依照本询价通知书相关规定对技术（质量）和服务均能满足实质性响应要求的供应商所提交的报价价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

2.在符合项目采购要求、质量和服务的前提下，按响应报价最低的原则推荐成交供应商。如出现两个以上相同最低响应报价的，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

3.询价小组认为，排在前面的成交候选人的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，采购人或采购代理机构可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

3.1异常低价问题有关事项的说明 

1.评审中出现下列情形之一的，询价小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目 

最高限价×45%；

4）询价小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信 

履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

2.询价小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 

询价小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效报价（响应）处理。
4.采取询价小组确定成交供应商的，采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的 成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求且竞标总报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的竞标总报价最低的供应商为成交供应商。

5.成交供应商的变更成交供应商拒绝签订采购合同的或不按本询价通知书规定提交履约保证金的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
三、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（四）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（五）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（六）供应商不接受询价小组修正后的价格的；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（九）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十一）法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

第五篇  供应商须知

一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、询价通知书


（一）询价通知书由询价采购邀请书、询价项目技术（质量）需求、询价项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。

三、报价要求

（一）响应文件

供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（二）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.询价小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为供应商的资格。。

（三）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，网上上传电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，询价通知书第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达报价地点，应在封套上注明询价项目名称、供应商名称。
（六）响应文件语言：简体中文

四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家官网（https://www.gec123.com）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于异议
（1）采购代理机构负责部门：质量法务部

（2）联系电话：023-63944063

（3）提交地址：重庆市两江新区星光五路三号中兴科技园南门西希云谷C座1-1

（4）提交方式：书面形式；

（5）提出时间：供应商认为采购文件、采购过程、成交或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出异议；

（6）提出要求：供应商应一次性提出针对本项目的异议，且异议须提供相应的依据；

（7）异议说明：针对供应商提出的异议，采购代理机构将一次性作出异议说明。。
七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价通知书和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）询价通知书、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询价通知书中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

八、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。
九、采购代理服务费

（一）供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费5700.00元。

（二）采购代理服务费缴纳账户信息：

户  名：联投项目管理（集团）有限公司重庆分公司

开户行：招商银行股份有限公司重庆分行营业部

账  号：123918518710001
第六篇  合同草案条款

附页：合同格式

采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	商品名称
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	交货时间
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：

1.质保期限：

2.保修范围：

3.服务措施：

4.质保期后服务：

	二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：

	三、交提货方式：

	四、验收标准、方法：

如有异议，请于      日内提出。

	五、履约保证金：

	六、付款方式：

（按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列）

	七、违约责任：

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。

	八、其他约定事项：

1.询价通知书及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁/协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。（采购人应按项目实际情况完整填写）

3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。

4.其他：

	需方：

地址：

联系电话：

授权代表：
	供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：




签约时间：           年   月   日      签约地点：

第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件（如要求）

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）报价函

报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目报价（总价）为人民币大写：      元；人民币小写：    元。以我公司报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本 一  份，副本 二  份，网上上传电子文档一份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按询价通知书规定，交纳询价通知书要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和交易中心缴纳询价通知书规定的采购代理服务费和交易服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：  

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

                               年   月   日

（二）明细报价表

项目号：                           

询价项目名称：

	产品名称
	品牌及产地
	制造商名称
	规格型号
	数量
	单价

（   ）
	合计

（   ）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.供应商应完整填写本表。

        2.该表可扩展。

                                          供应商名称（公章）或自然人签署：
年     月    日

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目号：                               

询价项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询价项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）
三、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：                               

询价项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

                                                  年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询价项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

询价项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）    （性别）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

询价项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。


（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

                  （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日
（五）特定资格条件证书或证明文件（如要求）

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）

附件：
询价通知书发售登记表

	项目名称
	

	项目编号
	
	包号
	

	供应商名称
	

	供应商统一社会信用代码
	

	单位地址
	

	联系人
	
	联系方式
	

	邮箱
	

	文件工本费
	300元

	开票信息
	开票金额：

专票/普票：

电子发票接收邮箱：

	购买时间
	2026年   月   日

	备注
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	注：供应商扫码支付文件费用，

付款时请备注供应商名称及报名项目。

报名表中可删除此备注
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