（二）明细报价表

谈判项目名称：重庆应用数学中心建设项目中水回用系统采购及安装（第二次）

谈判项目编号：24-00017

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（ 元 ） | 合计（ 元 ） |
| 一体化设备箱体（地上式） | 帆盾重庆 | 重庆帆盾环保设备有限公司 | 2.0x1.0x2.5m,一体化碳钢形式集成，箱体板材厚度≥5mm,外底漆面漆，内环氧煤沥青防腐。 | 1台 | 12000 | 12000 |
| 碳钢水箱（地埋式） | 帆盾重庆 | 重庆帆盾环保设备有限公司 | 4.0x2.0x2.5m,内容积≥25m³，一体化碳钢形式集成，箱体板材厚度≥8mm，内外环氧煤沥青防腐。 | 1台 | 23000 | 23000 |
| 调节池提升泵 | 南方江苏昆山 | 南方泵业股份有限公司 | 潜污泵,Q≥1.0m3/h，H≥10m，铸铁。 | 2台 | 1500 | 3000 |
| 液位开关 |  新控 东台市 | 东台市新控仪器仪表制造厂 | 浮球 | 8套 | 100 | 800 |
| 提篮格栅 | 帆盾重庆 | 重庆帆盾环保设备有限公司 | 碳钢非标制作。 | 1套 | 2000 | 2000 |
| 微动力搅拌系统 | 帆盾重庆 | 重庆帆盾环保设备有限公司 | UPVC非标制作。 | 1套 | 500 | 500 |
| 回转风机 | 优纳特江苏宜兴 | 宜兴优纳特机械有限公司 | Q≥0.2m3/h，P≥30kPa。 | 1台 | 3500 | 3500 |
| 中心筒 | 帆盾重庆 | 重庆帆盾环保设备有限公司 | 碳钢非标制作。 | 1台 | 3400 | 3400 |
| 中间水池提升泵 | 南方江苏昆山 | 南方泵业股份有限公司 | Q≥1.0m3/h，H≥30m，铸铁。 | 2台 | 2400 | 4800 |
| 石英砂过滤器  | 帆盾重庆 | 重庆帆盾环保设备有限公司 | 处理能力≥1m3/h,配自动阀头，石英砂滤料。 | 1套 | 3000 | 3000 |
| 活性炭过滤器 | 帆盾重庆 | 重庆帆盾环保设备有限公司 | 处理能力≥1m3/h,配自动阀头，活性炭滤料。 | 1套 | 4000 | 4000 |
|  PAC加药系统 | 帆盾重庆 | 重庆帆盾环保设备有限公司 | V≥200L,PE材质，配搅拌机。 | 1套 | 2500 | 2500 |
| PAM加药系统 | 帆盾重庆 | 重庆帆盾环保设备有限公司 | V≥200L,PE材质，配搅拌机。 | 1套 | 2500 | 2500 |
| 加药泵  | 南方江苏昆山 | 南方泵业股份有限公司 | 计量泵Q≥4L/h，P≥8bar。 | 2台 | 1400 | 2800 |
| 回用水泵 | 南方江苏昆山 | 南方泵业股份有限公司 | Q≥9m3/h,H≥22m，铸铁材质。 | 2台 | 2000 | 4000 |
| 紫外线消毒器 | 优威河北 | 河北优威环保设备科技有限公司 | 10t/d。 | 1台 | 1800 | 1800 |
| 控制系统 | 帆盾重庆 | 重庆帆盾环保设备有限公司 | PLC，元器件，触摸屏。 | 1套 | 15400 | 15400 |
| 电线电缆 | 力缆重庆 | 重庆力缆电线有限责任公司 | 国标。 | 1批 | 1000 | 1000 |
| 管道管件 | 南艺 浙江嘉兴 | 嘉兴南艺管业有限公司 | 满足设计及使用要求。 | 1批 | 1000 | 1000 |
| 阀门及配件 | 南艺 浙江嘉兴 | 嘉兴南艺管业有限公司 | 满足设计及使用要求。 | 1批 | 1000 | 1000 |
| 辅材 | 帆盾重庆 | 重庆帆盾环保设备有限公司 | 满足设计及使用要求。 | 1批 | 1000 | 1000 |
| 安装，调试 | 帆盾重庆 | 重庆帆盾环保设备有限公司 | / |  |  | 1000 |
| 运输 | 帆盾重庆 | 重庆帆盾环保设备有限公司 | / |  |  | 1000 |
| 总价 |  |  |  |  |  | 95000 |

注：1.供应商应完整填写本表。

 2.该表可扩展。

 供应商名称（公章）或自然人签署：重庆帆盾环保设备有限公司

2024 年4月10