**项目名称：食堂自动洗碗机**

**采购单位：石柱土家族自治县第一初级中学校**

**货物网上竞采文件**

**二〇二五年七月**

# 一、采购内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **采购预算（元）** | **资金来源** | **备注** |
| 自动洗碗机 | 80000 | 2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（石财[2024]613号） |  |

# 二、供应商资格条件

（1）参加报价的供应商必须参加投标（报价）的供应商必须在“[石柱土家族自治县教育委员会](https://szxjw.gec123.com/)”服务平台注册，成为正式供应商。

（2） 具有独立承担民事责任的能力

（3） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（4） 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力

（5） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

# 三、采购需求清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 自动洗碗机 | 套 | 1 | 80000 | 80000（大写：捌万元整） | 本次价为预算价，最终终报价不得高于预算价，否则为无效报价。 |

**自动洗碗机主要性能及技术需求**

|  |  |
| --- | --- |
| 类型 | 长龙式洗碗机 |
| 规格 | 4300\*850\*1920MM（±20mm） |
| 洗涤方式 | 尖齿式 |
| 清洗材质 | 陶瓷/不锈钢/密胺/仿瓷等 |
| 水箱加热功率 | ≥18KW |
| 漂洗及加热功率 | ≥27KW |
| 耗电功率 | ≤60KW |
| 整机板材 | 整机采用优质304不锈钢材质，内部厚度不低于3.0 |
| 喷淋头 | 主洗上7下3带消毒 |
| 机器喷淋温度 | 内部最高达200摄氏度 |
| 处理能力 | 3000-4500件/H |
| 机器 | 1.水箱配置:大容量清洗水箱独立高温水箱;自动进水、补水，高低水位保护，防止发热管干，主洗水箱容积82L(土5L)，SUS316＃食品级不锈钢材质发热管，符合 SWW验收标准。2.设备出口安全保护装置，拿碗不及时都可自动保护，配置急停开关，并配套电器采用国内一线品牌，整机所有电机都配备热保护系统，延长电机水泵使用寿命。3.机器选用整机优质国标304材质，外壳不低于1.2MM内部轨道不低于3MM，传送带采用最新立式勾齿，使用方便。4.工作方式具钩齿型链条传送，上下对冲清洗，具有高温消毒杀菌功能，设备喷嘴经过科学设计达到出水全方位，清洗无死角，设备采用循环水设计，配备精细滤网，保证循环水的清澈提高清洗效果，达到节水目的。5.操作便捷，一键完成，精确温度显示一目了然。6.停机延时保护用来防止因突然停机造成内部元器件寿命缩短，进水口采用优质铜质单向过滤阀，隔离水中杂质，安全放心。 |
| 机器应符合资质标准 | 1.所投商用洗碗机单位具有省级疾控中心提供符合：GB 14934-2016食品安全国际标准消毒餐（饮）；GB/T 5750.11-2006生活饮用水标准检验方法 消毒副产品指标；GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性和物理指标；GB14934-2016 食品安全国家标准消毒餐（饮）；并附有沙门氏菌，大肠杆菌，游离余氯，阴离子合成洗涤剂检测报告； 2. 提供商用洗碗机相关检测机构出具检测报告：食品接触安全认证证书并符合检测依据（GB 4806.9-2016）标准；食品接触产品卫生认证并符合检测依据（GB 4806.9-2016）标准； 3.提供：环境管理体系认证证（GB/T24001-2016/ISO14001：2015标准）；质量管理体系认证证书（GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准）；职业健康安全管理体系认证证书（ISO45001：2018标准）； 4.GB/T 6920-1986水质 叫值的测定玻璃电极法；GB/T 11901-1989水质 悬浮物的测定 重量法； GB8978-1996污水综合排放标准；1. 提供商用洗碗机电器符合GB4706.1-2005标准并提供检第三方测报
2. ▲电控箱检测防护等级报告，防护等级试验≥P56 的标准，根据GB-/T4208-2017标准电控箱达到IP66级或以上

▲水位开关要求:外壳防护等级2IP68，符合《GBIT 4208-2017外壳防 护等级(IP代码)》▲风机外壳出具电控箱外壳防护等级.试验2IP56的检验报告依据GB·/T4208-2017标准▲防护、耐温、可靠性等要求，依据GBT4208防护 、耐温、可2017《外壳防护等级(IP代码)》测试，电机防护靠性等要求等级2IP69、水泵防护等级2IP69▲外壳防护等级≥IP68，符合《GBIT4208外壳防护等级(IP 代码)》;▲高温测试(温度:155℃，时间:24h)合格，目测试后进行 20万次寿命测试应外观无变形、损坏，功能使用正常，符合《GBT2423.2-电工电子产品环境试验▲低温测试(温度:-40℃，时间:24h)合格，符合《GBIT 2423.1电工电子产品环境试验▲中性盐雾测试(测试时间:480h)符合《GBT10125-2021人造气氛腐蚀试验▲二氧化硫腐蚀测试(测试时间:240h)符合《JBIT 9536-户内户外防腐低压电器环境技术要求》▲《小功率电动机的安全要小功率电动机的|求》检测长龙机用三相异步电动机温升试验、电气强度、工作温度下的泄漏电流、匝间绝缘等项日，▲对于输入电流和功率、工作温度下的电器强度、机械强度、机器的稳定性。▲平均无故障时平均无故障时间间(MTBF)≥167 小时(测试过程中，设备运行>20(MTBF)验证试验万次)，符合《GB/T5080.7》注：以上所列资质必须全部符合，并且提供厂家盖章资质和相关证明。 |

# 四、质量保证及售后服务要求

（一）供应商所供产品名称、规格、数量、质量要求、生产企业与竞采文件要求相符。

（二）自验收之日起，产品质量保证期不低于3年。

（三）产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（四）成交供应商须免费提供现场技术培训与技术支持。

（五）用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在2小时内采取相应响应措施并派出专业人员到达现场进行技术支持。

（六）为保障产品的质量及售后服务，供应商在报价时必须用附件形式扫描并上传投标产品生产厂家加盖鲜章的供货承诺函，中标供应商在签订合同时必须提供此供货承诺函纸质原件，未按要求上传资料或无法提供供货承诺函纸质原件的，视为无效投标，作废标处理，并追究相关责任。

# 五、交货期限及地点

（一）交货时间

竞价结果公示之日起7个工作日内。

（二）交货地点

石柱土家族自治县第一初级中学校指定地点。

# 六、验货方式

（一）货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，开箱记录，双方签字确认。

（二）成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

（三）成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场指导。验收合格条件如下：

1、产品技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

2、货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3、在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、采购人随机抽取的样品检测结果为合格。

（四）产品在用户掌握使用技术要领，使用符合要求后，才作为最终验收。

# 七、报价要求

（一）报价开始时间、报价截止时间、有效报价家数均以公告内容为准。

（二）本次报价为人民币报价，包含：产品价、货到采购人指定地点运输费、保险费、安装调试费、税费、培训费、二维码制作费等所有费用。

（三）采购单位根据符合采购要求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商；如果出现两个以上相同最低报价的，则以服务响应时间短的供应商为中标供应商；如果服务响应时间也相同，则与先报价的供应商成交。

# 八、供应商响应文件要求

供应商必须在平台上按要求上传响应文件，未按要求提供的视为无效供应商。

（一）响应文件内容

1.盖鲜章的《报价函》《明细报价表》各1份。

2.盖鲜章的《法定代表人身份证明书》1份，其中应包含法定代表人身份证复印件。若法定代表人委托他人投标，请提供盖鲜章的《法定代表人授权委托书》1份，其中应包含法定代表人及被授权人身份证复印件各1份。

3.盖鲜章的基本资格条件承诺函。

4.其他应提供的资料。

（二）提交文件的要求

1.供应商线上报名、报价时需上传盖鲜章后的电子文档一份。

2.供应商在系统中的报价与响应文件中的报价不一致时，采购人将以系统中供应商的报价作为评判依据。

3.供应商只能有一个有效报价，供应商只能以自己单位名义提交响应文件。

4.供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按规定签字、盖章，上传的文件需字迹清晰，未按要求制作响应文件的作废标处理。

# 九、成交规则

（一）中标（成交）原则：

在符合项目要求的供应商数量不少于“3家”的前提下，按报价最低的原则推荐中标（成交）供应商，如出现两个以上相同最低报价的，由采购人自行选择中标（成交）供应商。

（二）采购异议处理：

1、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应及时向采购人或代理机构提出。

2、供应商对成交结果或中标结果有异议的，应当在成交预公示发布之日起三个日历日内以书面形式向采购人（采购代理机构）提出，并附相关证明材料。

3、采购人、采购代理机构在收到供应商书面异议后两个工作日内，通过补遗方式对异议进行答复。

4、对于供应商弄虚作假、恶意中标或中标后不履行服务承诺等不良行为，采购人有权取消其中标资格或扣除全部保证金。情节严重者，直接列入“违法失信行为名单”公开曝光。

# 十、付款方式

货票同行

# 十一、联系方式

采购单位：石柱土家族自治县第一初级中学校

联系人：陈老师

电话：13896845087

地址：重庆市石柱土家族自治县万安街道利民街7号

# 十二、其它有关规定

（一）凡有意参加此项目的供应商，请于公告发布之日起至报价截止时间之前，在重庆市政府采购云平台网上竞采下载查看本项目竞采文件，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（二）**供应商应于报价开始前**完成政府采购网账号注册、政采云账号关联等操作，提前学习网上竞采操作手册并检查账号是否可用，遇到操作问题请及时咨询手册中的客服电话，如因账号注册关联、操作不熟练等原因导致供应商未成功报价，责任由供应商自行承担。

《网上竞采自行采购操作手册（供应商）》、《单点登录账号绑定操作手册》详见<https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/content/yptczzn/list>。

（三）无论竞采结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

（四）其他未尽事宜由双方在采购合同中详细约定。

# 供应商编制响应文件要求

（封面自定义）

# 一、报价

## （一）报价函

**报 价 函**

 （采购单位名称）：

我方收到 （项目名称）的竞采文件，经详细研究，决定参加该项目。

1.愿意按照竞采文件中的一切要求，提供本项目的商品、及服务，报价为人民币大写： 元整；人民币小写 元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本壹份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受竞采文件的一切规定、要求和评审办法。

5.在整个采购过程中，我方若有违规行为，愿意接受重庆市政府采购云平台相关管理方的处罚。

6.我方若中选，将按照竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

 年 月 日

## （二）明细报价表

**明细报价表**

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **数量** | **单位** | **品牌及产地** | **制造商名称** | **规格型号** | **单价****（元）** | **合计****（元）** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |

填写要求：

1.供应商应完整填写本表，并逐页盖章。

2.该表内容列不可扩展、不可变更。行可增加

供应商名称（公章）：

 年 月 日

**（三）技术（质量）条款差异表**

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 差异说明 |
|  |  | 提醒：请注明技术参数或具体内容以及电子投标文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

投标人： 法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章） （签署或盖章）

 年 月 日

注：

1.本表即为对本项目第三条采购需求清单中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术（质量）支撑材料。（格式自定）

4.投标应答栏中应当注明技术参数或具体内容，且必须标注技术参数或具体内容在电子投标文件中的位置（页码）。

# 二、法定代表人身份证明书

**法定代表人身份证明书**

致 （采购单位名称）：

 （法定代表人名称及身份证代码）是（供应商名称）的法定代表人，电话 ，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

 法定代表人（签字或盖章）：

 供应商名称（公章）

 年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

# 三、基本资格条件承诺函

**基本资格条件承诺函**

致 （采购单位名称）：

 （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在项目评审环节结束后，随时接受采购人检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

 供应商名称（公章）

 年 月 日

# 四、其它资格证明文件（复印件盖原厂鲜章）

以上产品均需为全新正品，提供生产厂家针对本项目的供货承诺函等相关证明文件，加盖原厂鲜章

# 五、其他