**竞争性比选文件**

**项目名称:重庆市沙坪坝区人民法院业务用房空调末端改造工程**

**采购人：重庆市沙坪坝区人民法院**

**二〇二四年十二月**

# **第一篇 竞采邀请书**

我院组织对重庆市沙坪坝区人民法院业务用房空调末端改造工程项目进行竞采采购。欢迎具备相关资质的供应商参加报价。

**一、询比采购内容**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **采购预算****（元）** | **成交供应商****数量（名）** |
| 重庆市沙坪坝区人民法院业务用房空调末端改造工程 | 160000 | 1 |

**二、资格条件**

竞采供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。

合格的供应商应符合下列条件：

（一）基本条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）特定资格条件：

1、供应商具备建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质。

2、本整改项目现场涉及几个区域的整改，供应商须执相关证件至现场踏勘明确现场实际整改内容及范围，无论是否踏勘，都视为已了解现场情况。

# **第二篇 供应商须知**

### 一、竞采费用

### 无

### 二、竞采通知书

（一）竞采通知书由竞采邀请书、供应商须知、项目技术（质量）需求、竞采项目商务需求、格式合同、响应文件格式要求六部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞采通知书不可分割的部分。

（三）竞采通知书的解释

供应商如对竞采通知书有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间1个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞采通知书。一经进入竞采程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞采通知书所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

### 三、竞采要求

（一）响应文件

供应商应当按照竞采通知书的要求编制响应文件，并对竞采通知书提出的要求和条件作出实质性响应。

1、响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2、联合体

**本项目不接受联合体竞标。**

3、竞采有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为竞采开始时间起90天。

（二）修正错误

若响应文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.响应文件中报价函的内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价函为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价函总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

竞采小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正供应商报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，供应商同意并签字确认后，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（三）响应文件提交规则

1、线下（投标现场）响应文件提交规则：

（1）响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

（2）在响应文件正本中，竞采通知书第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（3）响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本均应密封送达竞采地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

（4）响应文件可以现场递交也可以通过邮寄递交。如果响应文件通过邮寄递交，供应商应将响应文件用内、外两层封套密封，并请确保开标前送至（请自行确保快递安全，若出现快递遗失、损坏等情况由投标人自行负责）。

（5）如果未按上述规定进行密封的，采购人、采购代理机构将拒收其响应文件。

（6）响应文件投递截止时间：见竞采通知书第一篇。供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

：

（四）响应文件语言：简体中文

（五）供应商参与人员

各个供应商可派1-2名代表参与竞采，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。（若响应文件通过邮寄方式递交的供应商不需要到投标现场）

（六）无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应：

1、供应商不符合资格要求的；

2、供应商所提交的响应文件不按规定签字、盖章的；

3、供应商的报价超过采购预算（若有采购预算单价，则含采购预算单价）的；

4、供应商响应文件附有采购人无法接受的条件的；

5、供应商串通投标的；

6、供应商组成联合体投标的；

7、法律、法规和竞采通知书规定的其他无效情形。

8、线上响应报价与线下（投标现场）响应文件报价不一致的。

（七）废标条款

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞采采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
　　1、因情况变化，不再符合规定的竞采采购方式适用情形的；
　　2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
　　3、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

### 四、竞采程序及成交标准

（一）本项目竞采按照竞采通知书规定的时间和地点进行。

（二）资格性符合性检查

1.资格性检查。依据法律法规和竞采通知书的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备竞采资格。资格性检查资料表如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **检查因素** | **检查内容** |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（详见式文件） |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |
| （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注➀） |
| （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 | 按第一篇“资格要求（二）特定资格条件”的要求提交证明文件复印件（如果有）。 |

注：

➀根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。

1. 符合性检查。依据竞采通知书的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞采通知书的响应程度进行审查，以确定是否对竞采通知书的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评审因素** | **评审标准** |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 按竞采文件“第六篇 响应文件格式”要求签署、盖章。 |
| 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞采通知书规定的格式，签字或盖章齐全。 |
| 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本、电子文档数量符合竞采通知书要求。 |
| 3 | 竞采通知书的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞采通知书第三篇、第四篇（※）号标注的部分作出响应。 |
| 竞采有效期 | 满足竞采通知书规定。 |

（1）竞采小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2）竞采小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（3）在竞采过程中竞采的任何一方不得向他人透露与竞采有关的技术资料、价格或其他信息。

（4）竞采小组采用**综合评分法**对供应商的响应文件和报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞采文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（5）竞采小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性检查、符合性检查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。

### 五、评审标准

（一）成交标准

1、竞采小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，竞采小组应当将其作为无效投标处理。

2、采取采购人确定成交供应商的，采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足竞采通知书实质性响应要求且评分最高的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的评分最高的供应商为成交供应商。采购人也可以授权竞采小组直接确定成交供应商。

（二）评审标准

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素****及权重** | **分值** | **评分标准** | 说明 |
| 1 | 投标报价（15%） | 15 | 满足资格性、符合性要求的所有供应商的最低总价为评标基准价，按照下列公式计算每个供应商的投标总报价得分。投标总报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。 |  |
| 2 | 技术部分（60%） | 15 | 有效供应商起评分为15分，根据响应供应商对采购文件“三、项目技术（质量）需求”响应情况评分，存在一条负偏离或不满足本项目实际需求，扣5分；存在2条及以上负偏离或不满足本项目实际需求，则起评分为0分。 | 根据技术响应偏离表响应情况评分。 |
| 15 | 供应商根据本项目需求提供针对本项目的改造服务方案，包含不限于整改实施计划、设备配备等内容；根据方案内容进行评分。内容不存在瑕疵，得15分；内容存在1处瑕疵，得10分；内容存在2处瑕疵，得5分；内容存在3处瑕疵，得1分；内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案不得分。 | 1、提供对应方案，格式自拟；2、本项内容中所称的“瑕疵”指以下任意一种情形：1）方案出现内容缺项、内容表述不完整、内容空泛、无具体实施方法或缺少关键分析点；2）方案内容表述前后矛盾、无连贯性或内容存在逻辑漏洞、常识错误；3）方案安排并不适用本项目特性或不利于本项目的目的实现或出现与本项目不相关的其他内容或非专门针对本项目制定；4）方案中提出的措施举措现有条件下不可能实现的。说明:方案由评审小组成员结合自身专业知识根据以上标准独立评审。 |
| 15 | 供应商根据本项目需求提供针对本项目的安全作业保障方案，包含不限于人员培训、安全管理（人员及设施）、安全维护及现场秩序保障等内容；根据方案内容进行评分。内容不存在瑕疵，得15分；内容存在1处瑕疵，得10分；内容存在2处瑕疵，得5分；内容存在3处瑕疵，得1分；内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案不得分。 |
| 15 | 供应商根据本项目需求提供针对本项目的应急方案，包含不限于应急组成人员、危险源来源、事故发生后的应急措施、应急响应时间等内容；根据方案内容进行评分。内容不存在瑕疵，得15分；内容存在1处瑕疵，得10分；内容存在2处瑕疵，得5分；内容存在3处瑕疵，得1分；内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案不得分。 |
| 供应商的商务响应需满足采购文件“第四篇 项目商务要求”的要求，有一条不满足的（第四篇中“※”号标注的部分除外）商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |
| 3 | 商务部分（25%） | 5 | 供应商对本项目的整改工作具有优良的售后服务水平及能力：具有中国设备管理协会或中国制冷学会审核并通过的制冷空调类安装维修售后服务A类1级、B类1级及以上的售后服务等级能力得5分，A类2级、B类2级及以上的售后服务等级能力得2分.其余不得分。 | 提供证书复印件并加盖投标人公章，见厂家资料 |
| 8 | 盘管设备制造商具有ISO9001（管理体系认证证书）、ISO14001（环境管理体系认证证书）、ISO45001(职业健康与安全管理体系认证证书)、ISO50001（能源管理体系认证证书），每获得一项体系认证证书得2分。 |
| 3 | 盘管设备制造商设备制造商获得售后服务认证证书（十二星级）的得3分，获得七星级的得2分，其余不得分。 |
| 5 | 所投盘管设备机型获中国制冷空调行业颁发的CRAA产品认证证书的得5分，不具备的不得分。 |
| 4 | 企业业绩：2020年1月1日至今（以合同签订时间为准），供应商有中央空调维修改造、维保业绩，有1个得2分，本项最多得4分。 | 提供合同复印件并加盖供应商公章 |

### 六、评审依据

评审的依据为竞采通知书和响应文件（含有效的补充文件）。竞采小组判断响应文件对竞采通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 七、成交通知

（一）成交供应商确定后，将在网[上发布成交结果公示。](http://www.cqgp.gov.cn）上发布成交结果公示。)

### 八、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1、供应商对成交结果有异议的，应当在结果预公示发布之日起两个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。

2、供应商对竞采通知书中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。且须以书面形式在提交响应文件截止时间1个工作日前提出。

（二）质疑答复

采购人构将参照《重庆市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》的相关规定对质疑内容作出答复和处理。

### 九、签订合同

# 中标后2日内签订合同

# **第三篇 项目技术（质量）需求**

**一、改造服务内容**

（一）主要技术参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 规格 | 数量（现场踏勘时落实） | 备注（交钥匙工程） |
| 1 | 风机盘管 |  | 台 | 19 |  |
| 2 | 回风箱 | 1350\*280\*280mm或适配 | 个 | 19 |  |
| 3 | 风管 | 1300\*150\*5000mm或适配 | 平方 | 96 |  |
| 4 | 加厚镀锌钢管 | DN25 | 米 | 282 |  |
| 5 | 加厚镀锌钢管 | DN32 | 米 | 19 |  |
| 6 | 加厚镀锌钢管 | DN40 | 米 | 19 |  |
| 7 | 加厚镀锌钢管 | DN50 | 米 | 48 |  |
| 8 | 加厚镀锌钢管 | DN100 | 米 | 170 |  |
| 9 | 镀锌钢管管件 | 各适配型号 | 批 | 1 |  |
| 10 | 橡塑保温管壳 | δ=2.0 | 立方 | 10 |  |
| 11 | 保温胶水 |  | 桶 | 10 |  |
| 12 | 保温胶带 |  | 件 | 10 |  |
| 13 | 电线 | BV-2.5 | 圈 | 7 |  |
| 14 | 多芯电线 | RVV6\*0.75 | 圈 | 3 |  |
| 15 | PVC线管 | Φ32、20 | 米 | 70 |  |
| 16 | UPVC凝结水管 | Φ25 | 米 | 70 |  |
| 17 | 散流器出风口 | 喷塑风口 | 个 | 38 |  |
| 18 | 单层可开回风口 | 喷塑风口 | 个 | 38 |  |
| 19 | 软连接 | 防火 三防布 | 米 | 38 |  |
| 20 | 铜闸阀 | DN20 | 个 | 38 |  |
| 21 | 不锈钢软接 | DN20 | 个 | 38 |  |
| 22 | 盘管控制器 | 液晶 8D | 个 | 19 |  |
| 23 | 支架及吊架 | 钢材 | 台 | 19 |  |
| 24 | 旧盘管拆除 |  | 台 | 9 |  |
| 25 | 旧盘管安装 |  | 台 | 9 |  |
| 26 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |

（二）技术要求

设计、施工、验收标准及规范如下：

GB50274《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》

GB50235《工业金属管道工程施工及验收规范》

JBJ23《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

GB50275《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》

GB50236《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

GBJ126《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》

HBG229《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》

GBT8163《输送流体用无缝钢管标准》

GB50093《自动化仪表工程施工及验收规范》

GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB50243《通风与空调工程施工及验收规范》

GB50316-2008《工业金属管道设计规范》

GB50264-2013《工业设备及管道绝热工程设计规范》

GB50231-2009《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

GB50274-2010《工业金属管道工程施工及验收规范》

GB50185-2010《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》

没有提及的规范，投标方在竞价文件制作及设计、施工过程中必须按国家法规或规范实施。

（三）盘管设备技术要求

1.机身小巧，厚度不超过230毫米；

2.采用高精度、低噪声闭式电机，电机防护等级IP44，绝缘等级B/F级，提供制造商公开发行的样册并加盖公章；

3.风机采用大直径涡轮设计，保证机组风量大，转速低，噪音小；

4.机组可以在现场自由更改左/右接管方式；

5.机组采用一体拉伸成型金属接水盘，无焊点、焊缝，耐腐蚀，保温层采用一体压力粘贴，牢固不翘曲；

6.机组采用优质无缝紫铜管匹配复合开窗式亲水宽片铝箔，采用CFD仿真分路设计计算；

7.所投风机盘管获得CRAA产品认证证书，提供CRAA证书复印件并加盖制造商公章；

8.所投风机盘管获得CNAS认证的第三方检测报告，提供检测报告并加盖制造商公章。

（四）项目说明

1.本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。供应商必须按招标文件要求对所投包内的全部内容分别做出报价响应，否则作废标处理。

2.供应商所报价格应为含税全包价，包括与提供货物相关的生产、保险、运输、装卸、税费、验收、保修及知识产权等一切费用。

3.供应商提供的货物必须为合格产品，货物及服务质量达到国家有关标准，各项标准应当符合国家强制性标准。

4.供货商应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求。

5.投标文件及要求的产品规格中如果涉及到品牌型号、指标参数等相关指向性表述，并不表明该标的被指定，而是仅供投标人参照，供应商可自选品牌报价，供应商所投报的产品只要性能达到或超过招标文件要求，没有重大偏离，都将被视为对招标文件作出了实质性响应。

6.投标文件中均须附有设备清晰的图片资料，该图片资料是指在社会公开发行的描述报价货物的规格、型号、主要技术参数等的印刷品或货物生产制造厂商的中（英）文网站中公布的规格、型号和主要技术参数等相关数据或产品说明书。

7.**本项目为交钥匙工程**，清单所列内容为19个点位（风机盘管）必备的清单或主要管网清单，若现场需要而未列明或已列明但是数量不满足要求的，有供应商免费补齐，不得额外收取费用。若超过19个点位，可以按点位适当按比例增减费用。

# **第四篇 商务需求**

**一、工期、价款及验收事宜**

（一）施工

1.工期：合同签订后10个日历日内完成。

2.工程地点：招标人指定。

3.损失风险：施工中的一切风险由成交供应商承担。

4.成交供应商应在保证工程工期和工程质量的前提下施工。

（二）价款

1.本项目设有最高限价，竞标供应商的竞标总报价不得高于此最高限价，否则，将被认定为无效报价。

2.投标单位按照总价进行投标报价，该价格为完成上述所有改造内容的合同包干总价，含人工费、材料费、辅助材料费、机械费、运输费、安全文明施工费、措施费、规费、利润、税金、安全风险费等所有费用，结算不作任何增减。

3.价款支付：货到安装调试完毕后，试运行5个工作日，验收合格并办理完付款手续之日起，采购人在15个工作日内一次性付清合同款项。

（三）验收

1.货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，负责调换、补齐或赔偿。

3.成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.成交供应商须确保施工现场不受破坏，若因设备安装需打孔或穿墙的，须对现场进行保护并确保施工后进行防水保护、外观修复、清洁恢复等。产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.成交供应商提供的货物未达到询价通知书规定要求，且对采购人造成损失的，将承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.产品包装材料归采购人所有。

7.调试完成后需连续无故障稳定试运行5个工作日方可最终验收，出现停机、不制冷等重大问题的，重新计算稳定试运行时间，试用期内出现5次以上意外停机、不制冷等重大故障的，采购人有权要求终止采购合同，对采购人造成的损失由成交供应商负责承担。

**二、质保**

（一）产品质量保证期

1.本次采购的所有硬件设备和软件一律免费质保贰年，设备制造商和成交供应商应提供免费的上门服务，质保期自验收合格之日开始计算。

2.成交供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按成交供应商实际承诺执行。

（二）售后服务内容

1.成交供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询和远程协助不能解决的，成交供应商应在4小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作。

在质保期内，如果成交供应商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供上门维护服务，费用由双方协商。

**三、其他**

（一）成交供应商确定后，由采购人和成交单位按照相关规定和程序办理有关手续，签订合同。

（二）成交供应商对施工安全（包含但不仅限于施工现场及施工周边的施工人身安全、行人安全等）负责，若发生安全事故及造成的经济损失，一切责任由成交供应商全部承担，采购人不承担任何责任。

（三）供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

（四）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第五篇 格式合同

重庆市政府采购购销合同

（项目号： ）

甲方（需方）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方（供方）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

经双方协商一致，达成以下购销合同：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（小写）： |
| 合计人民币（大写）： |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：1.质保期限：2.保修范围：3.服务措施：4.质保期后服务： |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |
| 三、交提货方式： |
| 四、验收标准、方法：如有异议，请于 日内提出。 |
| 五、履约保证金： |
| 六、付款方式：（按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列） |
| 七、违约责任：按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |
| 八、其他约定事项：1.询价通知书及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。3.本合同一式\_\_份， 需方\_\_份，供方\_\_份，具同等法律效力。4.其他： |
| 需方：地址：联系电话：授权代表： | 供方：地址：电话：传真：开户银行：账号：授权代表：（本栏请用计算机打印以便于准确付款） |
| 备注： |

签约时间： 年 月 日 签约地点：

## 第六篇 响应文件格式

**一、经济部分**

（一）报价函

（二）明细报价表

**二、技术部分**

（一）技术应答

（二）技术响应偏离表

**三、商务部分**

（一）商务应答

（二）商务响应偏离表

（三）其它优惠承诺

**四、资格条件及其他**

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

**五、其他应提供的资料**

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

**供应商编制响应文件要求**

1. **经济部分**

（一）报价函

**报价函**

（采购人名称）：

我方收到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称）的询比采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询比。

1、愿意按照询比采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写： 元整；人民币小写： 元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。

3、我方承诺：本次询比的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询比采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询比采购过程中，我方若有违规行为，接受按照重庆市政府采购·云平台规定给予惩罚。

6、我方若中选，将按照询比结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

 供应商名称（公章）：

 年 月 日

（二）明细报价表

 **明细报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **相关信息** | **数量** | **单价** | **合计** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 | 人工费 |  | / |  |  |
| 9 | 各种税费 |  | / |  |  |
| 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| 11 | …… |  | / |  |  |
| 12 | 总计 |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

 供应商名称（公章）：

年 月 日

1. **技术部分**

（一）技术应答（格式自拟）

供应商可根据本竞采文件“第二篇 供应商须知→评审标准→技术部分”中的要求提供。

（二）技术响应偏离表

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
|  |  | 提醒：请注明技术参数或具体内容 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商： 法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章） （签字或盖章）

 年 月 日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术（质量）支撑材料。（格式自定）

### 商务部分

（一）商务应答

供应商可根据本竞采文件“第二篇 供应商须知→评审标准→商务部分”中的要求提供。

(二)商务响应偏离表

**商务响应偏离表**

对于竞采文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞采项目需求 | 响应情况 | 差异说明 |
|  |  | 提醒：请注明具体内容 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商： 法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章） （签字或盖章）

 年 月 日

注：

1.本表即为对本项目“第四篇 商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（三）其它优惠承诺

### 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名） （性别）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

 （供应商公章）

 年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞采、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 供应商法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年 月 日

（四）基本资格条件承诺函

**基本资格条件承诺函**

致 （采购代理机构名称）：

 （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年 月 日

（五）特定资格条件证书或证明文件

### 其他应提供的资料（自附）

（结束）